# Configurazione locale dei telefoni

Le impostazioni di indirizzi e collegamenti sono memorizzate nel menu di configurazione locale del telefono ed è possibile accedervi tramite un browser web o tramite la guida utente del telefono.

## Accesso alla configurazione locale dei telefoni

Per attivare le modifiche all'indirizzamento IP, è necessario riavviare il telefono. Le modifiche rimangono attive anche in mancanza di alimentazione.

Table 1. Accesso al menu di configurazione locale e navigazione sul telefono
Accesso al telefono | Premere a lungo il tasto C o il tasto Fox Menu / Impostazioni / Generale / Impostazioni locali
Accesso tramite browser web | URL = Indirizzo IP del telefono (Valore standard: 192.168.104.33)
Nome utente | admin (rilevante solo per l'accesso tramite browser web)
Password | La password standard è "0000" e può essere modificata sul telefono in Amministrazione / admin generale (Sintassi della password: da 2 a 10 cifre). Note: È possibile impostare la password contemporaneamente per tutti i telefoni IP di sistema collegati ( =48). Le password già impostate vengono sovrascritte. Per assegnare le password localmente e singolarmente per ogni telefono, la voce deve essere vuota. Un primo avvio del telefono deve essere effettuato per resettare la password ai valori di default. "Funzionamento e manutenzione".
Navigazione sul telefono | Selezione della voce di menu: premere il tasto Fox Indietro di un livello: premere il tasto Fox Esci: premere il tasto C.

## Impostazioni nel menu di configurazione locale

Table 2. Parametri DHCP (Menu Amministrazione)
Indirizzi IP | Spiegazione
DHCP | Attivazione o disattivazione DHCP (on / off - valore predefinito: on)

Table 3. Indirizzo del telefono (Impostazioni Menu Amministrazione / indirizzo IP)
Indirizzi IP | Spiegazione
Indirizzo IP | indirizzo IP del telefono IP di sistema. Impostabile solo se DHCP è disattivato.
Maschera di sottorete | Maschera di sottorete del telefono IP di sistema. Impostabile solo se DHCP è disattivato.

Table 4. Indirizzo gateway (nel menu Amministrazione)
Indirizzi IP | Spiegazione
Indirizzo GW | Indirizzo IP del router lato telefono, che crea il passaggio alle altre zone parziali della rete IP (Link WAN/Internet). Se tutti i telefoni IP e tutti i satelliti si trovano nella stessa zona LAN del master, è possibile inserire il valore standard "000.000.000.000" per l'indirizzo gateway.

Table 5. Indirizzamento del singolo sistema/nodo (nel menu Amministrazione / Impostazioni PBX)
Indirizzi IP | Spiegazione
Indirizzo PBX | Indirizzo IP statico dell'interfaccia Ethernet sul sistema base del sistema singolo/nodo. Solo lettura se la voce del nome DNS è vuota.
Backup indirizzo PBX | Questa impostazione non è importante per il funzionamento su un sistema MiVoice Office 400 e può essere lasciata vuota.

Table 6. Impostazioni DNS (nel menu Amministrazione / Impostazioni DNS)
Indirizzi IP | Spiegazione
DHCP | Attivazione o disattivazione DHCP: Valore predefinito: on
Nome DNS | Nome host del sistema singolo/nodo. Valore standard: intelligate. Per inserire l'indirizzo IP del server di comunicazione è necessario cancellare questa voce.
Backup nome DNS | Questa impostazione non è importante per il funzionamento su un sistema Mitel 430 e può essere lasciata vuota.
Indirizzo server DNS | Indirizzo del server DNS (registrato attraverso il server DHPC)
Dominio DNS | Dominio del server DNS (registrato attraverso il server DHPC)

Table 7. Impostazioni VLAN (nel menu Amministrazione / Impostazioni VLAN)
Indirizzi IP | Spiegazione
VLAN | Per l'assegnazione della VLAN taggata del terminale in conformità con IEEE 802.1/Q impostare il valore su on e assegnare l'ID VLAN sotto. Se il telefono non ha alcuna VLAN assegnata, oppure se l'assegnazione VLAN viene eseguita sulla porta dello switch utilizzato, impostare il valore su off (valore predefinito).
Priorità utente VLAN | Priorità VLAN. Ha un'influenza solo se VLAN = on
VLAN ID | ID della VLAN, cui deve essere assegnato il telefono. Note: il server di comunicazione deve essere assegnato alla stessa VLAN. Ha un'influenza solo se VLAN = on

Le impostazioni seguenti sono importanti solo se al telefono IP è collegato un PC.

Table 8. Impostazioni VLAN PC (nel menu Amministrazione / Impostazioni porta VLAN PC)
Indirizzi IP | Spiegazione
Porta PC VLAN | Questa impostazione consente di assegnare al PC collegato al telefono una LAN diversa da quella del telefono. Per l'assegnazione della VLAN taggata del PC in conformità con IEEE 802.1/Q impostare il valore su on e assegnare l'ID VLAN sotto. Impostare il valore su off quando: né il telefono IP né il PC collegato hanno una VLAN assegnata, la stessa VLAN viene assegnata al PC collegato e al telefono.
VLANPC_PRIO | Priorità VLAN. Ha un'influenza solo se la porta PC VLAN = on
VLAN PC port TAGS | I tag VLAN non vengono utilizzati sul PC e vengono normalmente ignorati dalla scheda di rete. Alcune schede di rete obsolete o "low cost" non sono in grado di identificare i tag VLAN e di ignorarli correttamente. Si possono in tal caso verificare errori di trasmissione. È possibile impedirli con l'impostazione TAG Porta PC VLAN = off. Per motivi di compatibilità con software per terminali più obsoleti, il valore standard è impostato su on.
ID PC VLAN | ID della VLAN, cui deve essere assegnato il PC collegato. Ha un'influenza solo se VLAN = on

Le altre impostazioni della configurazione locale dei terminali sono previste per il funzionamento di un terminale IP su un altro sistema di comunicazione. Lasciare invariate le impostazioni. In particolare assicurarsi che le voci nel menu Amministrazione / impostazioni 802.1x rimangano vuote. Assicurarsi anche che le voci Porta media pubblica nel menu Amministrazione / Impostazioni NAT e il valore TOS non corrispondano alle stesse impostazioni nel server di comunicazione e siano ignorate a questo punto.

Parent topic: Informazioni sul prodotto
↑