# Modifica dell’interfaccia urbana analogica

Le interfacce urbane analogiche supportano la selezione multifrequenza (DTMF) e quella decadica. Alcuni parametri consentono adeguamenti specifici per paese e per provider.

Table 1. Impostazioni dell'interfaccia urbana analogica
Parametri | Spiegazione
Porta | Numero della porta dell’interfaccia di rete
Blocco in uscita | Questa interfaccia di rete è inibita alle chiamate in uscita.
Fasci | Assegnazione fasci
Altre impostazioni:
Derivato dal server di comunicazione | Attivare questa impostazione se questa interfaccia di rete non è collegata direttamente alla linea urbana, ma è derivata da un server di comunicazione primario. Il blocco alla selezione è in genere disattivato ed è necessario utilizzare il blocco alla selezione del server di comunicazione primario. Le chiamate in arrivo vengono inoltrate all’utente in modo trasparente.
Attenuazione linea | Corta/Corta D: per linee con una resistenza del doppino inferiore a 280 Ohm. Lunga/Lunga D: per linee con una resistenza del doppino superiore a 280 Ohm. Le varianti D permettono di aumentare di 3 dB il volume di una connessione ”rete analogica - utente digitale” in entrambe le direzioni, per evitare difficoltà nella conversazione.
Impedenza AC | Qui viene selezionata l'impedenza della linea urbana analogica. Questa impostazione varia in base al paese e al gestore di rete. I valori di primo avviamento differiscono a seconda del paese impostato.
Tipo di selezione | DTMF: selezione multifrequenza DEC: selezione decadica Selezionare DTMF se l'interfaccia di linea urbana supporta entrambi i tipi di selezione.
Ciclo di chiamata (s) | Se il tempo tra gli squilli di una chiamata entrante sulla linea urbana è maggiore del valore impostato in questo campo, la segnalazione interna della chiamata viene interrotta. Ciò può verificarsi ad esempio quando il chiamante esterno riaggancia.
Rilevamento del tono di selezione | Il server di comunicazione attende il tono di invito alla selezione dalla linea urbana, prima di dare inizio alla selezione.
Durata del tono di selezione (s) | Tempo di attesa al tono di centrale urbana: se il rilevamento del tono di selezione è attivato, al termine del tempo di attesa, il sistema commuta sulla successiva linea urbana libera. se il rilevamento del tono di selezione è disattivato, la selezione inizia al più tardi al termine del tempo di attesa.
Tono di invito alla selezione internazionale | Scegliendo un tono di invito alla selezione internazionale, il procedimento di selezione viene interrotto dopo una delle 10 sequenze di cifre predefinibili, allo scopo di attendere il tono di invito alla selezione internazionale. Le sequenze di cifre possono essere definite nella vista Tono di invito alla selezione internazionale ( =g9).
Blocco alla selezione urbana | Selezionare il blocco alla selezione urbana per questa interfaccia di rete. Se questa interfaccia di rete non è collegata direttamente con la linea urbana, ma derivata da un server di comunicazione principale (Impostazione Derivato dal server di comunicazione), è necessario selezionare un blocco alla selezione urbana, in cui è registrata la cifra di impegno urbana del server di comunicazione principale. I blocchi alla selezione urbana vengono configurati in Instradamento delle chiamate / Urbana / Blocco alla selezione urbana ( =pm). --> attualmente ancora mancante (R3.2). Intenzionale???
Segnale di svincolo:
Segnale di svincolo | Se un collegamento è terminato solo unilateralmente dall'interlocutore esterno, il collegamento resta attivo fino a quando la linea urbana invia un segnale di svincolo. Se un collegamento è terminato solo unilateralmente dall'interlocutore esterno, il collegamento resta attivo. Si possono così produrre addebiti elevati. Note: Non tutti i gestori di rete inviano un segnale di svincolo.
Tipo di segnale di svincolo | Il tipo di segnale di svincolo dipende dal gestore di rete. Per quanto concerne le impostazioni Tono di occupato e Tono di congestione: la frequenza e la sequenza temporale dei toni di occupato variano in base al paese. Il suo rilevamento viene adeguato automaticamente al paese impostato.
Livello del tono di occupato/congestione | Il livello del tono di occupato e di congestione non è sempre uguale su tutte le linee urbane. Qui è possibile adeguare il rilevamento al livello esistente.
Rilevamento CLIP:
Rilevamento CLIP | Il gestore della rete supporta la visualizzazione dell'identificazione del chiamante (CLIP) su questa interfaccia urbana e il server di comunicazione deve rilevarla e riutilizzarla. Il gestore della rete non supporta CLIP su questa interfaccia urbana.
Tipo di segnale di avviso | Selezionare il modo in cui il gestore di rete trasmette i dati CLIP. Nessun segnale di avviso: la trasmissione dati viene eseguita tra il primo e il secondo squillo. Il primo squillo viene utilizzato come segnale di avviso. Impulso suoneria: la trasmissione dati ha luogo prima del primo segnale di chiamata. Come segnale di avviso viene utilizzato un impulso suoneria. Bitonale: la trasmissione dati ha luogo prima del primo segnale di chiamata. Come segnale di avviso vengono utilizzati due segnali consecutivi (Dual Tone). Inversione di polarità & bitonale: la trasmissione dati ha luogo prima del primo segnale di chiamata. Come segnale di avviso viene utilizzata un'inversione di polarità della linea, seguita da due segnali consecutivi (Dual Tone). Non definito: Nessun dato rilevato.
Modalità di rilevamento del CLIP | Si tratta di un'impostazione variabile da paese in paese. FSK: I dati del clip sono trasmessi come segnale FSK (Frequency Shift Keying). Questa impostazione standard è valida per la maggior parte di paesi. DTMF: i dati CLIP sono trasmessi con l'ausilio di segnali DTMF (valido ad es. per l'Arabia Saudita).

Parent topic: Instradamento delle chiamate in entrata
↑