# Priorizzazione e QoS

Affinché una rete IP con scarse risorse di larghezza di banda possa mettere a disposizione la larghezza di banda necessaria per le connessioni per conversazioni, i pacchetti vocali dovrebbero essere trattati separatamente e in modo prioritario rispetto agli altri pacchetti vocali.

## QoS su Layer 2 con VLAN

Se si utilizzano localmente più hardphone IP, è consigliabile separare i dati delle conversazioni dai restanti dati nella rete IP e configurare una VLAN. Configurare la VLAN utilizzando switch compatibili VLAN e collegare il server di comunicazione e gli hardphone IP alle porte configurate per questa VLAN.

Table 1. Configurazione VLAN
Elemento AIN | Configurazione VLAN
Switch | Configurare la VLAN con le seguenti porte: Porta Access per il server di comunicazione (nodo) porta Trunk per hardphone IP
Server di comunicazione | Impostazioni QoS - Layer 2, impostazione: Tipo frame = Standard. Note: Con questa impostazione la funzionalità CoS e VLAN integrata del server di comunicazione è disattivata. Tale funzionalità è disponibile per motivi di compatibilità con sistemi precedenti e di regola non viene utilizzata.
Hardphone IP | Assegnare al telefono la VLAN prevista. Questa impostazione può essere effettuata localmente sul telefono oppure attraverso le opzioni DHCP. Se necessario, è possibile assegnare la porta PC del telefono anche ad una (altra) VLAN.

Poiché i softphone IP sono collegati con la rete IP tramite l'interfaccia Ethernet di un computer, non possono essere integrati nella VLAN.

## QoS a livello 3 con DiffServ (Servizi differenziati)

Il metodo DiffServ serve a classificare e priorizzare i dati nella rete IP ed è consigliato soprattutto per link WAN. Esso interpreta il valore dei primi 6 bit del campo ToS come classe DSCP. In teoria è possibile eseguire una differenziazione fino a 64 classi. I valori standardizzati sono indicati nei documenti standard su Internet rfc-2597 e rfc-2598.

A partire da R2.1, i dati per segnalazione, lingua e video possono essere classificati singolarmente. Per FoIP (T.38) è valida la classe DSCP della lingua.

In una AIN, le classi DSCP sono definite nel master. Esso trasmette i valori automaticamente ai satelliti ed ai telefoni IP di sistema e telefoni Mitel SIP.

La priorizzazione ha luogo nei router o negli switch Layer 3. I router impostati o gli switch Layer 3 devono supportare DiffServ in generale e le classi DSCP selezionate in particolare e devono essere configurati di conseguenza.

Table 2. Impostazioni DiffServ consigliate
Parametri | Valore parametro 1
Segnalazione classe DSCP | 40
Lingua classe DSCP | 46
Classe DSCP video | 34

## QoS su Layer 3 con ToS

Con il metodo ToS (RFC 791, pagina 11 e RFC 1349) gli stessi 6 bit sono interpretati nel campo ToS/DSCP, come con il metodo DiffServ (RFC 2474).

Il metodo ToS interpreta i primi 3 bit (priorizzazione), per definire il livello di priorità. Dal bit 3 al bit 5 è possibile ottimizzare la trasmissione secondo uno dei seguenti criteri: elevata produttività (High Throughput), elevata affidabilità (High Reliability) o ritardo minimo (Low Latency). I router impostati devono quindi supportare la priorizzazione ToS ed essere configurati di conseguenza. I pacchetti di dati non priorizzati vengono dotati di priorità standard dal router.

La tabella seguente consente di convertire le classi DiffServ in valori ToS e viceversa. Esempio: la classe DiffServ 46 corrisponde alla priorizzazione ToS Critical e al tipo di servizio ToS High Throughput and Low Latency.

Table 3. Tabella di conversione DiffServ/ToS
Tipo di servizio ToS (destra) Priorizzazione ToS (in basso) | Servizio normale | Alta affidabilità | Alto risultato | Bassa latenza | Alto risultato/ Bassa latenza
Best Routine | 0 | 1 | 2 | 4 | 6
Priorità | 8 | 9 | 10 | 12 | 14
Immediato | 16 | 17 | 18 | 20 | 22
Flash | 24 | 25 | 26 | 28 | 30
Flash Override | 32 | 33 | 34 | 36 | 38
Critico | 40 | 41 | 42 | 44 | 46
Internetwork Control | 48 | 49 | 50 | 52 | 54
Network Control | 56 | 57 | 58 | 60 | 62

Parent topic: Server DHCP
1 Tutti corrispondono ai valori standard.
↑