# Interruzione segnalazione doppino

Consente di stabilire i parametri del flash sulla linea urbana. Le stesse impostazioni sono presenti anche nella vista ... / Sistema / Impostazioni paese

I seguenti parametri si applicano per la segnalazione del server di comunicazione con interfacce urbane analogiche rispetto alla linea urbana. I valori differiscono a seconda del paese. I valori standard dei parametri dipendono dal canale di vendita.

Table 1. Interruzione segnalazione doppino
Parametri | Spiegazione
Flash | Indicare qui la durata del segnale flash (segnale di comando) che viene inviato dal server di comunicazione alla linea urbana (in millesimi di secondo).
Rapporto | Indicare qui in caso di linee urbane analogiche con metodo decadico il rapporto degli impulsi.
Intervallo | Indicare qui in caso di linee urbane analogiche con metodo decadico l'intervallo.

Parent topic: Exchange
↑