# Metodi di indirizzamento

Affinché un telefono IP di sistema si registri correttamente nel server di comunicazione, deve avere un proprio indirizzo e deve conoscere l'indirizzo del suo server di comunicazione. La procedura più semplice per mettere in funzione singoli telefoni è inserire manualmente le loro coordinate nella configurazione locale del telefono Indirizzamento manuale dei telefoni IP di sistema.

Per mettere in funzione più telefoni è opportuno automatizzare la configurazione locale sui telefoni con l'ausilio di DHCP. A tale scopo esistono tre possibilità:

- Utilizzare il server DHCP integrato del server di comunicazione in cui sono già integrati i dati specifici del produttore Utilizzo del server DHCP integrato.

- Ampliare il server DHCP nella rete IP con informazioni specifiche del produttore tramite le quali trasmettere ai telefoni le coordinate del sistema di comunicazione Utilizzo del server DHCP con opzioni.

- Utilizzare il server DHCP nella rete IP senza informazioni specifiche del produttore. Inserire invece nel server DNS per il server di comunicazione il nome host Utilizzo di server DHCP e DNS.

Argomenti disponibili:

Indirizzamento manuale dei telefoni IP di sistema

Utilizzo del server DHCP integrato

Utilizzo del server DHCP con opzioni

Utilizzo di server DHCP e DNS

- Indirizzamento manuale dei telefoni IP di sistema

Parent topic: Informazioni sul prodotto
↑