# Stazioni base

Stazioni base SIP-DECT che sono distribuite su una rete IP e offrono interfacce DECT, WLAN e IP.

Table 1. Parametri delle stazioni base SIP-Dect
Parametri | Descrizione
Nome | Nome della stazione base DECT.
Indirizzo MAC | L'indirizzo MAC della stazione base.
DECT attivato | Consente l'accensione/lo spegnimento di una sola RFP.
Indirizzo IP | L'indirizzo IP della stazione base.
Modalità | Indica se l'RFP agisce come OMM.
Tipo HW | Tipo di hardware della RFP.
Cluster | Il valore predefinito è 1.
RPN | Se la RFP dispone di un Radio Part Number (RPN), questo viene assegnato automaticamente dall'OMM alla RFP.
Ambiente riflettente | L'ambiente riflettente è il sistema di frequenze radio. In caso di molti disturbi di connessione nell'air-interface, è possibile abilitare l'ambiente riflettente, così il SIP-DECT sarà più resistente (esempio: mura metalliche).
Conferenze | La conferenza è abilitata per le RFP.
Connesso | La RFP è registrata sull'OMM.
Attivo | : indica che l'abbonamento è abilitato per il terminale SIP-DECT sulla RFP.
Versione | Versione del firmware della RFP.

## Aggiunta di una nuova stazione base

Procedere come segue per aggiungere nuove RFP:

1. In SIP-DECT - Stazione base, fare clic su Nuova.

2. Inserire i valori appropriati nei rispettivi campi.

3. Fare clic sul pulsante Applica.

notes:

- tutte le RFP devono essere visualizzate come Connesse e Attive. In caso contrario, è possibile aprire i dettagli facendo clic su una delle RFP nell'elenco. Assicurarsi che l'id del Cluster sia corretto (suggerimento: cluster 1)
- Se si desidera aggiungere più di 255 stazioni base, eseguire la configurazione usando OMM Webadmin.
- Se la modalità VoIP è G.711/G.729 in Risorse multimediali, è possibile configurare una conferenza per ogni stazioni base, altrimenti, è possibile configurarne cinque.

## Ricerca di nuove stazioni base

Per cercare nuove stazioni base, fare clic sul pulsante Avvia. Le stazioni base trovate vengono visualizzate nella tabella.

## Visualizzazione e ricerca di determinate stazioni base

Per cercare e visualizzare una specifica stazione base, inserire nel criterio di filtro una stringa di caratteri che si trova in una o più colonne e fare clic sul pulsante Filtro.

Suggerimento: È possibile eseguire una ricerca in base a qualsiasi parametro.

## Eliminazione di una o più stazioni base

Procedere come segue per eliminare una o più RFP:

1. In SIP-DECT - Stazione base, fare clic su Elimina. All'inizio della tabella viene visualizzata una casella di controllo per selezionare la/le stazione/i base da eliminare.

2. Fare clic sul pulsante Cancella.

Parent topic: TDM-DECT
↑