# Configurazione della sottorete

Supporta più sottoreti con il server DHCP ubicato su MiVoice Office 400. Il numero massimo di sottoreti che può supportare è 100. I messaggi di rilevamento DHCP in una sottorete vengono inoltrati da un inoltro DHCP (un servizio configurato sul gateway della sottorete) al server DHCP su MiVoice Office 400.

Table 1. Supporto DHCP con più reti
Parametri | Spiegazione
Gateway | Indirizzo IP del gateway della subnet.
Maschera di sottorete | Numero a 32 bit che maschera l'indirizzo IP e lo divide in indirizzo di rete e indirizzo host.
Attiva |
Server DNS principale | Indirizzo del server DNS principale (la voce viene scaricata dal server DNS).
Server DNS secondario | Indirizzo del server DNS secondario (l'inserimento viene scaricato dal server DNS).
Primo indirizzo IP | Primo indirizzo dell'intervallo indirizzi controllato dal server DHCP.
Ultimo indirizzo IP | Ultimo indirizzo dell'intervallo indirizzi controllato dal server DHCP.
Periodo di validità (lease time) | Arco temporale fornito dall'utente per lavorare con un certo indirizzo IP. I Client DHCP (per es. telefoni di sistema) segnalano al server DHCP prima della scadenza della validità se vogliono mantenere il collegamento. Al termine della validità, il server DHCP prolunga la validità di tutti i collegamenti per i quali ha ricevuto tali richieste e resetta il timer della validità. Tutti i collegamenti per i quali non è pervenuta richiesta, vengono interrotti e i relativi indirizzi IP abilitati.
Opzione inoltro | È possibile configurare un inoltro DHCP per aggiungere le informazioni sull'agente di inoltro (Opzione 82) nel messaggio di rilevamento DHCP inoltrato. Si consiglia di inserire le stesse informazioni nel server DHCP. La stringa Opzione 82 deve essere inserita in formato esadecimale. Un agente di inoltro invia un'opzione 82 (esempio: 01 0b 00 02 00 16 45 53 2d 34 31 32 34). Questa stringa deve essere inserite nelle impostazioni della sottorete senza spazi (esempio. 010b0002001645532d34313234) Per una sottorete, se sul server DHCP di MiVoice Office 400 è configurata l'opzione inoltro DHCP e il server riceve un messaggio di rilevamento DHCP senza opzione 82 o con un'opzione 82 errata, ignora il rilevamento DHCP e non restituisce nessuna "Offerta"

Parent topic: Server DHCP
↑