# Messa in funzione dei telefoni IP di sistema nella AIN

Nella modalità di funzionamento AIN, i telefoni IP di sistema sono registrati sul master e vengono controllati da esso. Pertanto è necessario configurarli e registrarli sul master.

I telefoni che si trovano in prossimità di un satellite, possono anche essere configurati in modo da registrarsi automaticamente nel satellite in funzionamento offline. A tale scopo è necessario configurare questi telefoni nel master e nel satellite.

## Presupposti per il funzionamento in modo offline del satellite

Per utilizzare un telefono IP di sistema anche nel funzionamento offline, devono essere soddisfatti si seguenti requisiti:

- Il telefono deve essere configurato e registrato sia nel master sia sul satellite desiderato (=32).

- Sul satellite deve essere disponibile un numero sufficiente di canali VoIP anche per il funzionamento offline (=ym).

- Il telefono IP di sistema e il satellite devono essere collegati al master attraverso lo stesso link WAN.

- Nel telefono IP di sistema è memorizzato l'indirizzo IP del satellite e non quello del master.

## Procedura di accesso nella modalità di funzionamento AIN

In caso di un riavvio del telefono IP di sistema, esso tenta di registrarsi nel satellite. Il satellite inoltra la richiesta al master e il telefono IP di sistema si registra nel master.

## Procedura di commutazione nel funzionamento offline

Qualora il contatto con il master sia andato perduto, il satellite e il telefono IP di sistema eseguono un riavvio. Appena il satellite ha rilevato il funzionamento offline, il telefono IP di sistema può registrarsi. Durante il funzionamento offline, esso verrà controllato dal satellite.

## Commutazione al funzionamento AIN

Dopo aver ripristinato il contatto con il master, il satellite esegue un riavvio e si avvia nella modalità di funzionamento AIN. Il telefono IP di sistema perde il contatto con il satellite, si riavvia e tenta nuovamente di registrarsi nel master via satellite. È possibile eseguire un riavvio anche in modo manuale, se non si desidera attendere il tempo predefinito (Time-Out) dei monitor di collegamento.

Per configurare i telefoni IP di sistema in una sul master per il funzionamento AIN e sui satelliti per il funzionamento offline in una AIN. registrare dapprima i telefoni IP sul satellite e quindi sul master.

## Preparativi

1. Impostare il satellite in modalità di funzionamento offline "Satellite in modalità offline".

2. Aprire i dati del terminale IP nel master e nel satellite (=qd).

## Registrazione dei telefoni sul satellite

1. Avviare il satellite nel funzionamento offline scollegando il master dalla rete IP ed effettuando un riavvio del satellite.

2. Collegare il primo telefono IP di sistema all'alimentazione e alla rete IP.

3. Nella configurazione locale "Configurazione locale del telefono", inserire l'indirizzo IP del satellite sotto Indirizzo PBX, "Indirizzare manualmente i telefoni del sistema IP".

4. Riavviare il telefono e poi registrarlo con il satellite "Registrazione dei telefoni del sistema IP sul server di comunicazione".

5. Ripetere in successione tutti i punti della procedura a partire dal punto 2 per tutti gli altri telefoni IP di sistema.

## Registrazione dei telefoni nel master

1. Scollegare dalla rete IP i telefoni IP di sistema appena configurati sul satellite.

2. Collegare il master alla rete IP.

   Il satellite esegue un riavvio e si avvia nella modalità di funzionamento AIN.

3. Collegare il primo telefono IP di sistema alla rete IP.

   Il telefono tenta di registrarsi nel satellite. Quest'ultimo trasmette le richieste al master.

4. Registrare ora il telefono di sistema IP con il master " Registrare i telefoni di sistema IP sul server di comunicazione".

5. Ripetere in successione tutti i punti della procedura a partire dal punto 3 per tutti i telefoni IP di sistema.

Vedere anche...

## Manuale di sistema Mitel Advanced Intelligent Network (AIN):

Link diretti a DocFinder:

Deutsch

ITALIAN

Français

Italiano

Español

Parent topic: Informazioni sul prodotto
↑