# Modifica dei numeri di selezione passante

Consente di modificare i numeri di selezione passante per connessioni ISDN o SIP e di collegarli con elementi di distribuzione delle chiamate.

Table 1. Impostazioni
Parametri | Spiegazione
Piano di selezione passante | Consente di selezionare il piano di selezione passante per il quale si desidera creare nuovi numeri di selezione passante.
Numeri DDI | Registrare qui il numero di selezione passante che si desidera creare.
Destinazione instradamento | La destinazione predefinita di una selezione passante è un elemento di distribuzione delle chiamate (DC). Se un server fax è in funzione sulla scheda di applicazioni di una CPU2, per i numeri di fax deve essere configurato come Destinazione instradamento = FAX. Note: Il parametro Destinazione instradamento è visibile solo in un Mitel 470 con scheda di applicazioni CPU2 inserita.
Elem.di distribuz. delle chiamate | Selezionare qui il numero di riferimento dell'elemento di distribuzione delle chiamate che viene creato insieme al numero di selezione passante. Come standard viene utilizzato il primo elemento di distribuzione delle chiamate disponibile.
Allocazione dinamica del DDI (hospitality) | In funzionamento Hospitality, questo numero di selezione passante può essere utilizzato per l'allocazione dinamica del DDI ( =nm). Requirement: La Destinazione chiamate dopo il check-out deve essere definita ( =nm). Note: La destinazione chiamate della posizione 1 viene impostata automaticamente su Utente ( =nm). Questo numero di selezione passante non è disponibile per l'allocazione dinamica del DDI.

## Piani di selezione passante

Un piano di selezione passante comprende tutti i numeri di selezione passante che sono stati creati o abbonati presso il provider. Potendo accedere alla rete tramite più di un provider (ad es. tramite un fornitore PSTN e tramite un provider SIP), configurare un piano di selezione passante per ogni provider.

## Numero di selezione passante

La selezione passante consente di raggiungere gli utenti interni direttamente dalla rete pubblica. A tale scopo, la chiamata in entrata viene associata ad una destinazione interna (o a più destinazioni interne) in base alla parte relativa alla selezione passante del numero di chiamata.

In accordo con il gestore della rete pubblica, all’interno di un piano di selezione passante si definiscono campi numerici che corrispondano alla parte relativa alla selezione passante prevista dei numeri di chiamata. In un piano di selezione passante a 3 cifre, ad esempio, viene definito un campo numerico da 300...399 e da 500...549.

Table 2. Esempio di un numero di selezione passante
Selezione passante | Numero di chiamata
Numero principale del collegamento alla rete | +41 32 624 1300
Numero telefonico dell'utente | +41 32 624 1344
Parte relativa alla selezione passante | 44
Inserimenti dei numeri di selezione passante in formato indefinito (Sconosciuto) | 44, 1344, 6241344, 0326241344 (esempi)
Inserimento del numero di selezione passante in formato nazionale (Nazionale) | 326241344
Inserimento del numero di selezione passante in formato internazionale (Internazionale) | 4132 6241344

Utilizzare Nazionale o Internazionale e i numeri di selezione passante corrispondenti se nel gestore di rete è stato attivato il servizio Special Arrangement (CLIP not screening).

notes:

- Il numero CLIP per chiamate in uscita e il formato CLIP per chiamate in uscita nella configurazione del gruppo di trunk ( =bg) devono essere adattati al numero di selezione passante e al formato del numero di selezione passante.
- Il CLIP definito manualmente nella configurazione utente ( =0b) deve essere adattato al numero di selezione passante, se si utilizza il formato CLIP Unknown.
- Se il numero CLIP è stato inserito manualmente nella configurazione utente ( =0b) e si utilizza il formato CLIP Unknown, il numero CLIP inserito deve corrispondere al numero di selezione passante.

## Elem.di distribuz. delle chiamate

Gli elementi di distribuzione delle chiamate servono a instradare le chiamate su una o più destinazioni. Aprendo un numero di selezione passante, viene creato e collegato automaticamente anche un nuovo elemento di distribuzione delle chiamate.

L'assegnazione creata automaticamente può essere modificata. È possibile collegare anche più numeri di selezione passante allo stesso elemento di distribuzione delle chiamate. Gli elementi di distribuzione delle chiamate non assegnati possono essere cancellati al termine della configurazione della selezione passante.

In modo standard gli elementi di distribuzione delle chiamate non sono disponibili. Vengono aperti automaticamente in background, collegati e configurati. Per questo motivo le destinazioni interne vengono stabilite durante la configurazione della selezione passante.

Note:

In USA/Canada viene utilizzata l'abbreviazione DID (Direct Inward Dial) e non DDI (Direct Dialling In)

Parent topic: Instradamento delle chiamate in entrata
↑