# Schede e moduli

Questa panoramica mostra le schede di interfaccia e i moduli di sistema inseriti nel server di comunicazione, lo stato delle singole schede e moduli e il numero di slot ancora liberi.

Table 1. Panoramica di schede e moduli Mitel 415/430
Parametri | Spiegazione
Slot | Slot da 1 a 4 per schede e SM1_DSP-1..3 per moduli DSP (numerazione degli slot per schede da sinistra a destra)
Scheda/Modulo | Sigla della scheda o del modulo
Slot sulla scheda | Slot disponibili sulla scheda per moduli
Versione HW | Versione hardware della scheda o del modulo
Stato | Quando la scheda è in servizio, viene visualizzato In servizio.
Altre informazioni di stato | Quando la scheda funziona senza guasti, viene visualizzato Nessun guasto.

Table 2. Panoramica di schede e moduli Mitel 470
Parametri | Spiegazione
Slot | Numerazione degli slot (da sinistra a destra): Slot superiori (vano) 1,3,5,7, dove lo slot 1 è riservato per la scheda del gestore chiamate CPU1. Slot inferiori (vano) 2,4,6,8, dove la scheda di applicazioni CPU2 e CPU2-S può essere inserita solo nello slot 2. I moduli sono inseriti sulle schede.
Scheda | Sigla della scheda
Slot sulla scheda | Descrizione degli slot disponibili sulla scheda per moduli
Modulo | No se lo slot per modulo è vuoto. Sigla del modulo se vi è inserito un modulo.
Attivato | Su Mitel 470, è possibile attivare/disattivare un modulo EIP qui. (valore predefinito: Attivato)
Versione HW | Versione hardware della scheda o del modulo
Stato | Quando la scheda è in servizio, viene visualizzato In servizio.
Temperatura | Per alcune schede è presente un controllo della temperatura (CPU1,CPU2, CPU2-S, FXO, FXS). Viene indicata qui la temperatura corrente della scheda.
Altre informazioni di stato | Quando la scheda funziona senza guasti, viene visualizzato Nessun guasto.

Note:

Quando ci si trova nella vista Panoramica del sistema / Schede e moduli, è necessario passare prima alla vista Configurazione / Sistema / Schede e moduli, per inserire e rimuovere schede e moduli.

## Inserimento e rimozione di schede o moduli

L'inserimento e la rimozione di schede di interfaccia e moduli di sistema sono descritti dettagliatamente nel manuale di sistema della piattaforma corrispondente.

CAUTION:

- Prima di intervenire sul server di comunicazione accertarsi che sia staccato dall'alimentazione elettrica.
- Attenersi alle norme di sicurezza prima di qualsiasi intervento sul server di comunicazione!

Note:

Per sicurezza, prima e dopo ciascuna modifica hardware eseguire una copia di backup dei dati di configurazione (vista Backup dei dati).

## Inserimento di nuove schede o moduli

Per inserire nuove schede e moduli nel server di comunicazione, procedere come segue:

1. Quando senza tensione, equipaggiare il sistema di base con le nuove schede e i relativi adattatori wiring 1 e con i nuovi moduli in conformità alle indicazioni contenute nel manuale di sistema.

2. Avviare il server di comunicazione, effettuare l'accesso a WebAdmin tramite il browser e navigare fino a questa pagina.

   In caso di nuove posizioni inserite, il nome della scheda e rispettivamente del modulo viene visualizzato con lo stato Disponibile. Alla fine della riga della posizione è visibile ora un pulsante Confermare.

3. Confermare ogni nuova scheda ed ogni nuovo modulo con un clic sul pulsante Confermare.

   Lo stato passa da Disponibile a In servizio e la procedura è terminata.

## Rimozione di schede o moduli

Per rimuovere le schede e i moduli inseriti nel server di comunicazione, procedere come segue:

1. Quando senza tensione, rimuovere le schede con relativi adattatori wiring 2 e i moduli in conformità alle indicazioni contenute nel manuale di sistema.

2. Avviare il server di comunicazione, effettuare l'accesso a WebAdmin tramite il browser e navigare fino a questa pagina.

   Per il nome della scheda e, rispettivamente, del modulo delle posizioni ora vuote compare ora Indefinito e il relativo stato è Sconosciuto. Alla fine della riga della posizione con le schede o moduli rimossi, è visibile ora un pulsante Cancella.

3. Con un clic sul pulsante Cancella si rimuove la voce di questa posizione e la posizione viene abilitata nuovamente.

Parent topic: Controllo dell'accesso
1 solo Mitel 415/430
2 solo Mitel 415/430
↑