# Telefoni IP di sistema al centro dell'attenzione

I telefoni IP di sistema sono registrati sul server di comunicazione tramite il loro indirizzo MAC. Essi comunicano con il server di comunicazione come i telefoni digitali di sistema tramite il protocollo DSI-AD2.

I telefoni IP di sistema possono essere utilizzati ovunque nella rete IP, se il collegamento con il server di comunicazione è conforme ai requisiti di qualità necessari per le funzioni VoIP (Voice over IP).

Argomenti disponibili

Messa in funzione dei telefoni IP di sistema

Messa in funzione dei telefoni IP di sistema in AIN

Configurazione locale dei telefoni

Metodi di indirizzamento

Registrazione di telefoni IP di sistema sul server di comunicazione

Funzionamento e manutenzione

Parent topic: Informazioni sul prodotto
↑