# Configurazione dell'instradamento standard

Qui si definisce l'instradamento delle chiamate per le quali non è stato definito alcun instradamento delle chiamate.

## Instradamento delle chiamate

Tutte le chiamate sono gestite nelle impostazioni standard tramite l'instradamento standard.

Per gestire invece le chiamate su collegamenti urbana digitali e provider SIP tramite numeri di selezione passante, aprire i numeri di selezione passante nel prospetto grafico nella colonna Piano di selezione passante e collegarli con i collegamenti urbana digitali e rispettivamente con i provider SIP.

Per creare per le chiamate tramite un collegamento urbana analogico un proprio instradamento delle chiamate, selezionare nella configurazione del collegamento urbana l'opzione Instradamento delle chiamate proprio e configurarvi le destinazioni chiamate.

## Destinazioni chiamate

È possibile definire le destinazioni interne indipendentemente dalla posizione commutatore del gruppo servizi principale (gruppo servizi 1). Il gruppo servizi può essere utilizzato ad esempio per commutazioni giorno, notte e fine settimana con gli ingressi di comando del server di comunicazione. Può essere comandato però anche tramite funzioni temporali o manualmente su un telefono.

Table 1. Destinazioni interne dell'instradamento standard
Parametri | Spiegazione
Gruppo di chiamata | Inserire qui il numero del gruppo di chiamata (da non confondere con il numero di chiamata interno del gruppo di chiamata). Se la chiamata non viene instradata direttamente verso un gruppo di chiamata, lasciare vuoto il campo di inserimento.
Utenti | Inserire qui il numero di chiamata interno di un utente. Se la chiamata non viene instradata direttamente verso un utente interno, lasciare vuoto il campo di inserimento.
Destinazione chiamata occupata se utente occupato | Se l'utente è occupato, il chiamante riceve la segnalazione di occupato anche se le altre destinazioni sono libere. Se l'utente è occupato, la chiamata viene messa a disposizione sulle altre destinazioni.
Trasferisci | La chiamata viene instradata verso il posto operatore.
Messaggio di benvenuto | Qui è possibile selezionare se un annuncio di benvenuto ( =96 servizio di annunci) deve essere inserito e, se sì, quale.

Parent topic: Instradamento delle chiamate in entrata
↑