# Impostazioni paese

Contiene le impostazioni per adattare il sistema di comunicazione alle condizioni specifiche del paese

## Prefissi propri

Affinché il server di comunicazione interpreti correttamente i numeri in entrate e in uscita, è necessario inserire i prefissi locali specifici. Se ad es. i prefissi locali di una chiamata entrante corrispondono ai prefissi propri inseriti in questa voce, essi vengono tagliati e presentati sul telefono in forma abbreviata.

Table 1. Impostazioni del prefisso proprio
Parametri | Spiegazione
Prefisso internazionale | È necessario selezionare il prefisso internazionale per stabilire una connessione internazionale da un paese specifico. Inserire qui il prefisso del proprio paese. (Esempio Germania: 00)
Indicativo di stato | È necessario selezionare l'indicativo di stato per stabilire una connessione internazionale da un paese specifico. Inserire qui l'indicativo del proprio paese. (Esempio Germania: 49)
Prefisso nazionale | Selezionare il prefisso nazionale per stabilire una connessione all'interno di un paese specifico da una regione all'altra. Inserire qui il prefisso del proprio paese. (Esempio Germania: 0)
Indicativo di destinazione nazionale | Selezionare l'indicativo di destinazione nazionale per stabilire una connessione all'interno di un paese specifico da una regione all'altra. Inserire qui l'indicativo della propria regione. (Esempio regione Berlino: 30).
Note: In alcuni paesi è possibile selezionare il prefisso nazionale e l'indicativo di destinazione nazionale anche nella propria regione (ad es. Germania) oppure è necessario selezionarli obbligatoriamente (ad es. Svizzera). In questi paesi, tali campi possono o devono rimanere vuoti.

## Interruzione segnalazione doppino e informazioni in uscita di identificazione chiamante (rilevamento CLIP)

I seguenti parametri si applicano per la segnalazione di terminali interni analogici rispetto al proprio sistema di comunicazione.

Table 2. Impostazioni per interruzione segnalazione doppino
Parametri | Spiegazione
Massimo | Tempo massimo in millisecondi in cui il server di comunicazione interpreta un'interruzione di loop da terminali interni come caratteri di controllo (Flash).
Minimo | Tempo minimo in millisecondi in cui il server di comunicazione interpreta un'interruzione del doppino di terminali interni come caratteri di controllo (Flash).
T. disconnessione | Tempo minimo in millisecondi in cui il server di comunicazione interpreta un'interruzione del doppino di terminali interni come segnale di svincolo (riaggancio).
Tipo di segnale di avviso | Il server di comunicazione è in grado di inviare il numero di chiamata (CLIP) di chiamate entranti a terminali interni analogici. Esistono diversi metodi per la trasmissione dei dati. Per rilevare il CLIP è necessario un segnale di avviso. Il valore del parametro dipende dai telefoni analogici collegati. Nessun segnale di avviso: la trasmissione dati viene eseguita tra il primo e il secondo squillo. Il primo squillo viene utilizzato come segnale di avviso. Impulso suoneria: la trasmissione dati ha luogo prima del primo segnale di chiamata. Come segnale di avviso viene utilizzato un impulso suoneria. Non definito: Nessun dato viene trasferito.

## Segnalazione dei loop sulla rete

I seguenti parametri si applicano per la segnalazione del server di comunicazione con interfacce urbane analogiche rispetto alla linea urbana. I valori differiscono a seconda del paese. I valori standard dei parametri dipendono dal canale di vendita.

Table 3. Impostazioni per la segnalazione dei loop sulla rete
Parametri | Spiegazione
Flash su urbana (ms) | Tempo in millisecondi in cui un segnale flash (segnale di avviso) viene segnalato rispetto alla linea urbana.
Rapporto | Selezione del rapporto. Questo parametro è importante solo per connessione urbana analogica tramite selezione decadica.
Intervallo | Intervallo in millisecondi. Questo parametro è importante solo per connessione urbana analogica tramite selezione decadica.

## Chiamate a carico del destinatario

Le impostazioni relative alle chiamate a carico del destinatario sono disponibili solo per il canale di vendita in Brasile.

Le chiamate a carico del destinatario tramite linea analogica sono consentite con il metodo "Double Answer": La chiamata riceve risposta, viene interrotta (interruzione di loop) e riceve nuovamente risposta.

Table 4. Impostazioni per le chiamate a carico del destinatario
Parametri | Spiegazione
Interruzione del doppino | Durata dell'interruzione di loop in millisecondi.
Pausa | Intervallo tra il primo impegno della linea e l'interruzione di loop.

Parent topic: Siti
↑