# Satellite nel funzionamento offline

Poiché il master durante il funzionamento normale controlla l'intero traffico telefonico della AIN (modalità di funzionamento AIN), il master e il satellite devono potersi scambiare i dati di segnalazione in qualunque momento. Se si perde il contatto, il satellite non è più in grado di funzionare in modalità di funzionamento AIN. Per mantenere almeno un traffico telefonico limitato anche in questa situazione di emergenza, il satellite viene attivato nella modalità di funzionamento Offline. Nel funzionamento offline, il satellite funziona come sistema singolo, accedendo ai dati di configurazione locale (configurazione offline).

## Procedura di commutazione nel funzionamento offline

- I collegamenti di segnalazione fra il master e i satelliti vengono controllati da monitor di collegamento. L’intervallo di controllo può essere configurato e può variare da alcuni secondi ad alcuni minuti.

- Appena i monitor di collegamento del master e dei satelliti in questione rilevano un'interruzione, il satellite viene riavviato. Il master disattiva i dati di configurazione AIN per questo satellite e genera il messaggio di evento Nodo x connessione persa. Se configurato, i telefoni di sistema visualizzano in funzionamento offline un testo liberamente selezionabile.

- All'avvio, il terminale carica i dati di configurazione Offline e rileva il funzionamento Offline. Il modo offline è segnalato nell'indicazione dello stato di funzionamento (Mitel 415/430: il LED SYS lampeggia di verde/arancione. Mitel 470: : sull'interfaccia utente viene visualizzato Offline.

## Ritorno alla modalità di funzionamento AIN

- Durante il funzionamento Offline, il satellite tenta sempre di ristabilire il contatto con il master.

- Dopo che il monitor di collegamento del satellite è riuscito a stabilire il contatto con il master per una durata minima impostabile (impostazione Durata minima della connessione), il satellite esegue un nuovo avviamento.

- All'avvio, il satellite si registra nuovamente nel master e riprende il funzionamento AIN. Il Master genera il messaggio di evento Nodo x ristabilito.

## Funzioni limitate in funzionamento off-line

Nel funzionamento off-line, le seguenti funzioni non sono disponibili:

- Il sistema Voice Mail è configurato nel master a livello centralizzato per l'intera AIN e non è disponibile per il funzionamento offline di un satellite.

- Tutte le proprietà autorizzate centralmente nel Master per la modalità AIN. Eccezioni: I canali vocali con licenza per VoIP, accesso SIP e QSIG vengono attivati entro 36 ore, affinché le unità terminali IP collegate o i nodi QSIG siano disponibili anche nel funzionamento offline, se configurati (vedi manuale di sistema del server di comunicazione).

- Tutte le applicazioni della scheda di applicazioni CPU2 (se utilizzata nel master).

- Server OIP e tutte le applicazioni basate su OIP

- Applicazioni di terzi basate su server

- Instradamento di trabocco PSTN.

Le seguenti funzioni sono disponibili solo in modo limitato in funzionamento off-line:

- Traffico telefonico esterno:

  se il satellite non dispone di collegamento a rete urbana, gli utenti del satellite non potranno più essere raggiunti direttamente.

- Sistema DECT:

  iI server di comunicazione riconosce solo i telefoni cordless registrati per il funzionamento offline.

- Telefoni IP di sistema:

  iI server di comunicazione riconosce solo i telefoni IP di sistema registrati per il funzionamento offline.

## Configurazione del funzionamento offline dei satelliti

È possibile eseguire le impostazioni per il funzionamento offline di un satellite direttamente sul satellite. Osservare i seguenti punti:

Parametri | Commenti
Canali VoIP | Verificare che nel funzionamento offline il satellite disponga di un numero sufficiente di canali VoIP (( =ym) ed aumentarli all'occorrenza. Tip: Mitel CPQ calcola sempre un numero di canali VoIP sufficienti per il funzionamento dei telefoni IP di sistema sui satelliti in funzionamento offline.
Piano di numerazione | Attribuire agli utenti lo stesso numero di chiamata di quello in modalità funzionamento AIN in modo che gli utenti possano essere raggiunti sul satellite in funzionamento offline al solito numero di chiamata.
Instradamento delle chiamate | Se il satellite dispone di un'interfaccia di linea urbana, configurare per gli utenti più importanti sugli altri nodi utenti PISN virtuali che possono essere selezionati tramite la rete pubblica (vista Utente PISN =gv). Assegnare agli utenti PISN gli stessi numeri di chiamata dei rispettivi utenti nell'AIN. Gli interlocutori interni collegati ad un altro nodo potranno essere ancora raggiunti attraverso il numero di chiamata abituale. Tip: Invece di predisporre espressamente un numero PISN per ogni utente, è possibile definire un numero PISN con segnaposto che copre tutti gli utenti. Quindi il numero PISN 3xx copre ad esempio tutti gli utenti interni da 300 a 399.
Telefoni IP di sistema | In linea di massima i telefoni IP di sistema sono registrati sul master. Possono anche essere impostati per il funzionamento offline"Mettere in funzione i telefoni del sistema IP nell'AIN.".
Telefoni cordless | I telefoni cordless sono registrati sul server master nel normale funzionamento di AIN. Per poter utilizzare i telefoni cordless anche in modalità offline è necessario registrarli nel sistema DECT anche in modalità offline del satellite. Tip: Effettuare la registrazione dei telefoni cordless utilizzando un sistema diverso dal master (p.es. sistema B) e impostare i telefoni cordless su Sistema = Auto, in modo che si registrino automaticamente nel sistema attivo.
Visualizzazione del funzionamento offline | È possibile utilizzare il testo inattivo dei telefoni di sistema per impostare un testo in funzionamento offline Impostare il testo inattivo a livello globale.

Vedere anche...

## Manuale di sistema Mitel Advanced Intelligent Network (AIN):

Link diretti a DocFinder:

Deutsch

ITALIAN

Français

Italiano

Español

Parent topic: Informazioni sul prodotto
↑