# Larghezza di banda

Qui è possibile creare il modello di larghezza di banda. Il controllo della larghezza di banda definisce con l'ausilio del modello di larghezza di banda i parametri di trasmissione ottimali per le connessioni per conversazioni nella rete IP e impedisce che vengano create connessioni quando non è disponibile una larghezza di banda sufficiente.

La larghezza di banda disponibile nella rete IP per una connessione per conversazione può essere molto differente, poiché la connessione può passare per diversi aree LAN e link WAN. Il controllo della larghezza di banda determina per ogni collegamento i parametri di trasmissione ottimali e verifica il numero di collegamenti contemporanei e il rispettivo fabbisogno di banda. Se non è disponibile una larghezza di banda sufficiente per un altro collegamento, il collegamento non viene stabilito.

Il controllo della larghezza di banda è basato sul modello della larghezza di banda, che deve riprodurre il più realmente possibile la situazione della larghezza di banda.

## Modello di larghezza di banda

Prima della creazione di un collegamento, il controllo della larghezza di banda calcola in base al modello di larghezza di banda se è disponibile una sufficiente larghezza di banda. Se non è disponibile, la connessione non viene stabilita e l'utente avverte il tono di congestione. Le risorse della larghezza di banda possono essere gestite in modo più affidabile quanto più il modello assomiglia alla realtà.

Il modello consiste in aree di larghezza di banda e link WAN. Un'area di larghezza di banda è una sezione di rete con uguali caratteristiche di larghezza di banda. Nella maggior parte dei casi si tratta di una LAN, ma anche Internet nella sua totalità può essere replicato come un'area di larghezza di banda.

Un link WAN unisce due aree di larghezza di banda. Si tratta per lo più di linee di alimentazione per un Internet provider o linee dedicate. Esse si contraddistinguono spesso per una larghezza di banda limitata.

I link WAN sono assegnati alle aree di larghezze di banda nella tabella di instradamento VoIP. Partendo da un'area di larghezza di banda si selezionano i link WAN necessari per stabilire una connessione con ogni destinazione desiderata.

## Codec disponibili

In un link WAN con larghezza di banda limitata si consiglia di utilizzare un Codec di compressione quale G.729. Esso riduce notevolmente la larghezza di banda necessaria con perdita sostenibile di qualità vocale. In genere nella LAN è disponibile una larghezza di banda sufficiente e si raggiungono risultati ottimali con un Codec senza compressione. Codec disponibili

- G.711a: Codec senza compressione con elevata qualità audio. Adatto a LAN e link WAN con grandi larghezze di banda. La bit rate è 64 kbit/s. Utilizza la procedura tedesca per i segnali acustici.

- G.711u: Codec senza compressione con elevata qualità audio. Adatto a LAN e link WAN con grandi larghezze di banda. La bit rate è 64 kbit/s. Utilizza la procedura americana per i segnali acustici.

- G.729: Codec con compressione con media qualità audio. Adatto a link WAN con larghezza di banda limitata. La bit rate è 8 kbit/s.

- G.722: Codec senza compressione con altissima qualità audio. Requisito per il funzionamento Hi-Q dei telefoni Mitel SIP. La bit rate è 48, 56 o 64 kbit/s.

Il controllo della larghezza di banda verifica, prima di stabilire il collegamento, il Codec impostato per tutte le zone parziali di un collegamento (aree di larghezza di banda e link WAN) (impostazione Codec preferito) e seleziona il più piccolo.

Per il processo di codifica e decodifica in tempo reale sono necessarie risorse DSP nel server di comunicazione e nei terminali basati su IP. G.711 necessario per elaborare meno risorse DSP di G.729. Le risorse DSP sono messe a disposizione in forma di canali VoIP.

## Lunghezza di trama disponibile

Minore è la lunghezza di trama dei pacchetti vocali, minori sono i valori di ritardo creati ma maggiore sarà la larghezza di banda necessaria. Quindi si consiglia di scegliere la minore lunghezza di trama dei pacchetti vocali all'interno dell'area LAN e la maggiore lunghezza di trama per i collegamenti WAN con scarsa larghezza di banda.

Il controllo della larghezza di banda verifica, prima di stabilire il collegamento, la lunghezza di trama impostata per tutte le zone parziali di un collegamento (aree di larghezze di banda e link WAN) (impostazione Lungh. di trama preferita) e seleziona la più piccola.

Note:

Si desidera mantenere bassi i valori di ritardo per rapporti di larghezza di banda molto scarsi e per tale motivo si seleziona una lunghezza di trama minori. Ciò può risultare controproducente perché la quantità dei pacchetti di trama aumenta notevolmente causando una congestione di dati.

## Configurazione

Table 1. Larghezza di banda
Parametri | Spiegazione
Nome della regione | Nome dell'area di larghezza di banda (massimo 20 caratteri)
Codec preferito | Il Codec ottimale per questa area.
Lungh. di trama preferita | Lunghezza di trama ottimale per questo intervallo.

Table 2. Links WAN
Parametri | Spiegazione
Nome | Nome del link WAN (massimo 20 caratteri).
Larghezza di banda A | Il primo punto terminale del link WAN
Larghezza di banda B | Il secondo punto terminale del link WAN
Larghezza di banda (kbit/s) | Inserire qui la larghezza di banda disponibile per VoIP da questo link WAN.
Larghezza di banda prenotata per audio (kbit/s) | Indicare qui la larghezza di banda, che deve essere disponibile per la trasmissione verbale in caso di collegamenti video.
Canali VoIP | Display dei massimi canali VoIP possibili che possono essere stabiliti contemporaneamente attraverso questo link WAN
Compressione RTP | Comprime l'intestazione IP su questo link.
L2-Overhead | Inserire qui le dimensioni dell'header IP. Il valore numerico corrisponde alla dimensione dell’header in byte. È possibile inserire il valore in base alla tabella di valori seguente.
Codec preferito | Il Codec ottimale per questa area.
Lungh. di trama preferita | Lunghezza di trama ottimale per questo intervallo.
Canali VoIP | Display dei massimi canali VoIP possibili che possono essere stabiliti contemporaneamente attraverso questo link WAN.

Table 3. Tabella dei valori L2 Overhead
Protocollo | VPN (Header IPsec = 56 Byte) | L2 Overhead risultante
Ethernet (ETH) | no | 18
sì | 74
PPP / PPPoA / FrameRelay | no | 6
sì | 62
PPPoE | no | 26
sì | 82

Table 4. Instradamento VoIP
Parametri | Spiegazione
Area di larghezza di banda propria | Area di larghezza di banda da cui vengono stabiliti i collegamenti
Destinazione area di larghezza di banda | Area di larghezza di banda più vicina sull'instradamento alla destinazione del collegamento
Link WAN |
Area di larghezza di banda VPN-Peer | Le linee con RPV devono essere identificate tramite la registrazione dell’estremità RPV (Peer RPV). Nel calcolo della larghezza di banda necessaria, il modello della larghezza di banda tiene conto automaticamente anche dell’overhead L2 maggiore di 56 byte.

Table 5. Standard media switch / moduli EIP
Parametri | Spiegazione
Nodo | Numero del nodo in una AIN. Il master ha il numero 0.
Scheda/Modulo | Slot della scheda su cui è inserito il modulo (nessuna voce per lo standard media switch).
Slot sulla scheda | Slot del modulo sulla scheda (nessuna voce per lo standard media switch).
Modulo | Sigla del modulo (nessuna voce per lo standard media switch).
Stato | Quando la scheda è in servizio, viene visualizzato In servizio.
Indirizzo IP | Indirizzo IP del modulo (lo standard switch ha lo stesso indirizzo IP del nodo)
Larghezza di banda | Area di larghezza di banda in cui è situato il nodo.

Figure 1. Esempio di una topologia di larghezza di banda. L'area di larghezza di banda 4 rappresenta Internet.

## Primo passo: Determinazione della topologia della larghezza di banda

Qui di seguito inserire le aree di larghezza di banda e i links WAN.

1. A tale scopo creare uno schema della topologia della larghezza di banda. Inserire un'area di larghezza di banda per ogni sezione IP con una propria LAN.

2. Inserire un'ulteriore area di larghezza di banda facente le funzioni di Internet.

3. Inserire i link WAN che collegano le singole aree di larghezza di banda.

4. Per tutte i links WAN verificare la larghezza di banda disponibile per il traffico vocale. A tale scopo, misurare il volume di traffico dati presente sul link WAN e sottrarre tale valore dalla larghezza di banda disponibile.

Note:

La precisione del modello dipende da tale calcolo.

## Secondo passo: creazione delle aree di larghezza di banda

Qui di seguito vengono configurate le aree di larghezza di banda:

1. Aprire innanzitutto l'area di larghezza di banda in cui si trova il server di comunicazione o il master. La procedura più semplice consiste nell'applicare l'area di larghezza di banda standard. Inserire accanto al nome i valori della lunghezza di trama preferita e il Codec preferito. Il controllo della larghezza di banda utilizza tali valori per trovare l'impostazione ottimale per un collegamento. Poiché si tratta di una LAN, G.711 e una lunghezza frame di 20 ms sono una buona scelta.

2. Aprire le altre aree di larghezza di banda.

## Terzo passo: creazione di link WAN

Configurare quindi i link WAN.

1. Aprire innanzitutto uno o più link WAN per l'area di larghezza di banda del server di comunicazione/master. Inserire come larghezza di banda disponibile i valori stabiliti nella topologia della larghezza di banda.

2. Definire i parametri del link WAN. Stabilire Codec e lunghezza di trama in base alla larghezza di banda disponibile.

3. Aprire e configurare i link WAN restanti.

## Quarto passo: configurazione della tabella VoIP

All'apertura dei link WAN, la tabella di instradamento VoIP viene compilata nel modo più automatico possibile: Completare le voci in base alle indicazioni contenute in una AIN.

1. Definire tutti gli instradamenti che partono dalla prima area di larghezza di banda e registrarli. Condurre gli instradamenti attraverso lo stesso link WAN alle destinazioni in diverse aree di larghezza di banda, selezionare per l'area di larghezza di banda di destinazione l'opzione Indeterminato.

2. Ripetere la procedura per ogni area di larghezza di banda.

Table 6. Tabella di instradamento VoIP preconfigurata automaticamente per l'esempio della figura
Area di larghezza di banda propria | Destinazione area di larghezza di banda | Link WAN
B1 | Indeterminato | L12
B2 | Indeterminato | L12
B4 | Indeterminato | L14
B3 | Indeterminato | L34
B5 | Indeterminato | L45

Table 7. Tabella di instradamento VoIP configurata completamente per l'esempio della figura
Area di larghezza di banda propria | Destinazione area di larghezza di banda | Link WAN
B1 | Indeterminato | L14
B2 | Indeterminato | L12
B4 | Indeterminato | L14
B3 | Indeterminato | L34
B5 | Indeterminato | L45
B1 | B2 | L12
B4 | B3 | L34
B4 | B5 | L45

Vedere anche...

"Uso di VPN in AIN"

"Controllo della larghezza di banda dei link video"

Parent topic: Siti
↑