# Funzioni controllate a tempo

Consente di definire funzioni controllate a tempo (codice funzione */#) da eseguire una unica volta in un determinato momento (ora/data) o ripetutamente in determinati o in tutti i giorni della settimana ad un'ora definita. I codici funzione */# possono essere utilizzati per funzioni specifiche dell'utente oppure per impostazioni valide per tutto il sistema.

Table 1. Funzioni controllate a tempo
Parametri | Descrizione
ID | Indica l'ID della funzione controllata a tempo.
Nome | Campo di testo editabile con il nome della funzione.
Funzione | Campo di testo editabile con il codice funzione. Note: Voci non valide che non possono essere eseguite, generano un messaggio di errore.
Modalità | Ripetitivo: in questa modalità operativa è possibile eseguire una funzione in un giorno, in più giorni consecutivi o in tutti i giorni della settimana a un'ora configurabile. Esecuzione singola: questa modalità operativa serve a eseguire una funzione una singola volta in una data e ora configurabili. Elaborazione (senza esecuzione): consente di preconfigurare le funzioni senza eseguirle. Questa impostazione può essere scelta anche per disattivare temporaneamente funzioni controllate a tempo.
Giorno inizio | Scegliere per la modalità operativa Ripetitivo il giorno della settimana in cui la funzione deve essere eseguita la prima volta ogni settimana.
Giorno fine | Scegliere per la modalità operativa Ripetitivo il giorno della settimana in cui la funzione deve essere eseguita l'ultima volta ogni settimana. Se giorno inizio e giorno fine sono identici, la funzione viene eseguita una volta alla settimana.
Data di esecuzione | Nella modalità operativa Esecuzione singola fare clic sul simbolo del calendario e scegliere la data di esecuzione oppure immettere manualmente la data di esecuzione nel formato DD.MM.YYYY.
Ora di esecuzione | Immettere l'ora di esecuzione nel formato HH:MM.
Assegnazione dei gruppi di servizio | Ad ogni funzione può essere assegnato un gruppo servizi. In tal modo è possibile attivare o disattivare interi gruppi di funzioni, ad es. durante le ferie. Tutte le funzioni con relativo gruppo servizi assegnato sono attive nella posizione commutatore 1 e sono inattive nella posizione commutatore 2 + 3.

Table 2. Esempi di funzioni controllate a tempo
ID | Nome | Funzione | Ripetitivo | Giorno inizio | Giorno fine | Data ed ora di esecuzione | Assegnazione dei gruppi di servizio | Descrizione
1 | Deviazione capo off | *0620#21 |  | Lunedì | Venerdì | Ore 08:00 | - | Disattivare la deviazione dell'utente 20
2 | Deviazione capo on | *0620*2124 |  | Lunedì | Venerdì | Ore 17:00 | - | Attivare la deviazione da utente 20 a utente 24
3 | Riscaldamento off | #74 854 |  |  |  | 23.12.2014 22:00 | - | Uscita di comando 854 disattivata (ad es. riscaldamento)
4 | Riscaldamento on | *74 854 |  |  |  | 05.01.2015 05:30 | - | Uscita di comando 854 attivata (ad es. riscaldamento)

Table 3. Esempio di funzioni controllate a tempo con assegnazione dei gruppi di servizio
ID | Nome | Funzione | Ripetitivo | Giorno inizio | Giorno fine | Data ed ora di esecuzione | Gruppo servizi | Descrizione
5 | Annuncio di fine giornata di lavoro | *931 02 |  | Lunedì | Venerdì | Ore 07:00 | 7 | Attivare il messaggio di benvenuto 02 del servizio cortesia
6 | Annuncio lavoro | #931 02 |  | Lunedì | Venerdì | Ore 18:00 | 7 | Disattivare il messaggio di benvenuto 02 del servizio cortesia
7 | Inizio ferie natalizie | *85072 |  |  |  | 23.12.2014 Ore 16:00 |  | Commutazione dal gruppo servizi 7 alla posizione commutatore 2: tutte le funzioni assegnate al gruppo servizi 7 vengono disattivate.
8 | Fine delle ferie natalizie | *85071 |  |  |  | 05.01.2015 Ore 08:00 |  | Commutazione dal gruppo servizi 7 alla posizione commutatore 1: tutte le funzioni assegnate al gruppo servizi 7 vengono attivate.

Altre caratteristiche:

- Tutte le funzioni comandabili a distanza vengono attivate in modo temporizzato. Le funzioni specifiche dell'utente vengono attivate con *06 <Num. utente>.

- Contrariamente all'attivazione di funzioni o alla modifica di configurazioni tramite terminale, le funzioni controllate a tempo non sono soggette alle autorizzazioni o al blocco alla selezione validi per singoli utenti.

- Le funzioni e le impostazioni possono essere attivate, disattivate o modificate in modo temporizzato e parallelo anche tramite unità terminali. Lo stato corrente è controllato dall'evento, ovvero l'ultimo comando nel tempo determina lo stato attuale. I precedenti stati delle funzioni non vengono verificati. Rimuovendo una funzione dalla tabella, lo stato corrispondente rimane attivo.

## Riavvio temporizzato

Oltre al controllo con codici funzione */# è anche possibile eseguire un riavvio temporizzato del sistema o dei telefoni SIP Mitel.

Per riavviare il server di comunicazione, immettere in Funzione la parola reset. Nel Crashlog è presente la relativa voce all'ID errore 08625.

Per riavviare i telefoni SIP Mitel, immettere in Funzione, l'espressione ripristinare sip mitel.

## Funzioni controllate a tempo in AIN

In un AIN, il tempo del master è sempre determinante per l'esecuzione di una funzione temporizzata. Si tiene conto automaticamente di un'eventuale differenza di orario configurata di un nodo.

Vedere anche...

## Esportazione e importazione di funzioni temporizzate

Le funzioni controllate a tempo fanno parte del file Excel di esportazione e possono esse modificate anche esternamente. Per maggiori dettagli, fare riferimento alla sezione "Importazione ed e esportazione dei dati di configurazione".

Parent topic: Trasferimento automatico
↑