# Citofono

Tramite un'interfaccia con un citofono, il campanello porta è associato direttamente a un telefono e con esso l'utente può creare un collegamento sia al citofono stesso che all'apriporta.

Table 1. Citofono
Parametri | Spiegazione
Citofono | Denominazione del citofono
Numero di chiamata | Numero di chiamata del citofono
Nome | Nome del citofono
Destinazione per la posizione x | L'utilizzo del campanello porta viene segnalato in funzione della posizione commutatore attiva sulle destinazioni registrate per le chiamate.

## Integrazione di un citofono

È possibile integrare un citofono nel sistema tramite la scheda di opzioni ODAB (solo Mitel 415/430) oppure tramite interfacce terminale analogiche a piacere.

La scheda di opzioni ODAB mette a disposizione contatti a potenziale zero per un tasto campanello e un apriporta, collegamenti per un citofono e un'alimentazione a 24 V cc. Per l'installazione e il cablaggio della scheda di opzioni ODAB, consultare il manuale del server di comunicazione.

I citofoni con interfaccia PSTN analogica possono essere collegati direttamente ad un'interfaccia di terminale interna analogica e l'interfaccia può funzionare in modalità di collegamento 2 fili. Per controllare l'apriporta è possibile configurare una sequenza DTMF (Sistema / Schede e moduli / Interfacce / Analogico)

## Modifica del numero di chiamata e del nome del citofono

Il collegamento al citofono viene creato tramite il numero di chiamata per il citofono. Si tratta di un numero definito nel piano di numerazione interno.

1. Nel piano di numerazione, selezionare la categoria Citofono.

2. Fare clic sull'ID o sul numero di chiamata del citofono e infine sul pulsante Cambia.

3. Modificare il numero di chiamata ed inserire un nome.

4. Terminare l'inserimento dei dati facendo clic sul pulsante Applica.

## Creazione di una destinazione per il campanello porta

Come destinazione di chiamata per il campanello porta è possibile inserire un numero interno per ciascuna posizione commutatore. Può trattarsi anche del numero di un gruppo di chiamata.

1. Fare clic sull'ID o sul numero di chiamata del citofono e infine sul pulsante Cambia.

2. Inserire per tutte e tre le posizioni commutatore il numero di chiamata delle destinazioni del campanello porta.

3. Terminare l'inserimento dei dati facendo clic sul pulsante Applica.

## Creazione di un apriporta

Memorizzare la funzione di apriporta su un tasto funzione del telefono di sistema desiderato. L'utente può aprire la porta azionando tale tasto funzione.

Parent topic: Trasferimento automatico
↑