# Generale

Contiene le impostazioni generali sulle linee urbane.

Tabella 1. Richiesta trasferimento linea automatico
Parametri | Spiegazione
Applica il prefisso exchange se il numero da comporre presenta un numero di cifre uguale o superiore | Il prefisso exchange viene aggiunto se il numero composto è uguale o superiore al numero specificato in questo campo. Il numero predefinito è 9.
Timeout della selezione numerica | Il valore predefinito è 4 secondi
Completamento automatico del prefisso di scambio per le applicazioni CTI | Abilita il completamento automatico del codice exchange Questa funzionalità è disponibile per le applicazioni MiCollab, BluStar, Mitel One e Dialer.

Tabella 2. Modalità trunk-to-trunk
Parametri | Spiegazione
Collegamento urbana-urbana | Questa impostazione consente di limitare o bloccare il traffico urbana-urbana a livello di sistema. Non ammesso: non è possibile creare connessioni urbana-urbana. Solo digitale-digitale: per creare una connessione urbana-urbana, entrambe le interfacce urbane devono essere digitali. Anche digitale-analog.: per creare una connessione urbana-urbana, almeno una interfaccia urbana deve essere digitale. Anche analog.-analog.: una connessione urbana-urbana è sempre possibile.
Timeout di disconnessione (min) | Solo per il tipo di chiamata Anche analogico-analogico: il collegamento viene chiuso dopo il tempo di attivazione impostato.
In attesa della connessione | Consente di stabilire se in caso di chiamata esterna una deviazione di chiamata configurata su linea urbana sia collegata sempre o solo quando l'utente chiamato accetta la conversazione e quindi crea una connessione: La deviazione di chiamata viene connessa solo quando viene stabilito un collegamento. Quando l’utente di destinazione è occupato o non è raggiungibile, con questa impostazione si evita che il chiamante subisca l’addebito per il collegamento fino al server di comunicazione. L'inoltro di chiamata incondizionato viene sempre instradato.

## Clock di riferimento e tabella dei clock di riferimento

Il clock di un server di comunicazione viene prestabilito dalla rete pubblica tramite gli accessi base BRI-T e gli accessi primari PRI (sincronizzato). Qualora manchi la sincronizzazione tramite la rete pubblica (ad es. linee urbane interrotte) il server di comunicazione utilizza il proprio clock. Nella maggior parte dei casi le impostazioni standard eseguite automaticamente sono sufficienti. Modificare le impostazioni solo in caso di configurazione speciale che lo richiede (ad es. in caso di collegamento in rete privata o per CAS/R2).

Argomento principale: Exchange
↑