# Risorse media

Per l'elaborazione in tempo reale di dati media di diverse funzioni, il sistema necessita di risorse media. Per Virtual Appliance, le risorse multimediali del Mitel Media Server integrato sono rese disponibili per i satelliti collegati da chip DSP sulla scheda madre/CPU1 e su moduli DSP supplementari.

Per l'elaborazione in tempo reale di dati media di diverse funzioni, il sistema necessita di risorse media. Queste risorse sono fornite dai chip DSP presenti sulla scheda madre/CPU1 e su moduli DSP aggiuntivi installati. Qui è possibile definire l'assegnazione delle risorse DSP disponibili alle funzioni.

In un AIN, scegli con il parametro nodi AIN se desideri visualizzare solo il master, solo i singoli satelliti oppure tutti i nodi.

Tabella 1. Soft media switch
Parametri | Descrizione
Attiva | Il Mitel Media Server integrato è abilitato (valore predefinito).
Stato | Operativo Il Mitel Media Server è pronto all’uso. Barrato / Disabilitato: Il Mitel Media Server è stato disattivato o non è pronto per l'uso. In ogni caso è necessario un riavvio del sistema.
Canali VoIP/FoIP attivi | Qui è indicato il numero dei canali di voce utilizzati attivamente al momento.

Il chip DSP sulla scheda madre/CPU1 e i singoli chip DSP sui moduli DSP possono essere assegnati a una o più funzioni. Le risorse DSP possono essere utilizzate per la telefonia DECT, Voice over IP, trasmissioni fax, servizi audio, telefoni cellulari integrati, destinatari di tono di linea e tono di occupato su molte interfacce di rete analogiche FXO (solo Mitel 470) oppure per CAS (protocollo di segnalazione per l’interfaccia di rete PRI in determinati paesi) (solo Mitel 470). Pertanto per ogni chip DSP è disponibile una determinata quantità di canali per le varie funzioni.

Tabella 2. Media Switch standard
Parametri | Descrizione
Attiva | Il Media Switch standard è attivato (valore standard).
Stato | In servizio: Media Switch standard è pronto per il funzionamento. Barrato / Disabilitato: Media Switch standard è disattivato o non è pronto per il funzionamento. In ogni caso è necessario un riavvio del sistema.
Modalità VoIP | Nessun VoIP: non è possibile configurare canali VoIP. G.711: Il codec G.711 viene utilizzato per tutti i canali VoIP. In questo modo sono disponibili più canali VoIP per ogni DSP. G.711/G.729: questo è un modo combinato in cui, a seconda della situazione si utilizza G.711 o G.729. Secure G.711: trasmissione codificata con G.711. Secure G.711/G.729: Trasmissione criptata, a seconda della situazione, con G.711 o G.729. notes: Se la modalità VoIP è impostata su G.711, è possibile utilizzare due canali VoIP per sistema senza licenza. Per i canali VoIP e tutte le altre modalità VoIP, ciascun canale VoIP richiede una licenza VoIP Channels for Standard Media Switch. Per le modalità con crittografia (modalità sicure), è necessaria anche la licenza globale Secure VoIP. Puoi trovare altre impostazioni VoIP nella vista VoIP. Nella sezione Vedere anche.. sono disponibili informazioni dettagliate sulla struttura dei canali VoIP.
Modo Voice Mail | La modalità ibrida Normale (G.711 o G.729) gestisce entrambi i formati audio. Nella modalità Espansa (solo G.729) sono disponibili fino a 12 canali audio per il server di comunicazione. Tuttavia, la compressione riduce leggermente la qualità dei dati di audio. Nota: Nel server di comunicazione Mitel 470 vengono utilizzati sempre canali G.711 per i servizi audio. Il parametro Modo Voice Mail non può quindi essere modificato per questo sistema.
Canali VoIP/FoIP disponibili | Qui sono elencati i canali di voce disponibili per le funzioni VoIP e FoIP. Se il numero di canali di voce non corrisponde all'impostazione attuale delle risorse DSP, è necessario riavviare il server di comunicazione.
Canali VoIP/FoIP attivi | Qui è indicato il numero dei canali di voce VoIP o FoIP utilizzati attivamente al momento.

Tabella 3. Risorse DSP (assegnazione dei canali audio alle funzioni)
Parametri | Descrizione
DECT | Funzionamento di un sistema DECT su interfacce DSI con telefoni cordless. Per i collegamenti fra punti terminali DECT e non-DECT è necessario trasformare i dati vocali. Questo procedimento necessita di capacità DSP. I canali DECT sono utilizzabili senza licenza.
VoIP | Per l'elaborazione in tempo reale tra punti terminali IP e non IP sono necessarie risorse DSP. I canali VoIP possono essere usati per telefoni di sistema IP, telefoni SIP, accesso alla rete SIP (canali di accesso SIP), unità radio SIP-DECT e punti di accesso SIP. In un'AIN i canali VoIP vengono utilizzati anche per le connessioni telefoniche tra i nodi. Comunicazioni interne da telefoni IP a telefoni IP non necessitano di canali VoIP. Per ogni canale VoIP è richiesta una licenza Canali VoIP per Standard Media Switch. Nota: Solo Mitel 470: la funzione IP Media Gateway può essere fornita anche con i moduli IP Media. Le risorse DSP necessarie a questo scopo sono situate sui moduli IP media stessi. Standard media switch e IP media switch sono indipendenti l'uno dall'altro e possono essere combinati.
FoIP | Per trasmissioni via fax affidabili in tempo reale tramite una rete IP con l'aiuto del protocollo fax T.38 (ITU-T). I canali FoIP sono utilizzabili senza licenza.
Audio | I canali audio sono utilizzati per riprodurre e registrare dati audio. Ad ogni canale audio è inoltre attribuito un destinatario DTMF per consentire all'utente di immettere dati durante la riproduzione. Per questo sono necessarie licenze (Enterprise Voice Mail, Audio Record & Play Channels, Auto Attendant) e risorse del server multimediale. I canali audio possono essere utilizzati per Voice Mail, posto operatore automatico, coda di attesa con annuncio, registrazione chiamata, annuncio con file audio o conference bridge. La ripartizione può essere configurata. Il servizio annunci e la musica su attesa utilizzano risorse proprie.
GSM | Ampliamento della funzionalità per cellulari integrati tramite approntamento di ricevitori DTMF speciali durante la conversazione. In questo modo è possibile eseguire anche codici funzione in postselezione, ad es. richiamata e attivazione di una conferenza. Il numero di canali GSM, e quindi il numero di ricevitori DTMF, dipende dal numero di utenti con cellulari integrati, che desiderano utilizzare contemporaneamente questa funzionalità. Per ogni telefono cellulare integrato è richiesta una licenza Mobile or External Phone Extension.
FXO (solo Mitel 470) | Le risorse di base (funzioni DSP fisse sulla scheda gestore chiamate) coprono 16 interfacce urbane analogiche FXO. Per espansioni del sistema con oltre 16 interfacce FXO, con questa impostazione sono disponibili ulteriori ricevitori del tono di invito alla selezione e del tono di occupato. Nota: I valori dei canali FXO impostabili corrispondono al numero di interfacce FXO e non al numero di ricevitori di tono di invito alla selezione e tono di occupato.
CAS | CAS (Channel-associated signaling) è un protocollo di segnalazione per interfacce urbane PRI, utilizzato in determinati Paesi (ad es. il Brasile). Con questa impostazione vengono predisposti trasmettitore e ricevitore acustico per la trasmissione delle informazioni di segnalazione.

notes:

- Dopo un primo avviamento, tutti i chip DSP sono impostati per DECT. Prima di poter assegnare altre funzioni, è necessario cancellare queste configurazioni (fare clic nella lista di selezione sul campo vuoto).
- Per poter configurare canali VoIP, il Modo VoIP non deve essere impostato su Nessun VoIP.
- I canali Voice Mail e i canali FoIP possono essere configurati solo su un modulo DSP per ogni server di comunicazione.
- È necessario eseguire un riavvio del server di comunicazione per rendere effettive le modifiche alla configurazione DSP.

## Assegnazione automatica di risorse DSP

Sulla base delle licenze acquistate, l'assistente può valutare quali funzioni necessitino di quante risorse DSP e creare automaticamente l'assegnazione. Il numero di licenze acquistate rilevante per la configurazione DSP automatica è elencato sotto l'assegnazione delle risorse DSP. Fare clic su Configurazione automatica... pulsante per assegnare automaticamente le risorse DSP. Le impostazioni effettuate precedentemente vengono sovrascritte.

Poiché per DECT e FoIP non è richiesta alcuna licenza, è anche possibile indicare nella finestra che si apre se si desidera assegnare risorse DSP per tali funzioni (vedere la tabella seguente).

Tabella 4. Configurazione automatica delle risorse dei media
Parametri | Descrizione
Risorse FoIP Attivate | Risorse DSP riservate per la conversione dei dati multimediali FoIP Selezionare questa opzione se si desidera integrare uno o più dispositivi fax nella rete IP. L'assistente non riserva risorse DSP per FoIP. Scegliere questa opzione se non vengono trasmessi fax tramite la rete IP.
Attiva risorse DECT | Risorse DSP riservate per la conversione dei dati multimediali DECT. Scegliere questa opzione se si utilizza la soluzione DECT integrata (base radio collegata tramite interfaccia DSI). L'assistente non riserva alcuna risorsa DSP per DECT. Selezionare questa opzione se si utilizza la soluzione SIP-DECT (unità radio connessa alla rete IP) o se non si utilizza alcun telefono cordless.

Per attivare le modifiche è necessario riavviare il server di comunicazione.

notes:

- L'assegnazione automatica ha luogo sulla base delle licenze attivate e può non essere sufficientemente precisa per un funzionamento perfetto. Pertanto, è consigliabile confrontare l'assegnazione con la tabella di configurazione Mitel CPQ DSP (vedere la sezione successiva).
- L'assegnazione automatica è possibile solo per sistemi singoli. Nella vista di configurazione di un master questo pulsante non è presente.

## Assegnazione manuale di risorse DSP

Si consiglia di impostare i valori calcolati da Mitel CPQ, poiché è molto difficile stimare correttamente le risorse DSP necessarie per una funzione in tempo reale. Mitel CPQ fornisce, in base al calcolo, non solo un elenco dei componenti e un layout degli slot, ma anche una tabella di configurazione DSP (scheda Risultati, sezione Configurazione DSP). Se si hanno esigenze particolari che richiedono molte risorse, è possibile modificare la base di calcolo in Mitel CPQ per tali esigenze (registro Sistemi / Risorse).

Per attivare le modifiche è necessario riavviare il server di comunicazione.

Vedere anche...

Configurazione dei canali VoIP"Progettazione dei canali VoIP"

## Configurazione delle risorse di media

Per l'elaborazione in tempo reale di dati multimediali di diverse funzioni, il sistema necessita di risorse DSP. Queste risorse sono fornite sulla scheda madre/CPU1 e sui moduli DSP aggiuntivi installati.

La configurazione DSP consente di riservare le risorse DSP per le diverse funzioni in tempo reale, assegnando le risorse disponibili a tali funzioni. Sulla base delle licenze acquistate, l'assistente può valutare quali funzioni necessitino di quante risorse DSP e creare automaticamente l'assegnazione.

Nota:

Le modifiche alla configurazione delle risorse DSP richiedono un riavvio del server di comunicazione.

Tabella 5. Configurazione automatica delle risorse dei media
Parametri | Descrizione
Risorse DSP configurate automaticamente | L'assistente assegna le risorse DSP alle relative funzioni sulla base delle licenze acquistate. Le impostazioni effettuate precedentemente vengono sovrascritte. L'assistente lascia invariata la configurazione corrente delle risorse DSP. Scegliere questa opzione per configurare manualmente le risorse DSP.
Risorse FoIP Attivate | Risorse DSP riservate per la conversione dei dati multimediali FoIP Selezionare questa opzione se si desidera integrare uno o più dispositivi fax nella rete IP. L'assistente non riserva risorse DSP per FoIP. Scegliere questa opzione se non vengono trasmessi fax tramite la rete IP.
Attiva risorse DECT | Risorse DSP riservate per la conversione dei dati multimediali DECT. Selezionare questa opzione se si utilizza la soluzione DECT integrata (unità radio collegata tramite interfaccia DSI). L'assistente non riserva alcuna risorsa DSP per DECT. Selezionare questa opzione se si utilizza la soluzione SIP-DECT (unità radio connessa alla rete IP) o se non si utilizza alcun telefono cordless.

Argomento principale: TDM-DECT
↑