# Jeu d'autorisations

Un jeu d'autorisations contient des réglages qui régissent les autorisations des utilisateurs. Il peut être attribué à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs.

Tabella 1. Jeu d'autorisations
Paramètre | Explication
ID | Numéro d'identification du jeu d'autorisations
Nom | Nom du jeu d'autorisations (entrée facultative)

Tabella 2. Numéro interdit (discrimination)
Paramètre | Explication
Discrimination externe pos. 1 | Assignez ici le jeu d'autorisations de discrimination externe pour l'une des positions du commutateur du groupe 1.
Discrimination externe pos. 2 | Assignez ici le jeu d'autorisations de discrimination externe pour l'une des positions du commutateur du groupe 1.
Discrimination externe pos. 3 | Assignez ici le jeu d'autorisations de discrimination externe pour l'une des positions du commutateur du groupe 1.
Discrimination interne pos. 1 | Assignez ici le jeu d'autorisations de discrimination interne pour une des positions du groupe du groupe de commutation 1.
Discrimination interne pos. 2 | Assignez ici le jeu d'autorisations de discrimination interne pour une des positions du groupe du groupe de commutation 1.
Discrimination interne pos. 3 | Assignez ici le jeu d'autorisations de discrimination interne pour une des positions du groupe du groupe de commutation 1.
Discrimination externe (pour blocage du téléphone) | Assignez ici le jeu d'autorisations de discrimination des chiffres externes pour le verrouillage du téléphone.
Discrimination interne (pour blocage du téléphone) | Assignez ici le jeu d'autorisations de discrimination des chiffres externes pour le verrouillage du téléphone.

L'interdiction numérique est configurée dans la vue Utilisateur / Interdiction numérique.

Le Verrouillage du téléphone est contrôlé dans l’affichage Terminaux / Terminaux standard, partie Paramètres, (paramètre Verrouillage du téléphone : Régler l’état actuel = Verrouiller téléphone).

Tabella 3. Applications
Paramètre | Explication
Self Service Portal | Avec une authentification valide, l'utilisateur a accès aux paramètres de son téléphone et à ses téléphones via le portail libre-service.
Utiliser le Portail Libre-Service également depuis un site distant | Permet aux télétravailleurs (utilisateurs externes avec des téléphones IP ou SIP connectés via Mitel Border Gateway) d'accéder à leur Portail Self Service.
Configuration des profils personnels de routage d'appels via le Portail Libre-Service | L'utilisateur peut configurer son profil personnel de routage d'appels dans le Portail Libre-Service.

Tabella 4. Appels sortants
Paramètre | Explication
Autorisation réseau | Autorise l'utilisateur à téléphoner en sortie dans le réseau public.
Demande de ligne téléphonique automatique | Activer la fonction de sortie pour l'utilisateur sélectionné.
Communication d'interphone | Permet à l'utilisateur d'initier une communication d’interphone sur un utilisateur individuel ou sur un groupe d'annonce.
Appel en attente | Permet à l'utilisateur de signaler à un utilisateur occupé, via un signal d'appel, qu'il désire entrer en communication avec lui. Si l'utilisateur occupé s'est protégé contre le signal d'appel, l'utilisateur envoyant le signal d'appel reçoit la tonalité d'occupation.

Tabella 5. Appels entrants
Paramètre | Explication
Occupé sur occupé (2° niveau) | Ce réglage n'a de sens que si plusieurs téléphones sont attribués à un utilisateur. Si l'utilisateur est en communication, un nouvel appelant obtient la tonalité d'occupation. Si la caractéristique est désactivée, l'appel est proposé sur les autres téléphones non occupés.
Entrée dans la liste d'appels si occupé | Si l'utilisateur est occupé et reçoit un autre appel, une entrée est ajoutée à la liste des appels en absence.

Tabella 6. Connexion
Paramètre | Explication
Fast take (reprendre la communication) | Ce réglage vous permet de régir deux autorisations à la fois: Préparer la reprise d'une communication: Permet à l'utilisateur de préparer une communication existante entre deux autres utilisateurs de sorte qu'elle puisse être reprise par lui même ou par encore un autre utilisateur. Application classique: Régie radio Fast Take: Permet à l'utilisateur d'intercepter un appel destiné à un autre utilisateur ou des communications en cours d'un autre utilisateur. Application fréquente: Reprise d'une communication en cours du propre téléphone de bureau sur le propre téléphone sans fil.
Enregistrement des appels | Non: L'utilisateur ne peut pas enregistrer ses communications. Manuel: L'utilisateur peut enregistrer ses communications selon ses besoins. Automatique: Les communications de cet utilisateur sont automatiquement enregistrées.

Tabella 7. Système
Paramètre | Explication
Autorisation du groupe de commutation | Permet à l'utilisateur de modifier l'état des groupes de commutation (positions de commutation 1, 2 et 3).

Tabella 8. Divers
Paramètre | Explication
Modifier PIN | Permet à l'utilisateur de modifier son code personnel via ses téléphones propriétaires.
Afficher les taxes de communication | Les taxes de communication sont affichées sur l'écran du téléphone après la communication.

## Ouvrir et éditer un jeu d'autorisations

- Pour créer un nouveau jeu d'autorisations, cliquez sur le bouton Nouveau dansl'affichage d'ensemble et attribuez un nom à l’ensemble d'autorisations. La vue d'édition du nouveau jeu d'autorisations s'ouvre. Procédez aux réglages et cliquez sur le bouton Appliquer pour les enregistrer.

- Pour consulter un jeu d'autorisations, cliquez dans la vue d'ensemble sur le nom ou le numéro du jeu d'autorisations. La vue d'édition s’affiche.

- Pour éditer un jeu d'autorisations, cliquez dans la vue d'ensemble sur le nom ou le numéro du jeu d'autorisations. Procédez aux réglages et cliquez sur le bouton Appliquer pour les enregistrer.

## Chercher et afficher certains jeux d'autorisations

Afin de chercher et afficher des jeux d'autorisations particuliers, veuillez renseigner dans le critère de filtre une suite de caractères qui figure dans une ou plusieurs colonnes et cliquez sur le bouton Filtre.

Tous les jeux d'autorisations pour lesquels la chaîne de caractères saisie est contenue dans au moins une colonne sont affichés (voir aussi « Filtres dans les listes »).

## Copier un jeu d'autorisations

Afin d'appliquer l'ensemble de la configuration d'un jeu d'autorisations sur un ou plusieurs jeux d'autorisations, procédez comme suit:

1. Cliquez sur l'affichage de l'aperçu sur le nom ou le numéro du jeu d'autorisations que vous souhaitez copier.

2. Cliquez en haut sur le bouton Copier.

   Tous les raccordements collectifs ouverts sont affichés. Des cases à cocher sont visibles à gauche.

3. Cochez les jeux d'autorisations, que vous souhaitez appliquer à la configuration et cliquez à nouveau sur le bouton Appliquer.

   Le jeu d'autorisation est copié.

## Effacer un ou plusieurs jeux d'autorisations

1. Pour effacer un ou plusieurs jeux d'autorisations, cliquez sur le bouton Effacer dans la vue d'ensemble.

   Des cases à cocher sont affichées à gauche.

2. Cochez les jeux d'autorisations que vous voulez effacer et cliquez à nouveau sur l’onglet Effacer.

Suggerimento:

Pour sélectionner ou désélectionner tous les jeux d'autorisations, cliquez sur la case à cocher dans le titre du tableau.

Argomento principale: Amministrazione utenti
↑