# IP-adres / locatie toewijzing

Het is mogelijk om een IP-adres of een IP-adresbereik toe te wijzen aan een noodlocatiedataset. Dit is nuttig voor IP-telefoons, SIP-telefoons, of SIP-DECT radio-units die statische locaties hebben.

Het gebruik van deze tabel vereist dat de IT-afdeling van het bedrijf hun netwerk op een bepaalde manier installeert, zodat ze weten waar elke LAN-kabel eindigt. Verder is het belangrijk dat deze installatie niet verandert. Indien dit wel het geval is, dan moet deze mappingtabel worden aangepast.

## Een IP-adres (bereik) toewijzen aan een noodlocatiedataset

1. Klik op het symbool.

2. Voer het IP-adres in het eerste veld in.

3. Als u een adresbereik wilt toewijzen, dan voert u het IP-adres in het tweede veld in.

Note:

Voor een geldig IP-adresbereik, moet het tweede IP adres hoger zijn dan het eerste.

1. Selecteer de geschikte noodlocatiedataset

2. Bevestig uw keuze met .

## Een IP-adresmapping verwijderen

Als u een IP-adresmapping wilt wissen, dan klikt u op het symbool.

Zie ook...

## Focusonderwerp

"Noodondersteuningsdienst"

Parent topic: Noodoproepen
↑