# Gecodeerd overgaan

Een specifieke gebruiker kan worden gezocht met behulp van een gecodeerde oproep. Voer de gebruikersnaam voor de gecodeerde oproep hier in.

De installatie van een algemene belfunctie biedt een pagingssysteem, zij het met een beperkte reikwijdte. Er kunnen maximaal vijf interne gebruikers worden opgeroepen met behulp van een specifiek gecodeerd belsignaal op het algemene belsignaal. Een gebruiker die zijn belpatroon herkent, kan de oproep vanaf elke aansluiting beantwoorden.

De gecodeerd oproep bestaat uit een langere toon en n volgende kortere tonen (n = 1...5 = Gecodeerde oproep-ID).

Note:

Het algemene belsignaal is verbonden met een analoge aansluitingsinterface-FXS. Er kan voor dit doel precies één FXS-interface per communicatieserver worden geconfigureerd (Systeem / Interfaces / Analoog). Een bestaande toewijzing aan een gebruiker wordt dan automatisch verwijderd. Zodra de verbinding tot stand is gebracht, kunnen via de poort geen oproepen worden gedaan of ontvangen.

Parent topic: Mitel Mobile Client
↑