# Mitel SIP-bekabelde telefoons registreren

Vaste Mitel SIP-telefoons worden op de communicatieserver geregistreerd via de registratie-gebruikersnaam en het registratie-wachtwoord. Zij kunnen eveneens worden geregistreerd via het MAC-adres.

Note:

Reset vóór de registratie alle telefoons die al in gebruik waren naar de fabrieksinstellingen, om conflicten met de bestaande lokale instellingen te voorkomen.

## Registratie met registratie-gebruikersnaam en het registratie-wachtwoord

U kunt een Mitel SIP-telefoon bij de communicatieserver registreren met behulp van een registratie-gebruikersnaam en een registratienummer-wachtwoord:

1. Check of er een vrije Mitel SIP-aansluiting- of SIP-aansluiting-licentie beschikbaar is.

2. Creëer het model telefoon dat u wilt uit de Mitel SIP-serie.

3. Wijs de telefoon toe aan een gebruiker en klik op Toepassen.

   De parameters Registratie-gebruikersnaam en Registratie-wachtwoord en de parameters SIP-gebruikersnaam en SIP-wachtwoord worden automatisch ingevuld.

4. Verbind de telefoon met het IP-netwerk en start deze opnieuw op.

   De telefoon detecteert--voor adressering met DHCP--de communicatieserver wanneer de DHCP-server het IP-adres van de communicatieserver in de juiste DHCP-optie verschaft. Als dat niet het geval is (of voor statische adressering) en wanneer de telefoon zich in hetzelfde subnet als de communicatieserver bevindt, dan detecteert de telefoon de communicatieserver dankzij multicast-DNS. Indien zich meerdere MiVoice Office 400-communicatieservers op hetzelfde subnet bevinden, dan wordt er een lijst weergegeven, waaruit u de juiste communicatieserver kunt selecteren.

   Het telefoonscherm toont de melding Login, en vraagt u de registratie-gebruikersnaam en het registratie-wachtwoord in te voeren. U vindt de registratie-gebruikersnaam en het registratie-wachtwoord in de lijst van niet-geregistreerde Mitel SIP-telefoons in de SIP-registratie.

5. Voer Registratie-gebruikersnaam en Registratie-wachtwoord in

   Uw gegevens worden naar de configuratieserver verzonden samen met het aansluiting's MAC-adres.

6. Voeg de andere instellingen toe als vereist.

## Meerdere telefoons registreren

Om de registratie van meerdere telefoons te faciliteren hebt u in de SIP-registratie (=tp) weergave een lijst van alle gecreëerde telefoons die zijn verbonden met een gebruiker, maar nog niet zijn geregistreerd. Hiervoor gaat u als volgt te werk:

1. Creëer alle telefoons zoals beschreven in de bovenstaande handleiding tot en met Stap 3.

2. Verbind alle telefoons met het IP-netwerk volgens Stap 4 in de bovenstaande handleiding.

3. Open de SIP-registratie( =tp) weergave en voer achtereenvolgens in de telefoons de registratie-gebruikersnaam en het registratie-wachtwoord in zoals uiteengezet in Stap 5 in de bovenstaande handleiding.

4. Voeg de andere instellingen toe als vereist.

## Alternatieve registratie d.m.v. het MAC-adres

U kunt de Mitel SIP-telefoon ook registreren op de communicatieserver met behulp van het MAC-adres. Hiervoor gaat u als volgt te werk:

1. Volg bovenstaande instructies "Registreren met registratiegebruikersnaam en registratiewachtwoord" t/m Stap 3.

2. Voer het MAC-adres van de telefoon in. U vindt dit op het etiket aan de onderzijde van de telefoon.

3. Verbind de telefoon met het IP-netwerk en start deze opnieuw op.

4. Voeg de andere instellingen toe als vereist.

↑