# Systeem

Hier ziet u de aangesloten DECT-radio-units. U kunt ook bepaalde instellingen wijzigen of gegevens toevoegen.

## Systeemparameters

Table 1. DECT-systeemparameters
Parameter | Uitleg
DECT-licentie |
Het aantal radio-units |
DECT-systeemstatus | Met deze instelling kunt u het verzenden en ontvangen deel van alle radio-units deactiveren. Dit wordt gesignaleerd met behulp van een speciale knipperende reeks van de LEDs op de radio-units. Note: In de Passieve status zijn DECT-oproepverbindingen niet meer mogelijk.
LED-radio-unit | Met deze instelling kunt u de LEDs (light-emitting diodes) die worden gebruikt voor statusweergave op alle radio-units die op de communicatieserver zijn aangesloten deactiveren. (standaardinstelling geactiveerd )
Versleuteling | Als u draadloze telefoons van externe fabrikanten in de GAP-modus op de communicatieserver hebt aangesloten, dan kan het zijn dat ze geen versleuteling gebruiken. Als dat zo is moet u deze parameter deactiveren. (standaardinstelling geactiveerd )
GAP-compatibiliteitsmodus | Met deze (standaard)instelling werkt het DECT-systeem in de nul-blindslotmodus. In deze modus worden alle 8 kanalen ondersteund op de SB-8-radio-units. Met deze instelling werkt het DECT-systeem in nul-blindslotmodus. Deze modus moet worden gekozen wanneer oudere GAP-draadloze telefoons, die geen ondersteuning bieden voor nul-blindslotmodus, worden gebruikt. In GAP-compatibiliteitsmodus worden alle 6 kanalen ondersteund op SB-8-radio-units.
DECT- tijdsduur van terugbelactie(s) | Gedurende deze tijd wordt een terugbelactie op een draadloze telefoon gesignaleerd als de DECT-oproepverbinding gedurende korte tijd was afgesneden.
Maximumaantal locatiegebieden | U kunt 1, 2 of 4 locatiegebieden kiezen: 1: Er zijn tot 256 radio-units toegestaan. 2: Er zijn tot 128 radio-units per locatiegebied toegestaan. 4: Er zijn tot 64 radio-units per locatiegebied toegestaan. De instelling is afhankelijk van de lokale situatie (voor tips zie DECT-locatiegebied).

## Radio-unit

Een radio-unit verwijderen

Selecteer een radio-unit en klik op de knop Verwijderen om deze van de communicatieserver te verwijderen.

## Selecteren

Selecteer een AIN-knooppunt in het vervolgkeuzemenu.

Table 2. DECT-radio-unit
Parameter | Uitleg
Knooppunt |
Poort |
Status |
Naam | Geef de DECT-radio-unit hier een naam.
Type |
Versie HW |
Plaatselijke stroomvoorziening | Radio-units kunnen ook lokaal worden gevoed om de voeding van de communicatieserver te ontlasten. Dit kan ook het gebruik van een hulpvoedingsunit overbodig maken.
Plaatselijke voedingsstatus |
Externe antenne | Als een SB-8ANT-radio-unit is aangesloten op de communicatieserver, dan kunt u deze instelling gebruiken om de externe antenne te activeren . Als het selectievakje wordt uitgevinkt, schakelt het systeem over naar de interne antenne. Tip: Het gebruik van externe antennes is zinvol voor het verbeteren van radiosignalen, waardoor een groter bereik in een bepaalde richting wordt bereikt (bijvoorbeeld om dekking te bieden aan externe bijgebouwen). U kunt meer informatie vinden in de DECT-planning gebruikershandleiding.
Locatiegebied | U kunt aan de radio-unit een van de maximaal vier locatiegebieden toewijzen. Er is alleen selectie mogelijk als meerdere locatiegebieden zijn gedefiniëerd in de DECT-locatiegebieden weergave ( =5m). Note: Een locatiegebied kan worden toegewezen aan maximaal 64 radio-units.
Noodlocatie | Hier kunt u elk van de gedefinieerde noodlocatiegegevenssets toewijzen aan de DECT-radio-units. Wanneer een alarmnummer van de openbare alarmnummerlijst ( =we) wordt gekozen, dan reageert het systeem met specifieke acties: De locatie van de beller wordt naar de provider gestuurd, er wordt een BHV-team (bedrijfshulpverlening) geïnformeerd, er gaan alarmen af en logboeken worden bijgewerkt. Meer informatie kunt u vinden in het focusonderwerp "Nooddienstenondersteuning".
Radio-unit-ID |

Parent topic: TDM-DECT
↑