# IP-systeemtelefoons registreren

IP-systeemtelefoons worden via hun MAC-adres op de communicatieserver geregistreerd.

## Registreren op het enkelvoudige systeem of op de Master

Gebruik de onderstaande standaardprocedure als alle telefoons zich op hetzelfde subnet bevinden en de IP-adressering wordt beheerd via DHCP/DNS.

Gebruik de uitgebreide implementatieprocedure beschreven in de onderstaande focusonderwerpen onder "IP-systeemtelefoons in focus" als er andere adresseringsmethoden dan de DHCP/DNS-adressering moeten worden gebruikt.

1. Open de IP-telefoons en wijs aan elk van hen een gebruiker toe.

2. Sluit de IP-systeemtelefoons aan op het IP-netwerk.

   Als uw IP-systeemtelefoons niet worden gevoed via de IP-netwerkverbinding, moet u ook een voedingsunit aansluiten die compatibel is met de telefoon (verkrijgbaar bij uw verkooppartner).

   Als de IP-telefoons zijn reeds aangesloten is, verwijder ze dan kortstondig uit het stopcontact om opnieuw opstarten af te dwingen en opnieuw met de satelliet te verbinden.

   De prompt verschijnt op het display van de telefoon. Voer registratiecode in:

3. Voer de registratiecode in en bevestig de invoer met OK of Accepteren.

   Nadat een registratiecode wordt ingevoerd, registreert de bijbehorende IP-systeemtelefoon met zijn MAC-adres op de communicatieserver en wordt met de relevante aansluitingsgegevens verbonden. Indien nodig, dan update de communicatieserver de software op de IP-systeemtelefoon en start deze opnieuw op.

De telefoons zijn nu klaar voor gebruik. Als de telefoon wordt losgekoppeld van het IP-netwerk of van de voeding of als een herstart wordt uitgevoerd, logt deze zich automatisch correct in op de communicatieserver.

## Registreren voor satellietofflinebedrijfsmodus

U wilt ook gebruik maken van IP-systeemtelefoons in een AIN-satellietofflinebedrijfsmodus. Hiervoor moet u de telefoons zowel op de master als op de satelliet registreren (zie ook "Sateliet in offline-modus"). Hiervoor gaat u als volgt te werk:

1. De satelliet in offlinebedrijfsmodus ( =3q) zetten.

2. Open de IP-systeemtelefoons in zowel de Master- als de satelliet. Wijs ze elk een gebruiker toe.

3. Start de satelliet in de offlinemodus op door de verbinding van de Master met het IP-netwerk te verbreken en de satelliet opnieuw op te starten.

   De satelliet start opnieuw op in de offlinebedrijfsmodus.

4. U kunt nu de telefoon bij de satelliet registreren. Volg hiervoor bovenstaande instructies vanaf Stap 2.

5. Verbreek verbinding van de IP-systeemtelefoons met de satellieten die u zojuist hebt ingesteld vanuit het IP-netwerk.

6. Beëindig de satellietofflinebedrijfsmodus door de master opnieuw te verbinden met het IP-netwerk.

   De satelliet start opnieuw op in de AIN-bedrijfsmodus.

7. Registreer de telefoon nu bij de master. Volg hiervoor bovenstaande instructies vanaf Stap 2.

De telefoons proberen in te loggen bij de satelliet. De satelliet stuurt het verzoek aan de Master.

## Een registratie annuleren

Om een reeds geregistreerde IP-systeemtelefoon te verwijderen, verwijdert u het MAC-adres.

## Een IP-systeemtelefoon met uitbreidingstoetsenmodules verbeteren

Ga als volgt te werk om een IP-systeemtelefoon met uitbreidingstoetsenmodules te verbeteren:

1. Verbind de uitbreidingstoetsenmodule of -modules met de systeemtelefoon.

2. Druk gedurende ten minste 2 seconden op een configureerbare toets.

   De communicatieserver herkent de nieuwe uitbreidingstoetsenmodules en u kunt de toetsen met behulp van WebAdmin configureren.

Zie ook...

## Focusonderwerpen

"IP-systeemtelefoons in focus"

Parent topic: Telefoons en aansluitingen in bedrijf stellen
↑