# De SIP-provider bewerken

Deze instellingen zorgen voor de interface tussen de SIP-provider en de communicatieserver. U kunt hier de coördinaten van uw SIP-providers invoeren en de communicatieparameters voor de SIP-provider specificeren.

## Routeringspad

- Een inkomend gesprek volgt het routeringspad: SIP-exchange -> SIP-providerinstellingen -> SIP-accountinstellingen -> Snelkiesschema -> ...

- Een uitgaand oproep via een SIP-exchange volgt het routeringspad: ... -> route - SIP-trunkgroep -> SIP-providerinstellingen -> Snelkiesschema -> SIP-accountinstellingen -> SIP-exchange.

- Elke SIP-provider heeft zijn eigen SIP-trunkgroep.

## Middelen en licenties

- Er zijn maximaal 30 SIP-spraakkanalen beschikbaar voor elke SIP-provider.

- Voor elk SIP-spraakkanaal hebt u een SIP-toegangskanalenlicentie nodig.

Table 1. Algemene instellingen
Parameter | Uitleg
SIP-provider | Systeem-intern referentienummer van de SIP-provider
Naam | Systeem-interne toewijzing van de SIP-provider
Trunkgroep | Trunkgroeptoewijzing
Maximumaantal inkomende oproepen | Er worden geen verdere uitgaande oproepen via deze trunkgroep gerouteerd zodra de ingestelde limiet is bereikt. Dit wordt aan de beller gesignaleerd door middel van de congestietoon. Hiermee kunt u ervoor zorgen dat lijnen vrij blijven voor inkomende oproepen. U kunt deze instelling ook aanpassen in de trunkgroepconfiguratie.
Providerauthenticatie | Met meerdere accounts: Elk DDI-nummer wordt verbonden met een SIP-account. U kunt het SIP-account aan het einde van deze overlay-weergave creëren en beheren. Met één account: Er is slechts één SIP-account nodig voor meerdere DDI-nummers. U kunt het SIP-account aan het einde van deze overlay-weergave creëren en beheren. Zonder accounts: De SIP-toegang is rechtstreeks en niet via een SIP-account. Deze instelling is alleen relevant als de SIP-exchange niet een SIP provider is, maar een ander communicatiesysteem (zie ook "Opmerkingen over de instelling Provider-authenticatie = Zonder accounts"). Reeds gemaakte SIP-accounts worden automatisch gewist.
Bandbreedtebeheergebied | Voorgedefinieerde breedbandbereik gebruikt voor deze SIP-provider.
Gateway | Als de standaardgateway niet is geselecteerd, dan wordt de standaardroute gebruikt.

Raadpleeg voor meer informatie de Multi-Gateway voor SIP-trunkssectie in het Systeemfuncties en -kenmerken document.

## Opmerkingen over de instelling Provider-authenticatie = Zonder accounts

Note:

Deze instelling is alleen relevant als de SIP-exchange niet een SIP provider is, maar een ander communicatiesysteem. Vóór activering moet u alle SIP-accounts die al zijn toegewezen verwijderen.

Tip:

Het verdient de voorkeur om een eigen SIP-netwerk met behulp van de instellingen in Particuliere SIP-Netwerken ( =uy) te configureren.

Table 2. Registratorinstellingen
Parameter | Uitleg
Registratoradres | Voer hier de hostnaam of het IP-adres van de registrator en de poort in. Note: Controleer of er een geldig DNS-serveradres is geconfigureerd in de IP-netwerk / IP-adressering weergave om te zorgen dat de hostnaam wordt omgezet. Als u de poort niet invoert, wordt de standaardpoort 5060 gebruikt.
Voorkeur registratie-interval | Zodra deze tijdsperiode is verstreken, registreert de communicatieserver op regelmatige basis met de SIP-registrator om een foutloze verbinding te behouden.
Realmnaam | Configureerbare tweede routekoptekst (gebruikt in speciale configuraties, bijvoorbeeld met een Mitel Border Gateway).
Registratieprocedure | Selecteer de registratieprocedure.

Table 3. Proxyinstellingen
Parameter | Uitleg
Gebruik DNS-SRV (RFC 3263) | De proxyadressen van de SIP-provider worden geëvalueerd op basis van de naam van de registrator in overeenstemming met RFC 3263 (lokalisatie van SIP-server). Note: Deze functie wordt uitgeschakeld op het moment dat u de proxyadressen onder Primaire proxy en Secundaire proxy invoert.
Primaire proxy | Hiermee kunt u het IP-adres of de hostnaam van de primaire proxyserver van de SIP-provider invoeren. Syntaxis: <IP-adres>:<Poort> of <Hostnaam>:<Poort>. Als u de poort niet invoert, wordt de standaardpoort 5060 gebruikt.
Secundaire proxy | Hiermee kunt u het IP-adres of de hostnaam van de secundaire proxyserver van de SIP-provider invoeren. Syntaxis: <IP-adres>:<Poort> of <Hostnaam>:<Poort>. Als u de poort niet invoert, wordt de standaardpoort 5060 gebruikt.

Table 4. SIP-signalering
Parameter | Uitleg
Gebruik '+' voor het internationale kengetal | Het telefoonnummer is ook inbegrepen, in canonieke indeling.
Probeer externe gesprekken te voeren: Time-out | Zodra die tijd is verstreken, probeert de communicatieserver de oproep op te zetten via de volgende trunkgroep die is gedefinieerd in de route (standaardwaarde: 32 seconden).
'Van' veld voor CLIR | Als de oproepidentificatie wordt onderdrukt bij de bellende gebruiker, wordt de volgende zender aangeboden, afhankelijk van de selectie (weergavenaam en adres): Anoniem met privacy/kritisch (RFC 3261): Displaynaam: anonymous@anonymous.invalid; Adres: anonymous@anonymous.invalid Zoals gedefinieerd in het SIP-account (RFC 3323): Displaynaam en adres zoals gedefinieerd in het SIP-account. Weergegeven naam is 'Anoniem': Displaynaam: anonymous@anonymous.invalid; adres blijft ongewijzigd. Anoniem zonder privacykoptekst (RFC 3261): Displaynaam: anonymous@anonymous.invalid; Adres: anonymous@anonymous.invalid
Stuur sessievernieuwing (RFC 4026) | De communicatieserver probeert met de SIP-provider een periode af te spreken voor regelmatige "Sessievernieuwingsberichten". Hiervoor moet de SIP-provider RFC4028 ondersteunen.
Gebruik bestemming-URL van | De bestemming-URL kan worden gevormd uit het ’Naar’-veld of uit de verzoekregel. De keuze is afhankelijk van de SIP-provider.
Muziek in de wacht | Er wordt Muziek in de wacht afgespeeld, mits dit wordt geactiveerd door het hele systeem.
Muziek in de wacht: Signalering | Het type signalering voor Muziek in de wacht hangt af van wat de SIP-provider ondersteunt: Automatisch De communicatieserver probeert zelf te herkennen welke van de twee RFC's de SIP-provider ondersteunt. Volgens RFC 3264 De SIP-provider ondersteunt signalering volgens de RFC Een Aanbieding/Antwoordmodel met het Sessiebeschrijvingsprotocol, (SDP), juni 2002. Volgens RFC 2543 De SIP-provider ondersteunt signalering volgens de RFC SIP: Sessie-initiatieprotocol Als actieve media-update: De communicatieserver behoudt de 2-weg-mediaverbinding. Hiermee kunt u Muziek in de wacht afspelen in het oproepkanaal van de communicatieserver in plaats van de SIP-provider. Signaalverbindingsupdate: De SIP-provider wordt op de hoogte gebracht van de wijziging van de mediapoort door een afzonderlijk SDP-bericht. Geen signalering (geen media-update): de SIP-provider levert geen signalen en de communicatieserver speelt Muziek in de wacht in het oproepkanaal.
Stuur doorschakelgegevens | Met doorschakelgegevens kan de opgeroepen partij zien of de oproep werd doorgeschakeld en, zo ja, door wie. Er worden voor dit doel twee verschillende methoden gedefinieerd voor SIP. De parameter kan zowel voor elk SIP-provider als voor elke SIP-terminal worden geconfigureerd. Nee: Er wordt geen doorschakelen/doorschakelgegevens weergegeven. Ja, m.b.v. "Doorschakelkoptekst (recurserend)": Doorschakelen/doorschakelgegevens worden alleen weergegeven in het geval van inkomende gesprekken. De oproep wordt doorgestuurd in de communicatieserver. Ja, m.b.v. "Doorschakelkopregel (niet-recurserend)": De gespreksdoorschakeling voor uitgaande oproepen is indirect, waarbij de communicatieserver 'Response 302' (Tijdelijk Verplaatst) terugstuurt met de nodige doorschakelgegevens naar de SIP-telefoon. De SIP-telefoon maakt vervolgens zelf de oproep naar de doorschakelbestemming en toont de doorschakelen/doorschakelgegevens op zijn eigen scherm. Note: Gespreksdoorschakeling met Respons 302 is niet in alle gevallen mogelijk.
Codec | Kies de gewenste codec hier: G.711a: Niet-comprimeerde codec met hoge geluidskwaliteit. Geschikt voor verbindingen met grote bandbreedte. De bitsnelheid is 64 kbit/s. Gebruikt het Duitse toonsignaleringsproces G.711u: Niet-gecomprimeerde codec met hogere geluidskwaliteit. Geschikt voor verbindingen met grote bandbreedte. De bitsnelheid is 64 kbit/s. Gebruikt het Amerikaanse toonsignaleringsproces G.729: Gecomprimeerde codec met medium geluidskwaliteit. Geschikt voor links met beperkte bandbreedtes. De bitsnelheid is 8 kbit/s.
Gesprek-doorverbindenmodus | U kunt hier selecteren of de VERWIJZEN of Opnieuw-UITNODIGEN methode moet worden gebruikt tijdens doorverbinden van een extern gesprek. Note: De REFER-methode wordt alleen gebruikt als beide gebruikers die moeten worden doorverbonden, zich bij dezelfde SIP-provider bevinden.
Relayeer RTP-gegevens via communicatieserver voor trunk-trunkverbindingen (indirecte schakeling) |
Identiteit (RFC 3325) | De identiteitsmethode volgens RFC 3325 wordt ondersteund.
Identificeer (RFC 3325) | Hiermee kunt u het type kopregel selecteren dat door uw SIP-provider wordt geëvalueerd voor identificatiegegevens. PPI P-Voorkeursidentiteit of PAI P-Vermeende identiteit
PPI/PAI-kopregelinhoud | Hiermee kunt u de informatie opgeven die moet worden gecommuniceerd naar de SIP-provider in de PPI/PAI-kopregel: Systeem-CLIP: Afhankelijk van de CLIP-instellingen van de gebruiker wordt ofwel het snelkiesnummer of de CLIP van de gebruiker gecommuniceerd (standaardinstelling). Onderdrukt: Er wordt geen PPI-kopregel gecommuniceerd. SIP ID: De SIP-ID van het geregistreerde SIP-account wordt gecommuniceerd.
Negeer 'Displaynaam' | Geen: Inkomende oproepen: Uitgaande oproepen: Beide:
Gebruik initiator-URL van | PAI-kopregel: 'Van’ veld:
PRACK-ondersteuning (RFC 3262) | De PRACK-methode volgens RFC 3262 wordt ondersteund.
Gebruik SAVP voor SRTP | Dit is een provider-afhankelijk instelling. SAVP wordt gebruikt in combinatie met TLS/SRTP. AVP wordt gebruikt in combinatie met TLS/SRTP (standaardinstelling).
Passieve ondersteuning van het 'Basisvoorwaarde'-mechanisme (RFC3312) | Dit is een provider-afhankelijk instelling. Schakel in voor compatibiliteit met 1TR114/1TR118, Deutsche Telekom.
Neem 'Digest' op in elk SIP-verzoek | Dit is een provider-afhankelijk instelling. Schakel in voor compatibiliteit met 1TR114/1TR118, Deutsche Telekom.
Gebeurtenissenpakket voor Registraties (RFC 3680) | Dit is een provider-afhankelijk instelling. Schakel in voor compatibiliteit met 1TR114/1TR118, Deutsche Telekom.
Status verzenden wanneer geen vrij kanaal beschikbaar | Dit is een provider-afhankelijk instelling. Het bepaalt het SIP-bericht aan de provider wanneer er op dit moment geen vrije kanalen beschikbaar zijn. 503 'Dienst niet beschikbaar' (standaardwaarde voor de meeste landen) 486 'Bezet hier' (standaardwaarde voor Zweden, Denemarken en Noorwegen)
URI gebruikt voor SIP-signalering | Dit is een provider-afhankelijke instelling (bijvoorbeeld gebruikt voor Telia Zweden) URI-provider: Standaardwaarde voor Zweden URI-symmetrisch: Standaardwaarde voor alle andere landen.

Table 5. NAT-instellingen
Parameter | Uitleg
Verbinding behouden inschakelen | De communicatieserver werkt de NAT-tabel op zijn eigen firewall regelmatig bij met behulp van kennisgevingsberichten naar de proxyserver. Dit betekent dat het systeem bereikbaar blijft voor inkomende SIP-oproepen.
ALG-ondersteuning | Ondersteunt de verbinding met SIP-providers (afhankelijk van de provider). De IP-pakketten die SIP-signaleringsgegevens bevatten, worden geopend door de ALG (Application Layer Gateway/Applicatielaaggateway) en het particuliere IP-adres wordt vervangen door het openbare IP-adres. (Het openbare IP-adres in de communicatieserver moet worden geconfigureerd.)
Relayeren RTP-gegevens via communicatieserver | Indirect schakelen: Tijdens het instellen van de verbinding met een ander IP-eindpunt worden de spraakgegevens doorgestuurd via de communicatieserver en niet rechtstreeks. Dit helpt NAT- en firewallproblemen te verminderen. Rechtstreeks schakelen: Tijdens het instellen van de verbinding met een ander IP-eindpunt worden de spraakgegevens rechtstreeks doorgestuurd. Note: Indirect schakelen vereist twee extra VoIP-kanalen in de communicatieserver.

Table 6. Transportprotocol en SIP-toegang
Parameter | Uitleg
Transportprotocol | Hiermee selecteert u het vereiste- of gewenste transportprotocol.
Ondersteuning-beveiligingsmechanisme (RFC 3329) | Dit veld wordt ingeschakeld wanneer Persistente TLS wordt geselecteerd in de Transportprotocol vervolgkeuzelijst.
Geen Pad MTU-Ontdekking | Maakt fragmentatie mogelijk van UDP/TCP-berichten die naar de SIP-provider worden verzonden als de pakketgrootte de geconfigureerde MTU-grootte overschrijdt. Voor deze configuratie moet Transportprotocol worden ingesteld op UDP of TCP.

## Werken met SIP-providerprofielen

U hebt de mogelijkheid om de belangrijkste SIP-providerinstellingen op te slaan in XML-bestanden, deze bestanden te beheren en aan te passen en de SIP-providers te bellen:

- Om een SIP-provider profiel te creëren configureert u de instellingen voor een SIP-provider en klikt vervolgens op de Exporteer SIP-providerprofiel knop. De parameters worden geëxporteerd naar een XML-bestand en opgeslagen in een tijdelijke map op uw communicatiesysteem. Afhankelijk van uw browserinstellingen wordt het bestand in de browser geopend of wordt u gevraagd of u het wilt opslaan.

- Voor het creëren van een nieuwe SIP-provider met behulp van een SIP-providerprofiel klikt u met de rechtermuisknop op het vakje van de daarbij behorende netwerkinterface in het routeringsoverzicht en selecteert de vermelding SIP-providerprofiel importeren in het contextmenu.

## Een SIP-account beheren.

Om het SIP-account te beheren, gaat u als volgt te werk:

- Voor het openen van een nieuw SIP-account klikt u op de knop Nieuw en bewerkt de instellingen in de SIP account toevoegen overlayweergave.

- Als u een SIP-account wilt wissen klikt u op het prullenbak-pictogram links van het SIP-account en volgt de gebruikersaanwijzingen.

- Als u een SIP-account wilt bewerken klikt u op het SIP-accountreferentienummer en bewerkt de instellingen in de SIP-account overlayweergave.

Parent topic: Inkomende-oproepenroutering
↑