# Route

## Stap 10 vervolg - de uitgaande routering controleren

1. Controleer de trunkgroeptoewijzing en wijzig indien nodig.
2. Controleer de trunkgroepsequentie en wijzig indien nodig. (De route probeert een oproep te verzenden via de trunkgroep die het eerst vrij is).
3. Klik op Toepassen om de instellingen te adopteren en sluit de overlayweergave.

Parent topic: Het opslaan van configuratiegegevens
↑