# Serverconfiguratie (DHCP-server)

Met de geïntegreerde DHCP-server is het eenvoudig om uw IP-gebonden systeemtelefoons (SIP- en IP-systeemtelefoons) te registreren bij de communicatieserver.

Na een eerste start wordt de DHCP-server uitgeschakeld en wordt er geen DHCP-adresbereik gedefinieerd. U kunt de DHCP-server alleen inschakelen als de communicatieserver zelf een statisch adres zonder DHCP heeft.

Table 1. DHCP-serverinstellingen
Parameter | Uitleg
DHCP-server | De interne DHCP-server wordt ingeschakeld. Note: De DHCP-server kan alleen worden ingeschakeld als de communicatieserver zelf een statisch adres heeft en zonder DHCP wordt geadresseerd. Zie IP-adressering weergave (=9g).
DHCP-ondersteuning | Alle: Alle apparaten in het subnet die een IP-adres aanvragen (alle DHCP-cliënten), krijgen een IP-adres uit het adresbereik van de DHCP-server en de koppeling wordt geregistreerd. Alleen Mitel-apparaten: Alleen Mitel DHCP-cliënten zoals IP-gebonden systeemtelefoons worden voorzien van een IP-adres en geregistreerd.
Leveranciersopties | Met behulp van de leveranciersopties kan de DHCP-server IP-gebonden systeemtelefoons met specifieke configuratie-informatie bedienen. Standaard: De DHCP-server biedt leveranciersopties die standaard zijn opgeslagen. Configuratiebestand: De DHCP-server biedt de leveranciersopties die in de leveranciersoptiesconfiguratiegegevens zijn gespecificeerd. U moet dit configuratiebestand op voorhand in de /dhcp/ directory in het communicatieserver's bestandsmanagementsysteem opslaan. Er worden geen leveranciersopties aangeboden als de DHCP-server het configuratiebestand niet kan vinden.

Table 2. Adresbereik
Parameter | Uitleg
Subnetbereik | Weergave van het subnetadresbereik waarbinnen de DHCP-server ligt.
Subnet mask | Geldige subnetmaskers voor de DHCP-server. Subnetmasker (dezelfde instelling als bij IP-network / LAN).

Table 3. Gereserveerde adressen
Parameter | Uitleg
Communicatieserver | IP-adres van de communicatieserver (zelfde instellingen als bij IP-netwerk / IP-adressering).
Gateway | Gateway van het subnetmasker (dezelfde instelling als bij IP-network / IP-adressering).
Primaire DNS-server | IP-adres van de DNS-server (zelfde instellingen als bij IP-netwerk / IP-adressering).
Secundaire DNS-server | IP-adres van de alternatieve DNS-server (zelfde instellingen als bij IP-netwerk / IP-adressering).

Table 4. DHCP
Parameter | Uitleg
Eerste IP-adres | Eerste adres van het adresbereik beheerd door de DHCP-server.
Laatste IP-adres | Laatste adres van het adresbereik beheerd door de DHCP-server. Note: Ze kunnen ongeveer 400 (Mitel 470), 50 (Mitel 415/430), 500 (SMB Controller) en 3000 (Virtueel apparaat) aansluitingen beheren via de geïntegreerde DHCP-server. U kunt meer informatie vinden in de systeemhandleiding (rechtstreekse link in de afdeling "Zie ook ...").
Leasetijd | Voordat de geldigheidsperiode verloopt, informeren de DHCP-cliënten (bijvoorbeeld systeemtelefoons) de DHCP-server of zij hun link willen behouden. Als de geldigheidsperiode is verlopen, dan verlengt de DHCP-server de geldigheid van alle links waarvoor het dergelijke verzoeken heeft ontvangen en stelt de timer opnieuw in voor de geldigheidsperiode. Alle links waarvoor geen verzoek is ontvangen worden verbroken en de overeenkomstige IP-adressen worden vrijgegeven. Note: Als u de geldigheidsperiode wijzigt, worden alle niet-gereserveerde links verbroken.

Zie ook...

## Systeemhandleiding Virtueel apparaat

Hyperlinks naar Documentencentrum:

Duits

English

Frans

Italiaans

Spaans

## Systeemhandleiding Mitel 470

Hyperlinks naar Documentencentrum:

Duits

English

Frans

Italiaans

Spaans

## Systeemhandleiding Mitel SMBC

Hyperlinks naar Documentencentrum:

Duits

English

Frans

Italiaans

Spaans

## Systeemhandleiding Mitel 415/430

Hyperlinks naar Documentencentrum:

Duits

English

Frans

Italiaans

Spaans

Parent topic: DHCP-server
↑