# LDAP-server actief

LDAP-cliënten kunnen de telefoonboeken van de communicatieserver doorzoeken via de geïntegreerde LDAP-server.

In verbinding met SIP-DECT, krijgt de OMM-server als LDAP-cliënt toegang tot de telefoonboeken, waardoor het kiezen op naam en naamresolutie op de SIP-DECT-telefoons mogelijk wordt gemaakt.

Table 1. Instellingen voor toegang tot de LDAP-server
Parameter | Uitleg
LDAP-servicepoort | Poort voor communicatie met de LDAP-service (standaard invoer: 389)
SLDAP-servicepoort | Poort voor communicatie met de LDAP-service (standaard invoer: 636) - momenteel niet ondersteund.
Zoekbasis | LDAP-naam van de zoekbasis in LDAP-notatie. Standaardwaarde is “dc=pbx.local”.
LDAP-server | De LDAP-server wordt ingeschakeld (standaardinstelling: ).
Rootwachtwoord | Een LDAP-cliënt moet dit wachtwoord gebruiken om zichzelf te identificeren voorafgaand aan een zoekbasisquery, tenzij anonieme toegang is geactiveerd (standaard).
Anonieme toegang. | Geeft toegang tot de zoekbasis zonder wachtwoord.

## Query

Voer in de LDAP-cliënt de volgende querystrings in om toegang te krijgen tot de telefoonboeken van de communicatieserver:

Table 2. Querystrings
Telefoonboek | Querystring
Openbaar telefoonboek | dc=pbxnameservice,dc=pbx.local
Privételefoonboek | dc=<TEL>,dc=privé,dc=pbxnamenservice,dc=pbx.local
Openbaar- en privé telefoonboek | dc=<TEL>,dc=pbxnameservice,dc=pbx.local

<TEL> is een variabele die het interne telefoonnummer van de gebruiker vertegenwoordigt.

Parent topic: IP-beveiliging
↑