# Mediabronnen

Het systeem vereist mediamiddelen voor de realtime verwerking van mediagegevens van verschillende functies. Voor Virtueel apparaat worden door DSP-chips op het moederbord/CPU1 en op extra geïnstalleerde DSP-modules mediamiddelen van de geïntegreerde Mitel Media Server beschikbaar gemaakt voor de verbonden satellieten.

Het systeem vereist mediamiddelen voor de realtime verwerking van mediagegevens van verschillende functies. Deze bronnen worden geleverd door DSP-chips op het moederbord/CPU1 en op extra gemonteerde DSP-modules. Hier kunt u de toewijzing van de beschikbare DSP-middelen aan de functies specificeren.

Kies in een AIN met de parameter AIN-knooppunten of u alleen de master, alleen individuele satellieten of alle knooppunten wilt weergeven.

Tabel 1. Soft-mediaswitch
Parameter | Beschrijving
Inschakelen | De geïntegreerde Mitel Media Server is ingeschakeld (standaardwaarde).
Status | Operationeel De Mitel Media Server is klaar voor gebruik. Verblokkeerd/uitgeschakeld: De Mitel Media Server wordt uitgeschakeld of is niet gereed voor gebruik. In alle gevallen moet het systeem opnieuw worden gestart.
Actieve VoIP-/FoIP-kanalen | U kunt hier het aantal actuele- en actief gebruikte spraakkanalen zien.

Aan de DSP-chip op het moederbord/CPU1 en de afzonderlijke DSP-chips op de DSP-modules kunnen een of meer functies worden toegewezen. De DSP-bronnen kunnen worden gebruikt voor DECT-telefonie, Voice over IP, faxtransmissies, audiodiensten, geïntegreerde mobiele telefoons, extra kiestoon- en bezettoonontvangers op veel analoge netwerkinterfaces FXO (alleen Mitel 470) of voor CAS (signaalprotocol voor de PRI-netwerkinterface in bepaalde landen) (alleen Mitel 470). Dit betekent dat voor elke DSP-chip een specifiek aantal kanalen beschikbaar is voor de overeenkomstige functies.

Tabel 2. Standaard-mediaswitch
Parameter | Beschrijving
Inschakelen | De mediaswitch wordt geactiveerd (standaardinstelling).
Status | Operationeel De standaard mediaswitch is klaar voor gebruik. Verblokkeerd/uitgeschakeld: De standaard-mediaswitch wordt uitgeschakeld of is niet gereed voor gebruik. In alle gevallen moet het systeem opnieuw worden gestart.
VoIP-modus | Geen VoIP: Er kunnen geen VoIP-kanalen worden geconfigureerd. G.711: De G.711-codec wordt gebruikt voor alle VoIP-kanalen. Het voordeel is dat er meer VoIP-kanalen per DSP mogelijk zijn. G.711/G.729: Dit is een gecombineerde modus waar G.711 of G.729 worden gebruikt, afhankelijk van de situatie. Beveilig G.711: Versleutelde overdracht met G.711. Beveilig G.711/G.729: Gecodeerde verzending, afhankelijk van de situatie, met G.711 of G.729. notes: Als de VoIP-modus is ingesteld op G.711, kunnen twee VoIP-kanalen per systeem zonder licentie worden gebruikt. Voor VoIP-kanalen en alle andere VoIP-modi is voor elk VoIP-kanaal een licentie voor VoIP-kanalen voor Standard Media Switch vereist. Voor modi met versleuteling (beveiligde modi) is de algemene Beveiligde VoIP-licentie eveneens vereist. Andere VoIP-instellingen vind je in de VoIP-weergave. In de afdeling Zie ook... vindt u gedetailleerdere informatie over de structuur van VoIP-kanalen.
Voicemail-modus | De hybride modus Normaal (G.711 of G.729) verwerkt beide audioformaten. In de modus Expanded (alleen G.729) zijn maximaal 12 audiokanalen beschikbaar voor de communicatieserver. De kwaliteit van de audiogegevens is echter wat minder als gevolg van de compressie. Opmerking: Op de Mitel 470 communicatieserver G.711 worden audiokanalen altijd gebruikt voor audiodiensten. De Voicemailmodus parameter kan derhalve niet worden gewijzigd voor dit systeem.
Echostaartlengte | De periode gedurende welke echo-annulering effectief is wordt hier gedefinieerd. Echo kan afzonderlijk voorkomen, met name met een verbinding met het openbare netwerk via een analoge netwerkinterface. In deze gevallen kan het nuttig zijn om te kiezen voor 128 ms als echotijdsduur.
Beschikbare VoIP-/FoIP-kanalen | Hier zie je de beschikbare spraakkanalen voor de VoIP- en FoIP-functies. Als het aantal spraakkanalen niet overeenkomt met de huidige instellingen van de DSP-middelen, moet de communicatieserver opnieuw worden opgestart.
Actieve VoIP-/FoIP-kanalen | U kunt hier het aantal actuele- en actief gebruikte VoIP-/FoIP-spraakkanalen zien.

Tabel 3. DSP-middelen (toewijzing van audiokanalen aan functies)
Parameter | Beschrijving
DECT | Bediening van een DECT-systeem op DSI-interfaces met draadloze telefoons. De voicegegevens moeten getransformeerd worden op verbindingen tussen DECT en niet-DECT eindpunten. Dit proces vereist DSP-capaciteit. DECT-kanalen kunnen worden gebruikt zonder licentie.
VoIP | DSP middelen zijn vereist voor de realtime verwerking van de gespreksgegevens tussen IP- en niet-IP-eindpunten. VoIP-kanalen kunnen worden gebruikt voor IP-systeem telefoons, SIP-telefoons, SIP-netwerktoegang (SIP-toegangskanalen), SIP DECT-radio-units en SIP-toegangspunten. In een AIN worden VoIP-kanalen ook gebruikt voor oproepverbindingen tussen de knooppunten. Interne verbindingen van IP-telefoons met IP-telefoons vereisen geen VoIP-kanalen. Voor elk VoIP-kanaal is één licentie voor VoIP-kanalen voor Standard Media Switch vereist. Opmerking: Alleen Mitel 470: de IP-mediagatewayfunctie kan ook worden voorzien van IP-mediamodules. De noodzakelijke DSP-middelen bevinden zich op de IP-mediamodules zelf. Standaard mediaswitch en IP-mediaswitch zijn onafhankelijk van elkaar en kunnen samen worden gebruikt.
FoIP | Voor betrouwbare real-time faxberichten via een IP-netwerk met het T.38-faxprotocol (ITU-T). FoIP kanalen kunnen worden gebruikt zonder licenties.
Audio | De audiokanalen worden gebruikt voor het afspelen en opnemen van audiogegevens. Bovendien is elk audiokanaal toegewezen aan een DTMF ontvanger om invoer door de gebruiker tijdens het afspelen mogelijk te maken. Hiervoor zijn licenties (Enterprise Voice Mail, Audio Record & Play Channels, Auto Attendant) en mediaserverbronnen vereist. Audiokanalen kunnen worden gebruikt voor voicemail, auto-beantwoording, wachtrij met aankondiging, gespreksopname, aankondiging met audiobestand of conferentiebrug. De distributie kan worden geconfigureerd. Meldingsservice en Muziek in de wacht gebruiken hun eigen middelen.
GSM | Er wordt verbeterde functionaliteit voor geïntegreerde mobiele telefoons gerealiseerd door voor speciale DTMF-ontvangers te zorgen tijdens de gespreksverbindingen. Dit betekent dat suffix-kiesfunctiecodes (b.v. inlichtingenoproepen en conferentie-setup) ook kunnen worden uitgevoerd. Het aantal GSM-kanalen - en dus het aantal DTMF-ontvangers - is afhankelijk van het aantal gebruikers met geïntegreerde mobiele telefoons die deze functionaliteit gelijktijdig willen gebruiken. Voor elke geïntegreerde mobiele telefoon is één licentie voor Mobile or External Phone Extension vereist.
FXO (alleen Mitel 470) | De basismiddelen (vaste DSP-functies op de oproepbeheerderskaart) dekken 16 FXO-interfaces. Voor systeemconfiguraties met meer dan 16 FXO-interfaces biedt deze functie extra kiestoon- en bezettoon ontvangers. Opmerking: De waarden van de door gebruiker-definieerbare FXO-kanalen komt overeen met het aantal FXO-interfaces, niet het aantal extra kiestoon- en bezettoon ontvangers.
CAS | CAS (Kanaal-geassocieerde signalering) is een signaleringsprotocol voor PRI-netwerkinterfaces die in bepaalde landen (bijv. Brazilië) worden gebruikt. Deze instelling biedt audiotransmitters en een audio-ontvanger voor het verzenden van de signaleringsgegevens.

notes:

- Na een eerste start zijn alle DSP-chips geconfigureerd voor DECT. Voordat u andere functies kunt toewijzen, moet u deze configuraties wissen (klik op het lege veld in de keuzelijst).
- Zorg er bij het configureren van VoIP-kanalen voor dat de VoIP-modus niet is ingesteld op Geen VoIP.
- Voicemail kanalen en FoIP-kanalen kunnen slechts worden geconfigureerd op één DSP-chip per communicatieserver.
- De communicatieserver moet opnieuw worden opgestart om de configuratiewijzigingen van de DSP van kracht te laten worden.

## DSP-middelen automatisch toewijzen

Vanwege de verkregen licenties kan de assistent de hoeveelheid DSP-middelen schatten die door de functies worden vereist en automatisch toewijzing creëren. Het aantal verkregen licenties relevant voor automatische DSP-configuratie wordt vermeld onder DSP-middelentoewijzing Klik op de optie Automatische configuratie... knop om automatisch de DSP-bronnen toe te wijzen. Vorige instellingen worden overschreven.

Aangezien er geen licentie vereist is voor DECT en FoIP, kunt u in het venster dat wordt geopend ook aangeven of u daarvoor DSP-bronnen wilt toewijzen (zie onderstaande tabel).

Tabel 4. Mediamiddelen automatisch configureren
Parameter | Beschrijving
Activeer FoIP-middelen | Gereserveerde DSP-bronnen voor het converteren van FoIP-mediagegevens Kies deze optie als u een of meer faxapparaten in het IP-netwerk wilt integreren. De assistent reserveert geen DSP-middelen voor FoIP. Kies deze optie als er geen faxen worden verzonden via het IP-netwerk.
DECT-middelen activeren | Gereserveerde DSP-bronnen voor het converteren van DECT-mediagegevens. Kies deze optie als de geïntegreerde DECT-oplossing wordt gebruikt (radio-unit verbonden via DSI-interface). De assistent reserveert geen DSP-middelen voor DECT. Kies deze optie als u de SIP-DECT-oplossing gebruikt (radio-eenheid via IP-netwerk aangesloten) of als u geen draadloze telefoon gebruikt.

Om de wijzigingen te activeren, moet u de communicatieserver opnieuw opstarten.

notes:

- Automatische toewijzing vindt plaats als gevolg van de verworven licenties en is soms onnauwkeurig voor storingsvrije werking. Daarom is het raadzaam om de opdracht te vergelijken met de Mitel CPQ DSP-configuratietabel (zie volgende sectie).
- Automatische toewijzing ia alleen nodig voor afzonderlijke systemen. Deze knop is niet beschikbaar in een masterconfiguratieweergave.

## DSP-middelen handmatig toewijzen

Het is raadzaam om de waarden in te stellen die zijn berekend op basis van Mitel CPQ, omdat het erg moeilijk is om de DSP-bronnen die nodig zijn voor een realtime functie correct in te schatten. Mitel CPQ biedt volgens de berekening niet alleen een componentenlijst en een sleufindeling, maar ook een DSP-configuratietabel (tabblad Resultaten, sectie DSP-configuratie). Als u speciale resource-intensieve vereisten hebt, kunt u de berekeningsbasis in Mitel CPQ voor deze vereisten wijzigen (systeem-/bronnenregister).

Om de wijzigingen te activeren, moet u de communicatieserver opnieuw opstarten.

Zie ook...

De VoIP-kanalen ontwerpen„Het ontwerpen van de VoIP-kanalen”

## Configureren van de mediabronnen

Het systeem vereist DSP-middelen voor de realtime verwerking van mediagegevens van verschillende functies. Deze bronnen worden geleverd op het moederbord of de CPU1 en op extra gemonteerde DSP-modules.

In de DSP-configuratie kunt u de DSP-middelen reserveren voor de verschillende realtime-functies door de beschikbare bronnen aan deze functies toe te wijzen. Vanwege de verkregen licenties kan de assistent de hoeveelheid DSP-middelen schatten die door de functies worden vereist en automatisch toewijzing creëren.

Opmerking:

De communicatieserver moet opnieuw worden opgestart nadat de configuratie van de DSP-resources is gewijzigd.

Tabel 5. Mediamiddelen automatisch configureren
Parameter | Beschrijving
DSP-middelen automatisch configureren | De assistent wijst de DSP-middelen toe aan de overeenkomstige functies op basis van de verkregen licenties. Vorige instellingen worden overschreven. De assistent laat de huidige configuratie van de DSP-bronnen ongewijzigd. Kies deze optie als u de DSP-middelen handmatig wilt configureren.
Activeer FoIP-middelen | Gereserveerde DSP-bronnen voor het converteren van FoIP-mediagegevens Kies deze optie als u een of meer faxapparaten in het IP-netwerk wilt integreren. De assistent reserveert geen DSP-middelen voor FoIP. Kies deze optie als er geen faxen worden verzonden via het IP-netwerk.
DECT-middelen activeren | Gereserveerde DSP-bronnen voor het converteren van DECT-mediagegevens. Kies deze optie als de geïntegreerde DECT-oplossing wordt gebruikt (radio-eenheid aangesloten via de DSI-interface). De assistent reserveert geen DSP-middelen voor DECT. Kies deze optie als u de SIP-DECT-oplossing gebruikt (radio-eenheid via IP-netwerk aangesloten) of als u geen draadloze telefoon gebruikt.

Hoofdonderwerp: TDM-DECT
↑