# Analoge interfaces (FXO/FXS)

Hier ziet u de beschikbare analoge aansluitingsinterfaces en netwerkinterfaces. Naast analoge telefoons kunt u ook Group-3 faxmachines of modems op analoge aansluitingsinterfaces aansluiten. Een analoge aansluitingsinterface kan ook worden gebruikt als deurintercom, audio-ingang, stuuringang voor het regelen van schakelgroepen 1 t/m 3, als stuuruitgang, of voor het verbinden van een algemeen belsignaal.

## FXS-modus

Het 2-draads FXS-interface (aansluitcontacten a en b) kan ook worden toegewezen aan andere functies naast het verbinden van een analoge aansluiting. De individuele FXS-modi en hun instellingen worden hieronder kort uitgelegd.

## FXS-modus telefoon / fax

In de conventionele aansluitingsmodus kunt u de volgende analoge aansluitingen aansluiten:

- Analoge telefoons met DTMF of pulskiezen (aardetoets wordt niet ondersteund)

- Radio-units voor draadloze telefoons

- Groep-3 faxapparaten

- Antwoordapparaten

- Modem

Table 1. FXS-modus telefoon / faxinstellingen
Parameter | Uitleg
Belpatroon | Het belpatroon biedt een manier om te identificeren of de oproep afkomstig is van de PBX (interne oproep) of van buitenaf (externe oproep). Bepaalde aansluitingen die automatisch oproepen beantwoorden (bijvoorbeeld faxapparaten) zijn niet in staat om de dubbele beltoon correct te interpreteren. Voor analoge interfaces kunt u gebruik maken van de configuratie Belpatroon = Enkele beltoon om het gebruik van de enkele beltoon te allen tijde af te dwingen voor alle oproepen.
Aansluiting ondersteunt oproepenidentificatie | De communicatieserver is in staat om het oproepnummer (CLIP) van inkomende oproepen naar analoge interne aansluitingen te verzenden. Verschillende CLIPs kunnen echter alleen tegelijkertijd naar twee analoge aansluitingen worden verzonden. Activeer dit selectievakje dus alleen als de analoge aansluiting op deze interface ook de CLIP kan detecteren. De methode voor het verzenden van de CLIP wordt geconfigureerd met behulp van de parameter Alarmsignaaltype in de Landeninstellingen weergave.
Faxapparaat | Met deze parameter kunt u het apparaattype op de analoge interface configureren: Geen faxapparaat: De aansluiting is geen faxapparaat. Spraakverbinding wordt tot stand gebracht. Faxapparaat (T.38): Faxapparaat zonder spraak- en voicemailsysteem. Voor verbindingen via IP wordt wanneer mogelijk een T.38-verbinding opgezet. Combo-apparaat (spraak/T.38): Faxapparaat met spraak- en/of voicemailsysteem. Eerst wordt een spraakverbinding tot stand gebracht. Bij het verzenden van faxgegevens, kunt u indien mogelijk het beste overschakelen naar een T.38-verbinding in het geval van verbindingen via IP. Fax over VoIP (G.711): Verzenden van faxgegevens als spraakgegevens op het IP-netwerk. Het G.711-protocol wordt altijd gebruikt. Note: Deze instelling kan ook worden gemaakt voor analoge terminals ( =sr).

## FXS-modus 2-draads deur

In deze modus kunnen 2-draads-deurintercoms met DTMF-bedieningsfuncties worden aangesloten. De nullastspanning in deze modus is 24 VDC. De lusstroom is beperkt tot 25 Am.

Table 2. Instellingen voor FXS-modus 2-draads deur
Parameter | Uitleg
Telefoonnummer | Nummer van de deurintercom
Beschrijving (deur) | Vrij tekstveld voor het specificeren van de deurintercom.
DTMF-sequentie om de deur te openen | Met de hier opgegeven DTMF-sequentie kunt u de deurintercom bedienen om de deuropener te bedienen.

## FXS-modus stuuruitgang

Als een FXS-interface wordt geconfigureerd als een stuuruitgang, kan het signaal worden gebruikt voor het regelen van externe apparaten of apparatuur (bijvoorbeeld verwarming, alarm of buitenverlichting). Een stuuruitgang wordt geadresseerd via zijn nummer. Het nummer is van het type telefoonnummer en wordt in het nummerschema gecreëerd.

Table 3. instellingen voor FXS-modus stuuruitgang
Parameter | Uitleg
Nummer (stuuruitgang) | Dit nummer wordt gebruikt om de stuuruitgang te adresseren.
Naam (stuuruitgang) | Vrij tekstveld voor het specificeren van de deurintercom.
Status (stuuruitgang) | U kunt de huidige status van de stuuruitgang hier zien.

## FXS-modus stuuruitgang

Als twee FXS-interfaces worden geconfigureerd als de stuuringangen, dan kan schakelgroep 1 worden geschakeld tussen posities 1, 2 en 3. Hier wordt elke keer een externe schakelaar of relais aangesloten.

Table 4. Instellingen voor FXS-modus stuuringang
Parameter | Uitleg
Schakelpositie van schakelgroep 1 | De actuele schakelstatus van schakelgroep 1 wordt hier getoond. U kunt de schakelstatus hier ook handmatig wijzigen.
Stuuringang 1 | FXS-poort van de 1e. Stuuringang
Stuuringang 2 | FXS-poort van de 2e. Stuuringang

Table 5. Verbindingstabel
Schakelpositie | Stuuringang 1 | Stuuringang 2
1 | Uit | Uit
2 | op | Uit
3 | Aan of Uit | op

## FXS-modus audiobron (alleen Mitel 470)

Er kan één FXS-interface per communicatieserver worden geconfigureerd voor het verbinden van een audioapparaat. In deze modus wordt de FXS-interface een audio-ingang die wordt gebruikt voor het invoeren van muziek of een gesproken tekst voor de meldingsservice, voicemailbegroetingen en Muziek in de wacht.

## FXO-interface-instellingen

Table 6. Netwerkinterface-instellingen
Parameter | Uitleg
Uitgaand geblokkeerd | Deze netwerk interface is geblokkeerd voor uitgaande oproepen.
Trunkgroepen | U kunt hier een trunkgroep toewijzen aan de netwerkinterface.

Table 7. Algemene instellingen
Parameter | Uitleg
Achter communicatieserver | Activeer deze instelling als deze netwerkinterface niet rechtstreeks is verbonden met de exchange, maar down-circuit van een primaire communicatieserver. Nummerblokkering is over het algemeen gedeactiveerd; de nummerblokkering van de primaire communicatieserver moet worden gebruikt. Inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar de gebruikers.
Lijndemping | Kort/Kort D: Voor lijnen met een lusweerstand lager dan 280 Ohm. Lang/Lang D: Voor lijnen met een lusweerstand boven 280 Ohm. -D varianten worden gebruikt om het volume te verhogen in een "Analoge exchange - digitale gebruiker" verbindingstype met 3 dB in beide richtingen omdat dit verbindingstype over het algemeen als te stil wordt beschouwd.
AC-impedantie | De impedantie van de analoge exchangelijn wordt hier geselecteerd. Deze instelling varieert van land tot land en van de ene netwerkprovider tot de andere. De standaard instellingen verschillen naargelang het land.
Kiesmodus | DTMF: Frequentie kiezen PULS: Pulskiezen Selecteer DTMF als beide soorten kiezen worden ondersteund op dit exchange-lijncircuit.
Belcyclus/cycli | Als de tijd tussen de beltonen op de exchangelijn bij inkomende oproepen langer is dan de hier ingestelde waarde, dan wordt de interne belinstelling onderbroken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de externe beller ophangt.
Kiestoondetectie | De communicatieserver wacht op de kiestoon van de exchange voordat het kiezen begint.
Kiestoontijd | Wachttijd voor de kiestoon van exchange: Als de kiestoondetectie wordt geactiveerd, schakelt de PBX over naar de volgende vrije exchangelijn, zodra de wachttijd is verstreken. Als de kiestoondetectie wordt gedeactiveerd, begint het kiezen uiterlijk als de wachttijd is verstreken.
Internationale kiestoon | Als een internationale kiestoon wordt geselecteerd, dan wordt het kiesproces onderbroken door een van de 10 vooraf gedefinieerde cijferreeksen om op de internationale kiestoon te wachten. De sequenties worden in de Internationale kiestoon ( =g9) weergave gedefinieerd.

Table 8. Instellingen voor het vrijgavesignaal
Parameter | Uitleg
Vrijgavesignaal | Als een verbinding slechts eenzijdig wordt beëindigd door de externe gesprekspartner, blijft de verbinding behouden totdat de exchange een vrijgavesignaal verzendt. Als een verbinding slechts eenzijdig wordt beëindigd door de externe gesprekspartner, blijft de verbinding behouden. Er kunnen hoge gesprekskosten ontstaan. Note: Niet alle netwerkproviders versturen een vrijgavesignaal.
Vrijgavesignaaltype | Het vrijgavesignaaltype hangt af van de provider. Voor de Congestietoon instelling: De frequentie en tijdsequentie van de congestietoon variëren van land tot land. De detectie wordt automatisch aangepast aan het land.
Bezet-/congestietoonniveau | Het niveau van de congestietoon is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde op alle exchangelijnen. Hiermee kunt u de detectie aanpassen aan het bestaande niveau.

Table 9. Instellingen voor CLIP-detectie
Parameter | Uitleg
CLIP-detectie | De netwerkprovider ondersteunt CLIP op deze exchange-toegang en de communicatieserver moet deze gebruiken en her-gebruiken. De netwerkprovider ondersteunt CLIP niet op deze exchange-toegang.
CLIP-detectiemodus | Dit is een land-specifieke instelling. FSK: De CLIP-gegevens worden als FSK-signaal (Frequency Shift Keying) verstuurd. Deze standaardinstelling geldt voor de meeste landen. DTMF: De CLIP-gegevens worden verzonden met behulp van DTMF-signalen (geldt bijvoorbeeld voor Saoedi-Arabië).
Waarschuwingssignaaltype | Hiermee kunt u de manier selecteren waarop de netwerkprovider de CLIP-gegevens verstuurt Geen waarschuwingssignaal: De gegevensoverdracht vindt plaats tussen het eerste en tweede belsignaal. Het eerste belsignaal wordt gebruikt als waarschuwingssignaal. Belpulse: De gegevensoverdracht vindt plaats vóór het eerste belsignaal. Er wordt een belpulse gebruikt als waarschuwingssignaal. Dubbele toon: De gegevensoverdracht vindt plaats vóór het eerste belsignaal. Twee opeenvolgende tonen (Dubbele toon) worden gebruikt als waarschuwingssignaal. Lijnomkering & Dubbele toon: De gegevensoverdracht vindt plaats vóór het eerste belsignaal. Een lijnpolariteitsomkering wordt gebruikt als het waarschuwingssignaal, gevolgd door twee opeenvolgende tonen (Dubbele toon). Niet gedefinieerd: Er zijn geen gegevens gevonden.

Parent topic: Toegangsbeheer
↑