# IP-adressering

Hier zie je de IP-adressering voor uw communicatieserver.

Table 1. IP-adressering
Parameter | Uitleg
Host-naam | Hostnaam van de communicatieserver voor de adrestoewijzing op de DNS-server of via Multicast DNS (standaardinvoer: <Modelnaam>-<MAC-adres>, bijvoorbeeld “Mitel430-00085d8031a6”)
IP-adres | IP-adres van de communicatieserver (standaardinvoer: "192.168.104.13").
Subnet mask | Standaard invoer: “255.255.255.0”
Gateway | Standaard gateway van de communicatieserver (standaardinvoer: “0.0.0.0”).
MAC-adres | MAC-adres van de communicatieserver.

Table 2. CLIP/CLIR-instellingen
Parameter | Uitleg
DHCP-client | Het IP adres wordt opgehaald van de DHCP-server en gebruikt in de communicatieserver. Het IP-adres is statisch en moet handmatig worden ingevoerd.
Primaire DNS-server | Het adres van de primaire DNS-server (vermelding wordt van de DNS-server gelezen)
Secundaire DNS-server | Het adres van de secundaire DNS-server (vermelding wordt van de DNS-server gelezen)
Domein | Domeinnaam (vermelding wordt van de DNS-server gelezen).
Multicast DNS-ondersteuning | Activeert de geïntegreerde Multicast DNS-responder. De SIP-systeemtelefoons moeten de communicatieserver zelf kunnen vinden en zich erbij kunnen registreren (standaardinstelling: ).

Zie ook...

Laagstekostenroutering (LCR)

Parent topic: Systeemconfiguratie
↑