# Lusonderbrekingssignalering

Hiermee kunt u de parameters opgeven voor de lusonderbrekingssignalering aan de exchange-zijde. U vindt dezelfde instellingen in de weergave ... / Systeem / Landeninstellingen

De volgende parameters zijn van toepassing op de signalering van de communicatieserver met analoge netwerkinterfaces met betrekking tot de exchange. De waarden verschillen van land tot land. De standaardwaarden voor de parameters zijn afhankelijk van het verkoopkanaal.

Table 1. Lusonderbrekingssignalering
Parameter | Uitleg
Flash | Voer hier de duur in van het Flashsignaal (besturingssignaal) verzonden vanaf de communicatieserver naar de exchange (in ms).
Verhouding | Voer hier de verhouding in voor analoge exchangelijnen met pulskiezen.
Interdigit-tijd | Voer hier de Interdigit-tijd in voor analoge exchangelijnen met pulskiezen.

Parent topic: Exchange
↑