# Status

U vindt hier een overzicht en de status van de verbonden MiVoice Office 400-componenten. Deze omvatten de status van de volgende onderdelen:

- Gebruikers

- IP-aansluitingen

- Digitale Aansluitingen

- DECT-systeem status

- DECT-eindstations

- Netwerk

- Systeem

Deze hoofdstukken bevatten informatie over de synchronisatiestatus op de ISDN-interfaces, informatie over callcenterverbinding en AIN, evenals andere systeemgerelateerde informatie. U kunt elk gebied inklappen om een beter overzicht te krijgen.

## Informatie over afzonderlijke rapporten

Table 1. Systeeminformatie
Hoofdstuk | Statusrapport | Uitleg
Gebruikers | Licentie | Gebruiker is gekoppeld aan een geldige licentie. Gebruiker is gekoppeld aan een ongeldige licentie. Gebruiker is niet gekoppeld aan enige licentie.
IP-aansluiting | Status | Aansluiting is geregistreerd en actief. Aansluiting is deels geregistreerd of inactief. Aansluiting is niet geregistreerd.
Overzicht toestelgebruik-toetsen | Aantal geconfigureerde overzicht toestelgebruik-toetsen | Geeft het totale aantal op het systeem geconfigureerde Overzicht toestelgebruik-toetsen (BLF) aan. BLF-toetsen worden gebruikt voor het monitoren van de lijnstatus van op aansluiting geconfigureerde abonnees. De LED toont de lijnstatus, vrij, bezet of gaat over. Als u op de BLF-toets drukt, wordt dezelfde actie uitgevoerd als bij een beltoets, dat wil zeggen, bellen als u in de wachtstand staat of opnemen als u belt. Voor elk PBX-systeem kunt u maximaal 4000 toetsen configureren.
Overzicht toestelgebruik-toetsen | Rangschikking van de overzicht toestelgebruik-toetsen die dezelfde gebruiker aanwijzen | Wanneer de parameters naar dezelfde gebruiker verwijzen, dan definiëren deze parameters in dit veld de prioriteit van elke BLF die voor de gebruiker is geconfigureerd.
Digitale aansluitingen |  | De digitale telefoonaansluiting is geregistreerd en actief. De digitale telefoonaansluiting is deels geregistreerd of inactief. De digitale telefoonaansluiting is niet geregistreerd.
DECT-systeem status | Radio-unit | Geeft aan dat DSI-radio-units verbonden en actief zijn. Geeft aan dat DSI-radio-units niet zijn verbonden of inactief. Geeft aan dat DSI-radio-units niet actief of passief zijn.
DECT-aansluiting |  | DECT-aansluiting is geregistreerd en actief. DECT-aansluiting is deels geregistreerd of inactief. DECT-aansluiting is niet geregistreerd.
Netwerk | Synchronisatiestatus | Geeft aan dat trunklijn is verbonden met het PRI-kaartslot. Masterreferentie toont nu de poort waarmee de PRI-trunk is verbonden. Gebruikte referentiepunten verwijzen naar de poort waarmee PRI E1 is verbonden en de synchronisatiestatus is Normaal. Geeft aan dat het PRI-kaartslot inactief is. Geeft aan dat Layer 2 niet actief is. Geeft aan dat de trunklijn niet is verbonden met het PRI-kaartslot.
Netwerk | Registratiestatus | Geeft aan dat de SIP-provider met of zonder account is geconfigureerd. Indien geconfigureerd met account, geeft groen ook aan dat het account succesvol is geregistreerd. Geeft aan dat de SIP-provider niet is geconfigureerd. Geeft aan dat account verbonden met de SIP-provider niet is geregistreerd.
Systeem | Het totale aantal geconfigureerde toetsen | Op het systeem geconfigureerd toetsen en de maximaal toegestane toetsen.
Systeem | Gespreksregistratie-opnames in buffer | Geeft nul (0) gespreksregistratie-opnames in de buffer. Geeft meer dan één gespreksregistratie-opnames in de buffer. Dit betekent dat de factuurprinter niet toegankelijk is. De numerieke waarden geven het aantal opgeslagen opnames aan.
Systeem | Bezette interne B-kanalen | Interne kanalen die bezet zijn.
Systeem | Bezette externe B-kanalen | Externe kanalen die bezet zijn.

Parent topic: Systeemoverzicht
↑