# AIN-algemeen

Mitel Geavanceerd Intelligent Netwerk (AIN) brengt verschillende Mitel 400-communicatieservers samen tot één volwaardig communicatiesysteem met een compleet scala aan functies. De afzonderlijke knooppunten zijn onafhankelijk van elkaar in termen van locatie en worden aangestuurd door een Masterknooppunt. Netwerken gaat via het IP-netwerk. Raadpleeg voor meer informatie de AIN-systeemhandleiding. Het AIN-focusonderwerp bevat meer informatie over het opzetten en gebruiken van de AIN met WebAdmin. U vindt de hyperlinks onderaan in de afdeling Zie ook....

Hier kunt u beslissen of de communicatieserver deel uitmaakt van een AIN of wordt gebruikt als individueel systeem. Afhankelijk van de geconfigureerde bedrijfsmodus hebt u toegang tot meer gegevens en algemene instellingen op AIN.

Table 1. Operationele modus
Hier kunt u de AIN bedieningsmodus van de communicatieserver waarop u momenteel bent ingelogd bekijken of kiezen.
Parameter | Opmerkingen
Enkel systeem | De communicatieserver maakt geen deel uit van een AIN.
AIN-master | De communicatieserver is het masterknooppunt. Het masterknooppunt is het AIN commandocentrum. U kunt de AIN-configuratie vanaf hier creëren.
AIN-satelliet | De communicatieserver is een satellietknooppunt. De AIN bediening van een satellietknooppunt wordt via de master geconfigureerd. Hier configureert u alleen de lokale hardwarestructuur, lokale interfaces en lokale DSP-middelen.

Table 2. Knooppuntenoverzicht (verschijnt alleen in de master)
Parameter | Opmerkingen
Knooppunt | Knooppuntreferentienummer Klikken op het referentienummer opent een overlayvenster met andere instellingen.
Naam | AIN-knooppuntnaam
Verbonden sinds | De satelliet is verbonden met de master sinds <datum/tijd>. De satelliet is momenteel niet verbonden met de master.
Apparatuur-ID (EID) | Communicatieserveridentificatienummer
Host-naam | AIN-knooppunthostnaam
IP-adres | AIN- knooppunt IP-adres
Type | Communicatieservertype
Regio | AIN- knooppuntregioprofiel. Als u een ander regioprofiel wilt selecteren, dan klikt u op het referentienummer of de naam van het AIN knooppunt.
Alarmbestemming | AIN- knooppuntalarmbestemming (standaardwaarde = 1). Als u een andere alarmbestemming wilt selecteren, dan klikt u op het referentienummer of de naam van het AIN-knooppunt. U kunt elke gedefinieerde alarmbestemmingen naar het AIN knooppunt toewijzen. Wanneer een alarmnummer van het interne nummerschema wordt gekozen, dan wordt een van de drie oproepnummers van een alarmbestemming gekozen, op basis van de schakelpositie van de toegewezen schakelgroep. Note: Als er een alarmbestemming aan de oproepende aansluiting wordt toegewezen, dan hebben de alarmbestemmingen van de aansluiting voorrang.
Noodlocatie | Hier kunt u elk van de gedefinieerde noodlocatiegegevenssets toewijzen aan het AIN knooppunt. Wanneer een alarmnummer van de openbare alarmnummerlijst wordt gekozen, dan reageert het systeem met specifieke acties: De locatie van de beller wordt naar de provider gestuurd, er wordt een BHV-team (bedrijfshulpverlening) geïnformeerd, er gaan alarmen af en logboeken worden bijgewerkt. Meer informatie kunt u vinden in het focusonderwerp "Nooddienstenondersteuning".

Table 3. AIN- master (verschijnt alleen bij de satellieten)
Parameter | Opmerkingen
Master IP-adres | IP-adres of hostnaam van de master.
Verbindingsstatus | De satelliet is momenteel verbonden met de master. De satelliet is momenteel niet verbonden met de master.

Table 4. Knooppunt verbindingen
Parameter | Opmerkingen
Monitoringsbereik | Bepaalt het interval waarmee de signaleringsverbindingen tussen de master en satellieten worden gecontroleerd. Als u het interval op de meester aanpast, dan wordt de wijziging eveneens op alle beschikbare satellieten doorgevoerd. Minimaal: 5 s Zeer kort: 10 s Kort: 20 s Medium: 40 s Lang: 1 min 45 s Zeer lang: 3 min Note: Het interval dat is ingesteld voor AIN bediening en voor offlinebediening moeten hetzelfde zijn.

Zie ook...

## Focusonderwerpen:

"Algemene informatie over Mitel Geavanceerd Intelligent Netwerk (AIN)"

Parent topic: AIN
↑