# DECT-telefoon

Geabonneerde DECT-telefoons worden hier weergegeven.

Table 1. DECT-telefoonparameters
Parameter | Beschrijving
Displaynaam | Naam van gebruiker
Nummer | Gebruikersnummer
IPEI | Unieke identificatie van elke telefoon.
HW-type | Hardware type van de telefoon.
Geabonneerd | Indien een groen vinkje wordt weergegeven, dan is de DECT-telefoon geabonneerd.
Downloaden | Geeft de voortgang van het updaten van de handset-firmware weer.
Versie | Softwareversie van de telefoon.

## Abonnement van een nieuwe DECT-telefoon

Om een nieuwe telefoon te abonneren, klikt u onder Systeem - DECT-telefoons op de knop Inschakelen.

Zodra de telefoon is geabonneerd, ziet u een vinkje in de kolom Geabonneerd ter bevestiging van het abonnement voor SIP-DECT-aansluiting op RFP.

Important:

- De handset moet het SIP-DECT-systeem als "Draadloos downloaden master" hebben. Hiervoor moet de handset zijn aangemeld bij het SIP-DECT-systeem.
- Zodra alle SIP-DECT-telefoons zijn geabonneerd klikt u op de knop Uitschakelen. Hiermee wordt voorkomen dat er nog meer telefoons in het DECT-systeem worden geregistreerd.

hint:

- Na abonneren kan het nodig zijn de firmware van de SIP-DECT-handsets te upgraden. De upgrade gebeurt automatisch draadloos op de achtergrond. Dit kan enkele uren duren.

## Specifieke telefoons zoeken en weergeven

Om specifieke telefoons te zoeken en weer te geven, voert u als filtercriterium een tekenreeks in een of meer kolommen en klikt u vervolgens op de knop Filter.

hint:

U kunt zoeken op een van de parameters.

## Eén of meer DECT-telefoons wissen

1. Klik onder de SIP-DECT - DECT-telefoons knop op Verwijderen. Aan het begin van de tabel wordt een selectievakje weergegeven om de te verwijderen telefoon(s) te selecteren.

2. Klik op de knop Wissen.

Parent topic: TDM-DECT
↑