# De communicatieserver op het IP-netwerk zoeken

Nieuwe communicatieservers die zijn verbonden met het IP-netwerk, zijn mogelijk niet onder alle omstandigheden bereikbaar zonder de voorafgaande configuratie van de IP-adressering. Hier ziet u hoe u een verbinding in kunt stellen met de nieuwe systemen.

## Respons bij eerste start

Indien reeds een handmatig ingevoerd IP-adres was opgeslagen op het moment van de eerste-ingebruikname deactiveert de communicatieserver DHCP en DNS en begint met het statische IP-adres.

Wanneer u voor het eerst een communicatieserver aansluit op het IP-netwerk, dan probeert deze via DHCP een IP-adres te bereiken:

- Als een DHCP-server de communicatieserver een IP-adres biedt, dan wordt het adres gebruikt en probeert de communicatieserver zich bij de DNS-server te registreren onder de naam <Modelnaam> - <MAC-adres>.

- Als de communicatieserver geen IP-adres wordt aangeboden, dan start deze op onder het standaardadres 192.168.104.13.

Table 1. Standaardwaarden voor IP-adressering
Parameter | Parameterwaarde
IP-adres | 192.168.104.13
Subnet mask | 255.255.255.0
Gateway-adres | 0.0.0.0
DHCP | ja
Host-naam | <Modelnaam>-<MAC-adres> (bijvoorbeeld “Mitel430-00085d8031a6)

## Een communicatieserver op hetzelfde subnet zoeken

De Systeemzoekopdracht-tool bevat een functie voor het zoeken van MiVoice Office 400 communicatieservers op het IP-netwerk. De zoekfunctie vindt alle aangesloten communicatieservers op hetzelfde subnet. Nieuw toegevoegde communicatieservers kunnen rechtstreeks worden geadresseerd met Systeemzoekopdracht en geopend met WebAdmin. Bovendien kunt u gebruik maken van Systeemzoekopdracht voor het uitvoeren van een Nood-upload of om het systeem te downgraden.

## Een communicatieserver op een ander subnet zoeken

Als Systeemzoekopdracht geen nieuwe communicatieserver kan detecteren omdat deze met een ander subnet is verbonden, dan hebt u de volgende mogelijkheden om contact te leggen met de communicatieserver:

- Als de communicatieserver succesvol bij de DNS-server kon registreren, dan kan deze worden bereikt onder de hostnaam <Modelnaam>-<MAC-adres> (b.v. Mitel430-00085d8031a6).

- Als de communicatieserver is aangemeld met het standaardadres, dan moet u de IP-configuratie van uw PC zodanig aanpassen dat het subnet overeenkomt met dat van de communicatieserver. Hiervoor gaat u als volgt te werk:

- Pas het IP-adres van uw PC zodanig in dat het zich binnen hetzelfde adressenbereik bevindt als het standaardadres van de communicatieserver.

- Verbind de Ethernet-interface rechtstreeks met de PC of via een schakelaar met de Ethernet-interface op de communicatieserver. U kunt hiervoor een conventionele patchkabel of een crossoverkabel gebruiken.

- Systeemzoekopdracht starten.

  De communicatieserver wordt nu weergegeven.

- Gebruik Systeemzoekopdracht voor het wijzigen van het communicatieserver's IP-adres.

- Verbind de communicatieserver opnieuw met het IP-netwerk en start de computer opnieuw op.

- Herstel de juiste IP-configuratie op uw PC en verbind de PC met het IP-netwerk.

- Systeemzoekopdracht opnieuw opstarten.

  De communicatieserver is nu zichtbaar en toegankelijk onder het nieuwe IP-adres.

Zie ook...

## Systeemhandleiding Mitel Geavanceerd Intelligent Netwerk (AIN):

Rechtstreeks links naar DocFinder:

Deutsch

English

Frans

Italiaans

Spaans

Parent topic: Productinformatie
↑