# Licentieoverzicht

Alle beschikbare licenties en hun belangrijkste kenmerken worden hier weergegeven in groepen.

Table 1. Software
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
Softwareversie | Zorgt ervoor dat een bepaalde softwareversie kan worden gebruikt | Beperkt * | onbeperkt | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
* De communicatieserver schakelt 4 uur nadat de nieuwe software wordt geladen over naar beperkte bedrijfsmodus.

Table 2. Gebruikers
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
Gebruiker | Hiermee kan de gebruiker op de communicatieserver werken | Vergrendeld | 1, 20, 50 of 100 extra gebruikers per licentie. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
PISN-gebruikers | Licentiebundel: 1 extra gebruiker 8 telefoonlicenties (elk type behalve Mitel One) 8 telefoons per gebruiker Videolicentie voor alle telefoons | 0 | 1 extra gebruiker per licentie. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Vermelding UCC-gebruiker | Licentiebundel: 1 extra gebruiker 8 telefoonlicenties (ongeacht welke) 8 telefoons per gebruiker Videolicentie voor alle gelicentieerde telefoons. Micollab-rol UCC Entry | 0 | 1 extra gebruiker per licentie. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Standaard UCC-gebruiker | Licentiebundel: 1 extra gebruiker 8 telefoonlicenties (ongeacht welke) 8 telefoons per gebruiker Videolicentie voor alle gelicentieerde telefoons. De rol van MiCollab UCC Standard | 0 | 1 extra gebruiker per licentie. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Premium UCC-gebruiker | Licentiebundel: 1 extra gebruiker 8 telefoonlicenties (ongeacht welke) 8 telefoons per gebruiker Videolicentie voor alle gelicentieerde telefoons. De rol van MiCollab UCC Premium | 0 | 1 extra gebruiker per licentie. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |

Table 3. Eindstations
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
MiVoice 2380 IP Softphones | Aantal geregistreerde MiVoice 2380-IP-softphones | 0 | per licentie 1 extra IP-softphone | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
MiVoice 5300 IP Phones | Aantal geregistreerde telefoons, MiVoice 5360 IP, MiVoice 5361 IP, MiVoice 5370 IP en MiVoice 5380 IP IP-systeemtelefoons | 0 | 1, 20 of 50 extra IP-systeem telefoons per licentie *De licenties kunnen ook worden gebruikt als de licenties voor Mitel SIP Terminals ontbreken. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Mitel SIP Eindstations | Aantal geregistreerde telefoons van de Mitel 6000 SIP-serie | 0 | 1, 20 of 50 extra Mitel SIP- telefoons per licentie | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Mitel 8000i Video-opties | Gebruik van de videofunctionaliteit van een Mitel SIP-telefoon | 0 | Aanvullende licentie voor Mitel SIP-terminals. 1, 20 of 50 additionele Mitel SIP-telefoons met videofunctionaliteit per licentie. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Mitel Dialog 4200 telefoons | Aantal geregistreerde digitale telefoons Dialog 4220, Dialog 4222 en Dialog 4223 op de Mitel 470-communicatieserver | 0 | Eén extra telefoon per licentie | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
MMC Uitbreidingen | Aantal mobiele telefoons dat kan worden geregistreerd bij Mitel Mobile Client voor gebruik met een Mitel Mobile Client Controller (MMCC) | 0 | per licentie 1 extra mobiele telefoon (met Mitel Mobile Client) | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Twee hoorns | Aantal geregistreerde Mitel 6000 SIP-telefoons op een backupcommunicatieserver | 0 | per licentie 1, 20 of 50 extra telefoons | Altijd op de backupcommunicatieserver |  |
Mobiele of Externe Telefoon Uitbreidingen | Aantal mobiele telefoons dat kan worden geregistreerd (zonder Mitel Mobile Client) | 0 | per licentie 1 extra mobiele telefoon (zonder Mitel Mobile Client) | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
SIP-aansluitingen | Aantal geregistreerde standaard SIP-aansluitingen | 0 | één extra standaard SIP-telefoon per licentie | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Video-aansluitingen | Gebruik van de videofunctionaliteit van een standaard SIP-aansluiting | 0 | Aanvullende licentie voor SIP-terminals. 1 extra standaard SIP-aansluiting met videofunctionaliteit per licentie. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |

Table 4. Blustar
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
BluStar Softphones | Aantal geregistreerde BluStar-softphones | 0 | 1, 20 of 50 extra BluStar-softphones | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
BluStar Softphone-video-opties | Gebruik van de videofunctionaliteit van een BluStar-softphone | 0 | Extra licentie voor BluStar-softphone. 1, 20 of 50 extra BluStar-softphones met videofunctionaliteit per licentie. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |

Table 5. Audiodiensten
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
Conferentiebrug (inbelconferentie) | Gebruik van conferentiebrug | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Nummer in Wachtrij | Gebruik van de functie 'wachtrij met aankondiging' | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Auto-Beantwoording) | Gebruik van de Automatische Beantwoordingsfunctie. | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Bedrijfsvoicemail | Spraakcompressie, uitgebreide spraakgeheugencapaciteit en emailmelding wanneer nieuwe spraakberichten worden ontvangen, doorsturen van spraakberichten, gespreksopname. | niet beschikbaar | Ingeschakeld (inclusief 2 audiokanalen voor voicemail, Automatisch Beantwoorden of gespreksopname) | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Kanalen voor & afspelen van audio-opnamen | Spraakkanalen voor opnemen of afspelen van audiogegevens. | niet beschikbaar | per licenties 1 extra audiokanaal voor voicemail, Automatisch Beantwoorden of gespreksopname | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |

Table 6. Functies
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
Analoog Modem | - | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Beveiligde VoIP | Versleutelde VoIP-verbindingen met SRTP en TLS. | Niet-versleutelde overdracht | Versleutelde overdracht | per knooppunt |  |
Stil opschakelen | Met de Stille-Inbreukfunctie. | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |

Table 7. Middelen
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
Mitel SMBC Basislicentie (Alleen Mitel-SMBC) | Maakt het gebruik mogelijk van Mitel SMBC met 10 gebruikers. Geen extra licenties nodig voor het installeren van een AIN. | Beperkt | Onbeperkt met maximaal 10 gebruikers (ook in een AIN). | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Mitel 470 Basislicentie (Alleen Mitel 470) | Maakt het gebruik mogelijk van Mitel 470 met 20 gebruikers. Geen extra licenties nodig voor het installeren van een AIN. | Beperkt | Onbeperkt met maximaal 20 gebruikers (ook in een AIN). | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Basislicentie Virtueel Apparaat (Alleen virtueel apparaat) | Staat werken met Virtueel-apparaat toe Geen extra licenties nodig voor het installeren van een AIN. | Beperkt | Onbeperkt (ook in een AIN). | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
VoIP-kanalen voor standaard-mediaswitch* | VoIP-functionaliteit | 0 / 2** | Per licentie 1 extra VoIP-kanaal | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
* Als virtueel-apparaat wordt gebruikt als Master, dan worden de VoIP-kanalen van het masterknooppunt beschikbaar gesteld zonder licentie van de geïntegreerde Mitel Media Server. Voor de VoIP-kanalen van de satellieten moeten echter licenties worden aangeschaft. **Als VoIP-modus is ingesteld op G.711 kunnen twee G.711 VoIP-kanalen per systeem zonder licentie worden gebruikt.

Table 8. Netwerk
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
Lync Optie voor SI-toegangskanalen (Alleen Mitel 470) | Maakt het gebruik van een SIP-toegangskanaal mogelijk met Lync-specifieke opties en functies. | 0 | Aanvullende licentie voor SIP-toegangskanalen. Per licentie een extra kanaal met Lync-specifieke opties en functies. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
B-kanalen op PRI-kaarten | B-kanalen die gelijktijdig kunnen worden gebruikt op de PRI-interfacekaart | 10 | Per licentie 1 extra B-kanaal | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
SIP-Toegangskanalen | Gelijktijdig bruikbare kanalen naar een SIP-provider | 0 | Per licentie 1 extra SIP-toegangskanaal | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |

Table 9. Particuliere netwerken
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
QSIG-netwerkkanalen* | QSIG-kanalen | 0 | per licentie 4 of n QSIG-kanalen (n beperkt door de systeemcapaciteit) | per knooppunt |  |
*Voor virtueel-apparaat is deze licentie alleen relevant voor het QSIG-netwerken van een AIN satelliet.
Basis Mitel AIN Alleen Mitel 430 | Werking van een AIN | vergrendeld | AIN met master en één satelliet | Alleen op de Master |  |
Mitel AIN Satellieten Alleen Mitel 430 | Extra satelliet in een AIN | 0 | Extra licentie voor Base Mitel AIN. 1 extra satelliet per licentie | Alleen op de Master |  |

Table 10. Toepassingen
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
Geavanceerde Berichten | SMPP-protocol voor integratie van een SMS-en registratie van 9d draadloze telefoons. (Inclusief SMPP-licentie) | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
CTI Eerste Partij via LAN | Eerste-partij CTI-cliënten met basisfuncties op Ethernetinterface | 0 | ingeschakeld voor een specifiek aantal gebruikers. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Kiezers | Aantal gelijktijdig actieve, gebruiker-verbonden Mitel Dialer applicaties. | 0 | 10, 20, of 50 extra gevallen per licentie | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
CPU2-faxbasis (Alleen Mitel 470) | Verzenden/ontvangen van faxberichten en gebruikers configureren met faxmailboxen. | 0 | 2 licenties CPU2 Fax Channels en 10 licenties CPU2 Fax Clients. | In de AIN, alleen op de Master; anders per knooppunt. |  |
CPU2 Fax Kanalen (Alleen Mitel 470) | Extra faxmediakanaal. | 0 | 1 extra faxmediakanaal per licentie (max. 8) | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
CPU2 Fax Kanalen (Alleen Mitel 470) | Extra gebruikers met faxmailboxen. | 0 | 1, 20 of 50 extra faxmailboxen per licentie | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Hospitalitymanager | Gebruik van Hospitality Manager | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Hospitality PMS-interface | Gebruik van de PMS-interface en dus van het FIAS-protocol. | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Hospitality PMS-kamers | Aantal kamers bij gebruik van de PMS-interface. | 0 | 1, 20, 50 of 100 kamers per licentie | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Mitel OpenCount Basispakket | Basislicentie: Voorwaarde voor alle andere OpenCount licenties. Maakt verbinding met de MiVoice Office 400 en het gebruik van basisfuncties mogelijk. | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Mitel OpenCount Gezondheidszorgpakket | Extra licentie: Biedt extra functies voor woonzorginstellingen. | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Mitel OpenCount Openbare instanties Sector Pakket | Extra licentie: Biedt extra functies voor gemeenten, gemeenschappen en ministeries. | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Mitel OpenCount Functionele Upgrade naar Comfort | Extra licentie: Biedt extra functies zoals PIN-telefonie. | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Mitel OpenCount Functionele Upgrade naar Premium | Extra licentie: Biedt extra functies zoals tussentijdse overzichten, facturatie, enz. | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Mitel OpenCount Gebruikers | Extra licentie: Hiermee kan een gedefinieerd aantal gebruikers worden gemonitord via OpenCount. | 0 | 1, 20, of 50 extra gebruikers per licentie | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |

Table 11. Interfaces
Licentie | Licentieattributen | Zonder licentie | Met licentie | Licenties voor netwerken | Offline-licentie | Proeflicentie
ATAS-interface | Gebruik van de ATAS-interface | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
ATASpro-interface | Gebruik van de ATASpro-interface | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
BSS-licentie | Het recht om een BluStar-server te verbinden | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
BSS-Lync Interface | Het recht om de BluStar-lync-interface te gebruiken | niet beschikbaar | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
CSTA-sessies | Aantal gemonitorde aansluitingen via het CSTA-protocol. | 0 | 1, 20, 50 of 100 CSTA-sessies per licentie | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
Aanwezigheid Sync. via SIMPLE en MSRP | Aantal gebruikers die gebruik kunnen maken van één (of beide) protocollen voor applicaties van derden. | 0 | 1, 20 of 50 extra gebruikers per licentie, die deze beide protocollen mogen gebruiken. | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |
OAI-interface | Gebruik van de open-applicatiesinterface | Vergrendeld | Ingeschakeld | In de AIN, alleen bij de Master; anders per knooppunt. |  |

Parent topic: Systeemconfiguratie
↑