# Standaard SIP-telefoons registreren

De registratie van standaard SIP-telefoons in de communicatieserver wordt gebruikt voor SIP-telefoons van andere fabrikanten, bijvoorbeeld lijn-gebaseerde bureautelefoons, softphones als applicatie op een PC of op SIP gebaseerde WLAN en DECT-telefoons. Mitel 9000 SIP-telefoons worden ook geregistreerd als standaard SIP-telefoons.

## Telefoons registreren

1. Controleer of er een vrije SIP-aansluiting licentie beschikbaar is.

2. Open een standaard SIP-telefoon.

3. Wijs de telefoon een gebruiker toe met de knop .

4. Voer de andere instellingen in en klik op de Toepassen knop.

   De SIP-gebruikersnaam en de SIP-wachtwoord parameters worden automatisch ingevuld. Deze kunnen indien nodig worden aangepast, maar zorg ervoor dat de invoergegevens uniek zij als u dat doet.

5. Configureer het adres en het registratienummer in de SIP-telefoon. Hou er rekening mee dat de toewijzing van de parameters verschilt, afhankelijk van de aansluiting:

   Proxy/registrator:

   Voer voor statische adressering het IP-adres in; voer voor dynamische adressering de hostnaam in. Voer ook het subnetmasker en het gateway-adres in.

   Account/gebruiker/gebruikersnaam:

   Breng vanuit WebAdmin de content van de parameter SIP-gebruikersnaam over.

   Wachtwoord:

   Breng vanuit WebAdmin de content van de parameter SIP-wachtwoord over.

6. Verbind de telefoon met het IP-netwerk en start deze opnieuw op.

   De telefoon maakt verbinding met de configuratieserver. Na succesvolle registratie verandert de Status in Geregistreerd.

Parent topic: Telefoons en aansluitingen in bedrijf stellen
↑