# Subnetconfiguratie

Ondersteunt meerdere subnetten met de DHCP-server op de MiVoice Office 400. Het maximumaantal subnetten dat het kan ondersteunen is 100. DHCP-discoverberichten in een subnet worden door een DHCP-relay (een service die is geconfigureerd op de gateway van het subnet) doorgestuurd naar de DHCP-server op MiVoice Office 400.

Table 1. DHCP-multisubnetsupport
Parameter | Uitleg
Gateway | Gateway IP-adres van het subnet
Subnet mask | 32-bits getal dat het IP-adres maskeert, en het IP-adres verdeelt in netwerkadres en hostadres.
Inschakelen |
Primaire DNS-server | Het adres van de primaire DNS-server (vermelding wordt van de DNS-server gelezen)
Secundaire DNS-server | Het adres van de secundaire DNS-server (vermelding wordt van de DNS-server gelezen)
Eerste IP-adres | Eerste adres van het adresbereik beheerd door de DHCP-server.
Laatste IP-adres | Laatste adres van het adresbereik beheerd door de DHCP-server.
Leasetijd | Tijdsbestek dat aan de gebruiker wordt gegeven om met een bepaald IP-adres te werken. Voordat de geldigheidsperiode verloopt, informeren de DHCP-cliënten (bijvoorbeeld systeemtelefoons) de DHCP-server of zij hun link willen behouden. Als de geldigheidsperiode is verlopen, dan verlengt de DHCP-server de geldigheid van alle links waarvoor het dergelijke verzoeken heeft ontvangen en stelt de timer opnieuw in voor de geldigheidsperiode. Alle links waarvoor geen verzoek is ontvangen worden verbroken en de overeenkomstige IP-adressen worden vrijgegeven.
Relay optie | Een DHCP-relay kan geconfigureerd worden om een relay-agentgegevens (Optie 82) toe te voegen aan het doorgestuurde DHCP-discoverbericht. Het wordt aanbevolen om dezelfde gegevens in te voeren in de DHCP-server. De optie 82 string wordt ingevoerd in HEX-indeling. Een relay-agent zendt een optie 82 (voorbeeld: 01 0b 00 02 00 16 45 53 2d 34 31 32 34). Deze string wordt zonder spaties ingevoerd in de subnetinstellingen (voorbeeld. 010b0002001645532d34313234) Voor een subnet, als de MiVoice Office 400 DHCP-server de DHCP-relay optie heeft geconfigureerd en nu een DHCP-discoverbericht ontvangt zonder optie 82 of met een verkeerde optie 82, dan negeert hij de DHCP-discover en stuurt geen "Offer" terug

Parent topic: DHCP-server
↑