# Twee hoorns

Met Dual Homing kunnen Mitel 6700 SIP / 6800 SIP-telefoons redundant werken op twee communicatieservers. Bij normale bedrijfsvoering, zijn de telefoons geregistreerd op de primaire communicatieserver. Als dit mislukt, worden de telefoons automatisch geregistreerd op de backupcommunicatieserver.

## Algemene bedieningsmodus

Dual Homing biedt beveiliging voor Mitel 6700 SIP / 6800 SIP-telefoons in het geval van een hardwarefout, IP-netwerkstoringen of onderhoudswerkzaamheden aan de primaire communicatieserver.

Zodra een backupaansluiting zijn verbinding verliest met een primaire communicatieserver, wordt deze automatisch geregistreerd bij de backupcommunicatieserver en kan dan meteen onder hetzelfde telefoonnummer worden bereikt. De telefoon noch de communicatieserver hoeft opnieuw te worden opgestart. In deze backupmodus, die wordt weergegeven in de aansluiting, zijn basisfuncties zoals bellen, praten, opvragen, in de wacht zetten, vergaderen etc. gegarandeerd terwijl andere functies (bijv. geconfigureerde functietoetsen) niet beschikbaar zijn.

Zodra de verbinding kan worden hersteld naar de primaire communicatieserver, registreert de backupaansluiting automatisch weer terug bij de primaire communicatieserver. Lopende gesprekken kunnen uiteraard vooraf worden afgerond zonder onderbrekingen.

Verdere functies:

- Raadpleeg de systeemhandleiding voor het maximumaantal backupservers.

- De primaire communicatieserver kan ook worden gebruikt als backupcommunicatieserver voor andere primaire communicatieservers.

- Het transportprotocol TLS wordt niet ondersteund voor backupaansluitingen.

- kan niet worden gebruikt voor Flexibele-Werkplekaansluitingen.

- Dual Homing wordt ook ondersteund voor SIP-netwerken en in een Mitel Geavanceerd Intelligent Netwerk (AIN). In een AIN, adviseren wij het gebruik van een aparte backupcommunicatieserver die geen deel uitmaakt van de AIN.

- De gegevens voor het registreren van de backupaansluiting op de backupcommunicatieserver worden opgeslagen in het bijbehorende configuratiebestand voor elke aansluiting en opgeslagen op de primaire communicatieserver in de map tftp. Er worden geen configuratiebestanden voor de backupaansluiting opgeslagen op de backupconfiguratieserver.

- De backupconfiguratieserver moet een Dual Homing licentie hebben voor elke backupaansluiting.

## Backupconfiguratieserver

U kunt hier maximaal 10 backupcommunicatieservers voor uw eigen Mitel 6700 SIP / 6800 SIP-telefoon definiëren.

Table 1. Instellingen
Parameter | Beschrijving
Naam | Naam van de backupcommunicatieserver
IP-adres/hostnaam | Hiermee kunt u het IP-adres of de hostnaam van de backupconfiguratieserver invoeren.
Poort | Poort op de backupcommunicatieserver (standaardinstelling: 5060)
Synchronisatie - Status | De status van de datasynchronisatie tussen de primaire communicatieserver en backupcommunicatieserver is hier te zien.

Table 2. Acties
Knop | Beschrijving
Ingestelde status voor alle Mitel SIP-telefoons | Met deze knop kunnen alle Mitel SIP-telefoons die zijn geregistreerd op de primaire communicatieserver worden toegewezen aan de backupcommunicatieserver.
Datasynchronisatie | Met deze knop kan een handmatige datasynchronisatie worden geactiveerd.

Datasynchronisatie kan worden gebruikt om bepaalde gebruikers en aansluitingsgegevens van de Mitel 6700 SIP / 6800 SIP-telefoons naar de backupcommunicatieserver te kopiëren en daar bijbehorende entiteiten voor backupgebruikers en backupaansluitingen te definiëren. De standaardwaarden gelden voor alle parameters die hieronder niet worden vermeld.

De volgende gebruikersgegevens worden gekopieerd:

- Telefoonnummer

- Naam

- PIN/wachtwoord

De volgende aansluiting wordt gekopieerd:

- Type

- SIP-poort

- Aansluitingspoort

- SIP-gebruikersnaam

- SIP-wachtwoord

- Transportprotocol

- Taal

## Primaire communicatieserver

Deze instelling is alleen relevant als de communicatieserver wordt gebruikt als backupcommunicatieserver voor Mitel 6700 SIP / 6800 SIP=telefoons door andere primaire communicatieservers. U kunt hier maximaal 10 primaire communicatieservers op een backupconfiguratieserver definiëren.

Table 3. Instellingen
Parameter | Beschrijving
Naam | Naam van de primaire communicatieserver
IP-adres/hostnaam | Hiermee kunt u het IP-adres of de hostnaam van de primaire communicatieserver invoeren.

## Configuratiestappen voor Dual Homing

Ga als volgt te werk om de Dual Homing op te zetten voor een backupaansluiting:

1. Maak een verbinding met de backupcommunicatieserver met WebAdmin.

2. Klik onder Dual Homing - Primaire communicatieservers op Nieuw.

3. Voer het/de IP-adres/domeinnaam van de primaire communicatieserver in en wijs deze een naam toe.

4. Klik op de Toepassen knop.

5. Maak een verbinding met de primaire communicatieserver met WebAdmin.

6. Klik onder Dual Homing - Backupcommunicatieservers op Nieuw.

7. Voer het/de IP-adres/domeinnaam van de backupcommunicatieserver in en wijs deze een naam toe.

8. Klik op Configureren voor alle Mitel SIP-telefoons.

9. Klik op de Datasynchronisatie knop.

Note:

- De te synchroniseren telefoonnummers van de gebruikers moeten nog niet worden geopend in het interne nummerschema van de backupcommunicatieserver. Anders mislukt de synchronisatie.
- Als u geen gebruik maakt van dezelfde backupcommunicatieserver voor alle Mitel 6700 SIP / 6800 SIP-telefoons, dan moet u de gewenste backupcommunicatieserver afzonderlijk toewijzen in de aansluitingsinstellingen na het definiëren van de andere backupcommunicatieservers.

Hiermee is de configuratie gereed. De aansluiting is nu zichtbaar op de backupcommunicatieserver onder Backupaansluitingen.

## Dual Homing-configuratie debuggen

Test de Dual Homing-functie d.m.v. tijdelijke onderbreking van de LAN-verbinding, b.v. bij de primaire communicatieserver. De backupaansluiting moet zich na een korte tijd registreren bij de backupcommunicatieaansluiting, maar uiterlijk wanneer wordt geprobeerd een verbinding tot stand te brengen. Dit wordt overeenkomstig weergegeven op de backupaansluiting en de status van de backupaansluiting op de backupcommunicatieserver verandert in Geregistreerd.

Parent topic: TDM-DECT
↑