# Internationale kiestoon

Hier kunnen maximaal 10-cijferige sequenties worden gedefinieerd voor de internationale kiestoon.

Voor analoge netwerkinterfaces kunnen maximaal 10-cijferige sequenties worden gedefinieerd voor de internationale kiestoon. Deze kunnen voor elke netwerkinterface worden toegewezen in de Oproepenroutering weergave (=df). Als het kiezen met deze cijferreeks begint, dan wordt het kiesproces onderbroken om te wachten op de internationale kiestoon.

Parent topic: Multi site
↑