# VPN in AIN gebruiken

Wanneer u gespreksgegevens versleutelt in de AIN, dan is dit in het LAN versleuteld, maar niet noodzakelijkerwijs in WAN-links. Als een verbinding bijvoorbeeld via verschillende internetproviders naar een extern IP-systeemtelefoon loopt, worden de spraakgegevens op internet niet automatisch versleuteld. Voor het versleutelen van de volledige link u moet ook een VPN (Virtual Private Network) voor WAN-koppelingen installeren.

Een VPN biedt een veilige passage via internet van het ene punt naar het volgende (bijvoorbeeld van de Master naar de IP-systeemtelefoon of naar de satelliet) en is daarom bijzonder geschikt voor WAN-verbindingen via internet. De IP-pakketten die moeten worden verzonden, zijn versleuteld en opnieuw verpakt in IP-pakketten (tunnelen). De meest gebruikte VPN-protocollen zijn IPsec en SSL.

Een eenvoudige VPN verbindt slechts twee terminals of sites met elkaar. De internetprovider's VPN-diensten kunnen worden gebruikt voor het via VPN samen verbinden van meerdere terminals of sites. Als u VPN in de AIN gebruikt raden wij aan dat u waar mogelijk werkt met een enkele internetprovider die VPN-routering ondersteunt en in staat is om alle locaties te dekken. Aan de ene kant bespaart dit bandbreedtemiddelen en aan de andere kant vereenvoudigt het de routeringsconfiguratie.

Parent topic: Multi site
↑