# Lokale telefoonconfiguratie

De adres- en verbindingsinstellingen worden opgeslagen in het lokale configuratiemenu van de telefoon en zijn toegankelijk via een webbrowser of via gebruikersaanwijzingen op de telefoon.

## Toegang tot de lokale telefoonconfiguratie

Om wijzigingen in de IP-adressering te activeren, moet u de telefoon opnieuw opstarten. De wijzigingen blijven opgeslagen, zelfs wanneer de stroom is losgekoppeld.

Table 1. Toegang tot het lokale configuratiemenu en navigatie op de telefoon
Toegang via de telefoon | Houd de C-toets ingedrukt of Foxkey Menu / Instellingen / Algemeen / Lokale instellingen
Toegang via de webbrowser | URL = IP-adres van de telefoon (standaardinstelling: 192.168.104.33)
Gebruikersnaam | beheerder (alleen relevant voor toegang via de webbrowser)
Wachtwoord | Het standaardwachtwoord is '0000' en kan worden gewijzigd onder Administratie / algemeen beheer(wachtwoordsyntax: 2 tot 10 cijfers). Note: U kunt tegelijkertijd een wachtwoord instellen voor alle aangesloten IP-systeemtelefoons (=48). Alle ingestelde wachtwoorden worden dan overschreven. Als u de wachtwoorden lokaal en afzonderlijk voor elke telefoon wilt toewijzen, moet het record blanco zijn. Er moet een eerste-ingebruikname van de telefoon worden uitgevoerd om het wachtwoord opnieuw in te stellen naar de standaardwaarden "Bediening en onderhoud".
Navigatie op de telefoon | Selecteer het menu-item: Druk op Foxkey Ga eenmaal terug: Druk op Foxkey Afsluiten: Druk op de C-toets.

## Instellingen in het lokale configuratiemenu

Table 2. DHCP-parameters (Menu Administratie)
IP-adressen | Uitleg
DHCP | DHCP activeren of deactiveren (aan / uit - standaardwaarde: aan)

Table 3. Telefoonadres (Menu Administratie / IP-adresinstellingen)
IP-adressen | Uitleg
IP-adres | IP-adres van de IP-systeemtelefoon. Alleen configureerbaar als DHCP is uitgeschakeld.
Subnetmasker: | Subnetmasker van de IP-systeemtelefoon. Alleen configureerbaar als DHCP is uitgeschakeld.

Table 4. Gateway-adres (in Menu Administratie)
IP-adressen | Uitleg
GW-adres | Telefoon-zijde IP-adres van de router die zorgt voor de transitie naar de andere delen van het IP-netwerk (WAN-links/Internet). Als alle IP-telefoons en alle satellieten zich in hetzelfde netwerk bevinden als de Master, kan 000.000.000.000 worden gebruikt voor het Gateway-adres (standaardwaarde).

Table 5. Adressering van het enkele systeem/knooppunt (in het Administratie / PBX-instellingenmenu)
IP-adressen | Uitleg
PBX-adres | Statisch IP-adres van de Ethernet-interface op het basissysteem van het enkele systeem/knooppunt. Alleen-lezen als de DNS-naamvermelding leeg is.
PBX-adresbackup | Deze instelling niet relevant is voor de bediening van een MiVoice Office 400- systeem en kan leeg worden gelaten.

Table 6. DNS-instellingen (in the Administratie / DNS-instellingenmenu)
IP-adressen | Uitleg
DHCP | Activeer of deactiveer DHCP: Standaardwaarde: aan
DNS-naam | De hostnaam van het enkele systeem/knooppunt. Standaardwaarde: intelligate. Als het IP-adres van de communicatieserver als statisch moet worden ingevoerd, moet u dit item verwijderen.
DNS-naambackup | Deze instelling niet relevant is voor de bediening van een Mitel 430- systeem en kan leeg worden gelaten.
DNS-serveradres | Het adres van de DNS-server (ingevoerd door de DHCP-server)
DNS-domein | Het domein van de DNS-server (ingevoerd door de DHCP-server)

Table 7. VLAN-instellingen (in de Administratie / VLAN-instellingen menu)
IP-adressen | Uitleg
VLAN | Stel voor de gemarkeerde VLAN-toewijzing van de terminal in overeenstemming met IEEE 802.1/Q de waarde in op aan en wijs de VLAN ID hieronder toe. Als de telefoon niet aan een VLAN moet worden toegewezen of indien de VLAN-toewijzing poort-gebaseerd is op de gebruikte switch, dan stelt u de waarde op uit (standaardwaarde).
VLAN-gebruikersprioriteit | VLAN-prioriteit Heeft alleen invloed indien VLAN = aan
VLAN ID | ID van het VLAN waaraan de telefoon moet worden toegewezen. Note: de communicatieserver moet worden toegewezen aan dezelfde VLAN. Heeft alleen invloed indien VLAN = aan

De volgende instellingen zijn alleen van belang als een PC op de IP-telefoon is aangesloten.

Table 8. VLAN-PC-instellingen (in de Administratie / VLAN-PC-poortinstellingenmenu)
IP-adressen | Uitleg
VLAN PC-poort | Met deze instelling kunt u de PC die met de telefoon is verbonden verbinden met toewijzen aan een ander VLAN dan de telefoon. Stel voor de gemarkeerde VLAN-toewijzing van de PC in overeenstemming met IEEE 802.1/Q de waarde in op aan en wijs de VLAN ID hieronder toe. Stel in de volgende gevallen de waarde in op uit: De IP-telefoon noch de verbonden PC worden aan een VLAN toegewezen. De verbonden PC wordt toegewezen aan hetzelfde VLAN als de telefoon,
VLANPC_PRIO | VLAN-prioriteit Heeft alleen invloed als VLAN PC-poort = aan
VLAN PC POORT LABELS | VLAN-labels worden niet op de PC geëvalueerd en de netwerkkaart negeert ze gewoonlijk. Bepaalde oudere en goedkope netwerkkaarten kunnen de VLAN-labels niet identificeren en succesvol negeren. Dit kan transmissiefouten veroorzaken. U kunt deze vermijden met de instelling VLAN PC-poort TAGS = uit. Om redenen van compatibiliteit met oudere terminalsoftware staat de standaardwaarde op aan.
VLAN PC ID | ID van het VLAN waaraan de verbonden PC moet worden toegewezen. Heeft alleen invloed indien VLAN = aan

De andere instellingen van de lokale terminalconfiguratie zijn voor het bedienen van een IP-terminal op een ander communicatiesysteem. Laat de instellingen ongewijzigd. Controleer in het bijzonder dat de items in het Administratie / 802.1x instellingen menu leeg blijven. Zorg ook dat de Openbare mediapoort items in het menu Administratie / NAT-instellingen en TOS-waarde niet overeenkomen met dezelfde instellingen in de communicatieserver en op dit punt worden genegeerd.

Parent topic: Productinformatie
↑