# VoIP

Hier vindt u de instellingen voor een audio-overdracht in het IP-netwerk

Table 1. SIP
Display | Beschrijving
Signaliseringspoort | De standaardpoort voor SIP-signalering is 5060.
Sessievernieuwingstimer voor actieve lijnsupervisie(s) | De sessievenieuwingstimer voor actieve lijnsupervisiecontroles, met de sessievernieuwingsmethode op regelmatige intervallen, of de verbinding met het externe station op afstand nog steeds actief is. Als het externe station niet reageert binnen de hier gedefinieerde periode (in seconden), wordt de verbinding verbroken.
Interne registratie time-out (uren) | De registratietijd voor alle SIP-clients (anders dan MMC-clients).
Gebruik zeer lange registratietijd voor MMC | De registratietijd voor MMC-clients is ingesteld op 30 dagen.

Table 2. RTP-instellingen
Display | Beschrijving
Slot |
Kaart/module |
Slot op kaart |
Module |
RTP-startpoort | Start van RTP-poortbereik
RTP-eindpoort | Eind van RTP-poortbereik
Bandbreedtebeheergebied |

Table 3. NAT
Display | Beschrijving
Openbare NAT-gateway-adres |
SIP openbaar media-adres | SIP-signaleringsadres (RFC3581):

Table 4. IP-systeemtelefooninstellingen
Display | Beschrijving
Signaliseringspoort |
Verbinding behouden tijd(en) |
Registratietijd(en) verloopt |
Beheerderswachtwoord (ook geldig voor Mitel SIP-telefoons) | Hier kunt u het lokale wachtwoord voor alle aangesloten IP-systeemtelefoons en Mitel SIP-telefoons tegelijkertijd instellen. Alle ingestelde wachtwoorden worden dan overschreven. U moet Mitel SIP-telefoons opnieuw opstarten om het nieuwe wachtwoord te activeren. Het wachtwoord wordt direct geactiveerd op IP-systeemtelefoons. Als u de wachtwoorden lokaal voor elke telefoon wilt toewijzen, moet het record blanco zijn. Er moet een eerste-ingebruikname van de telefoon worden uitgevoerd om het wachtwoord opnieuw in te stellen naar de standaardwaarden . Het standaard beheerderswachtwoord voor IP-systeem telefoons is "0000". Het standaard beheerderswachtwoord voor Mitel SIP-telefoons is "22222".

Table 5. Fax
Display | Beschrijving
Faxdetectiemodus | Selecteer de alleen Ontvangen instelling als de Mitel 400-faxservice wordt gebruikt als faxserver.

Table 6. QoS
Display | Beschrijving
Laag 2: Actief voor | Knooppunten alleen: Gebruik alleen laag 2-instellingen op de knooppunten. Knooppunten en aansluitingen: Gebruik laag 2-instellingen op de knooppunten en IP/SIP-aansluitingen.
Laag 2: Kadertype | Standaard (geen QoS): Selecteer deze instelling als de VLAN-toewijzing wordt gemaakt op de gebruikte schakeling op basis van de poort (standaard). VLAN/CoS 802.1p/Q): Selecteer deze instelling voor de getagde VLAN-toewijzing van de communicatieserver overeenkomstig IEEE 802.1/Q, of om de CoS-prioriteit in te schakelen. De VLAN ID wordt later toegewezen.
Laag 2: CoS-prioriteringsniveau | Bepaalt de prioriteit van de spraakpakketten als CoS-prioritering wordt ingeschakeld. Niveau 5 moet worden ingesteld om te zorgen voor een goede spraakkwaliteit. 6 Interactieve Spraak
Laag 2: VLAN-ID | ID van het VLAN waaraan de communicatieserver moet worden toegewezen. Note: Als de IP-telefoons zijn ook opgenomen in het VLAN (Actief voor = Knooppunten en Aansluitingen instelling), dan moeten de IP-telefoons worden toegewezen aan hetzelfde VLAN.
Note: Laag 2-instellingen zijn alleen beschikbaar vanwege compatibiliteit met oudere systemen.
Laag 3: DSCP-signalering | De waarden die in de master zijn ingevoerd, worden automatisch naar de satellieten verzonden. Een lage klasse niet betekent een lagere prioritering. Voor FoIP (T.38) wordt de configuratie voor DSCP-spraakklasse gebruikt. Meer informatie over de Laag-3-instellingen kunt u vinden via de hyperlinks in de afdeling Zie ook...
Laag 3: DSCP-spraak
Laag 3: DSCP-video

Zie ook...

"Prioritering en QoS"

"De VoIP-kanalen ontwerpen"

Parent topic: DHCP-server
↑