# De VoIP-kanalen ontwerpen

Realtime conversie van de gespreksgegevens voor verzending in het IP-netwerk vereist DSP-middelen bij de transities tussen IP- en niet-IP-eindpunten. Ze worden verschaft in de vorm van VoIP-kanalen.

Mitel CPQ (Systeem / AIN-weergave) berekend op basis van de geconfigureerde telefoons, aansluitingen en exchange-lijncircuits, de verwachte verkeersbelasting en de VoIP-kanalen die daarvoor worden vereist. Zowel de verkeersbelasting binnen de AIN en de verkeersbelasting gegenereerd door de exchange-transitieverkeer worden meegenomen (mits de exchange-toegangen zijn ingevoerd). Voor gespreksverbindingen tussen twee IP-eindpunten worden de vereiste VoIP-kanalen voor indirect schakelen berekend. Het resultaat is gebaseerd op de aanname van een gemiddelde verkeersdichtheid. U hebt echter de mogelijkheid om de berekende waarde indien nodig handmatig naar boven of naar beneden bij te stellen.

Mitel CPQ wijst vervolgens de meest geschikte DSP-middelen aan de berekende VoIP-kanalen toe en bepaalt de vereiste licenties.

## Vereiste VoIP-kanalen tussen twee mogelijke eindpunten

Figure 1.

Niet-IP-eindpunten | IP-eindpunten
Analoge aansluiting (FXS) Digitale systeemaansluiting (DSI) DECT-draadloze telefoon (DSI) ISDN-telefoon (BRI-S) Extern via analoge uitwisseling (FXO) Extern via ISDN-exchange (BRI-T/PRI) Intern voicemailsysteem Automatische beantwoording Interne meldingsservice Muziek in de wacht Gesprek opnemen Aankondiging met audiobestand Wachtrij met aankondiging Conferentiebrug | IP-systeemtelefoon Mitel SIP aansluiting Standaard SIP-aansluiting DECT draadloze telefoon via SIP-DECT WiFi draadloze telefoon via SIP-DECT WiFi draadloze telefoon via SIP-toegangspunt WiFi mobiele telefoon via AMC-regelaar Extern via SIP-provider

Note:

Bij normaal gebruik worden alle IP-eindpunten bij de Master aangemeld, ook als ze zich in de buurt van een satelliet bevinden.

Parent topic: TDM-DECT
↑