# Het bewerken van de analoge netwerkinterface

De analoge netwerk interfaces ondersteunt DTMF en pulskiezen. U kunt met verschillende parameters land- en netwerkprovider-specifieke aanpassingen doen.

Table 1. Analoge netwerkinterfaces instellingen
Parameter | Uitleg
Poort | Poortnummer van de netwerkinterface
Uitgaand geblokkeerd | Deze netwerk interface is geblokkeerd voor uitgaande oproepen.
Trunkgroepen | Trunkgroeptoewijzing
Overige instellingen:
Achter communicatieserver | Activeer deze instelling als deze netwerkinterface niet rechtstreeks is verbonden met de exchange, maar down-circuit van een primaire communicatieserver. Nummerblokkering is over het algemeen gedeactiveerd; de nummerblokkering van de primaire communicatieserver moet worden gebruikt. Inkomende oproepen worden doorgeschakeld naar de gebruikers.
Lijndemping | Kort/Kort D: Voor lijnen met een lusweerstand lager dan 280 Ohm. Lang/Lang D: Voor lijnen met een lusweerstand boven 280 Ohm. -D varianten worden gebruikt om het volume te verhogen in een "Analoge exchange - digitale gebruiker" verbindingstype met 3 dB in beide richtingen omdat dit verbindingstype over het algemeen als te stil wordt beschouwd.
AC-impedantie | De impedantie van de analoge exchangelijn wordt hier geselecteerd. Deze instelling varieert van land tot land en van de ene netwerkprovider tot de andere. De standaard instellingen verschillen naargelang het land.
Kiesmodus | DTMF: Frequentie kiezen PULS: Pulskiezen Selecteer DTMF als beide soorten kiezen worden ondersteund op dit exchange-lijncircuit.
Belcyclus/cycli | Als de tijd tussen de beltonen op de exchangelijn bij inkomende oproepen langer is dan de hier ingestelde waarde, dan wordt de interne belinstelling onderbroken. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de externe beller ophangt.
Kiestoondetectie | De communicatieserver wacht op de kiestoon van de exchange voordat het kiezen begint.
Kiestoontijd(en) | Wachttijd voor de kiestoon van exchange: Als de kiestoondetectie wordt geactiveerd, schakelt de PBX over naar de volgende vrije exchangelijn, zodra de wachttijd is verstreken. Als de kiestoondetectie wordt gedeactiveerd, begint het kiezen uiterlijk als de wachttijd is verstreken.
Internationale kiestoon | Als een internationale kiestoon wordt geselecteerd, dan wordt het kiesproces onderbroken door een van de 10 vooraf gedefinieerde cijferreeksen om op de internationale kiestoon te wachten. De sequenties worden in de Internationale kiestoon ( =g9) weergave gedefinieerd.
Exchange-nummerblokkering | Selecteer hier de exchange-nummerblokkering voor deze netwerkinterface. Als deze netwerkinterface niet rechtstreeks is aangesloten op de exchange, maar eerder down-circuit is aangesloten op een primaire communicatieserver (instelling Achter communicatieserver), dan moet u een exchange-nummerblokkering selecteren waarin het communicatieserver's exchange-kengetal is ingevoerd. Configureer exchange-nummerblokkering onder Oproepenroutering / Exchange / Exchange-nummerblokkering ( =pm). --> op het moment (R3.2) ontbreekt nog. is dit met opzet???
Vrijgavesignaal:
Vrijgavesignaal | Als een verbinding slechts eenzijdig wordt beëindigd door de externe gesprekspartner, blijft de verbinding behouden totdat de exchange een vrijgavesignaal verzendt. Als een verbinding slechts eenzijdig wordt beëindigd door de externe gesprekspartner, blijft de verbinding behouden. Er kunnen hoge gesprekskosten ontstaan. Note: Niet alle netwerkproviders versturen een vrijgavesignaal.
Vrijgavesignaaltype | Het vrijgavesignaaltype hangt af van de provider. De Bezettoon en congestietoon: De frequentie en tijdsequentie van de bezettoon variëren van land tot land. De detectie wordt automatisch aangepast aan het land.
Bezet-/congestietoonniveau | Het niveau van de bezet- en congestietoon is niet noodzakelijkerwijs hetzelfde op alle exchangelijnen. Hiermee kunt u de detectie aanpassen aan het bestaande niveau.
CLIP-detectie:
CLIP-detectie | De netwerkprovider ondersteunt CLIP op deze exchange-toegang en de communicatieserver moet deze gebruiken en her-gebruiken. De netwerkprovider ondersteunt CLIP niet op deze exchange-toegang.
Waarschuwingssignaaltype | Hiermee kunt u de manier selecteren waarop de netwerkprovider de CLIP-gegevens verstuurt Geen waarschuwingssignaal: De gegevensoverdracht vindt plaats tussen het eerste en tweede belsignaal. Het eerste belsignaal wordt gebruikt als waarschuwingssignaal. Belpulse: De gegevensoverdracht vindt plaats vóór het eerste belsignaal. Er wordt een belpulse gebruikt als waarschuwingssignaal. Dubbele toon: De gegevensoverdracht vindt plaats vóór het eerste belsignaal. Twee opeenvolgende tonen (Dubbele toon) worden gebruikt als waarschuwingssignaal. Lijnomkering & Dubbele toon: De gegevensoverdracht vindt plaats vóór het eerste belsignaal. Een lijnpolariteitsomkering wordt gebruikt als het waarschuwingssignaal, gevolgd door twee opeenvolgende tonen (Dubbele toon). Niet gedefinieerd: Er zijn geen gegevens gevonden.
CLIP-detectiemodus | Dit is een land-specifieke instelling. FSK: De CLIP-gegevens worden als FSK-signaal (Frequency Shift Keying) verstuurd. Deze standaardinstelling geldt voor de meeste landen. DTMF: De CLIP-gegevens worden verzonden met behulp van DTMF-signalen (geldt bijvoorbeeld voor Saoedi-Arabië).

Parent topic: Inkomende-oproepenroutering
↑