# AIN installeren (handleiding)

Deze handleiding helpt u met het installeren van een AIN. Voordat u begint, moet u de AIN eerst plannen en ontwerpen met behulp van de Mitel CPQ-projectmanager.

## De master in bedrijf stellen

De Master moet altijd als eerste systeem in bedrijf worden gesteld zodat de satellieten zich daar vervolgens bij aan kunnen melden. Hiervoor gaat u als volgt te werk:

1. Verbind de communicatieserver opnieuw met het IP-netwerk en start het op.

2. Met System Search de communicatieserver op het IP-netwerk zoeken "De communicatieserver op het IP-netwerk zoeken" en de IP-adressen configureren. Klik dan op Configureren....

   Het WebAdmin-inlogvenster wordt geopend.

3. Log in, navigeer naar de AIN-weergave ( =3q) en wijzig vervolgens de communicatieserver terug naar AIN-master.

4. Activeer de AIN-licentie en voer het nieuwe licentienummer in.

   De Master is nu in bedrijf en klaar om satellietregistraties te ontvangen.

## De satellieten in bedrijf stellen

Configureer in de satelliet eerst het IP-adres van de Master:

1. Integreer de toekomstige satelliet in het IP-netwerk volgens stappen 1 en 2 in het vorige hoofdstuk.

2. Log in via WebAdmin en ga dan naar de AIN-weergave ( =3q).

3. Selecteer Bedrijfsmodus = AIN-satelliet en voer dan onder Master IP-adres het Master-IP-adres in.

4. Voer de wijzigingen door en start het systeem opnieuw op.

Integreer de satelliet vervolgens in de AIN:

1. Log in via WebAdmin bij de Master en navigeer vervolgens naar de Kaarten en modules weergave ( =4g).

   De satelliet is nu zichtbaar als knooppunt met haar uitbreidingskaarten en modules.

2. Bevestig de nieuwe satelliet door op de regel te klikken met het satelliet moederbord op de Bevestig nieuwe satelliet knop.

   De satelliet werkt nu.

## Een satelliet uitsluiten

Ga als volgt te werk om een satelliet die reeds is ingesteld uit te sluiten van AIN-bediening:

Note:

Wanneer een satelliet wordt verwijderd, gaan alle gegevens die in de Master zijn geconfigureerd in verband met dit knooppunt verloren. Maak daarom eerst een backup van de masterconfiguratiegegevens ( =um).

1. Log via WebAdmin in bij de satelliet en ga dan naar de AIN-weergave ( =3q).

2. Wijzig de bedieningsmodus van AIN-satelliet naar Individueel systeem.

3. Start de communicatieserver ( =3q).

   De communicatieserver begint als een enkel systeem en is niet langer verbonden aan de Master.

Verwijderen nu de satelliet in de masterconfiguratie:

1. Log in via WebAdmin bij de Master en navigeer vervolgens naar de Kaarten en modules weergave ( =4g).

2. Wis de verwijderde satelliet door op de Wissen knop te klikken op de regel met het satelliet moederbord.

   De satelliet en alle aanverwante configuratiegegevens worden verwijderd uit de masterconfiguratie.

Zie ook...

## Systeemhandleiding Mitel Geavanceerd Intelligent Netwerk (AIN):

Rechtstreeks links naar DocFinder:

Deutsch

English

Frans

Italiaans

Spaans

Parent topic: Productinformatie
↑