# Backupaansluiting

Hier ziet u de backupaansluiting als Dual Homing wordt geconfigureerd en de communicatieserver wordt gebruikt als backupcommunicatieserver voor Mitel SIP-aansluitingen door andere primaire communicatieservers.

Afgezien van het aansluitingstype, het nummer, de gebruikersnaam en het MAC-adres, de overzichtslijst onder de statusparameter Geregistreerd blijkt ook meteen waar de aansluiting momenteel wordt geregistreerd:

Table 1. Backupaansluiting
Parameter | Beschrijving van de parameter
Geregistreerd | Deze status is de normale casus: de aansluiting is momenteel geregistreerd bij de primaire communicatieserver. Deze status is de foutieve casus: de aansluiting is momenteel geregistreerd op deze backupcommunicatieserver, omdat de verbinding tussen de aansluiting en de primaire communicatieserver om de een of andere reden is onderbroken.
1 |

Parent topic: Telefoons en aansluitingen in bedrijf stellen
↑