# Bandbreedteregeling van videolinks

De videostream van videoverbindingen wordt individueel afgehandeld door de bandbreedteregeling.

Een video-oproep vereist extra bandbreedte voor videogegevensoverdracht (videostream), maar geen extra DSP-middelen, aangezien videostreams niet via de communicatieserver worden geïmplementeerd. De bandbreedtevereiste voor video in het bandbreedtemodel wordt als 2e prioriteit beschouwd in de berekening: Als er onvoldoende bandbreedte beschikbaar is voor de videostream, wordt de verbinding opgezet zonder video.

Om te voorkomen dat een WAN-koppeling wordt geblokkeerd door een video-oproep, kunt u een minimale bandbreedtevereiste voor de audiostream reserveren. De minimale vereiste moet zodanig zijn dat het vereiste aantal gelijktijdige verbindingen kan worden ingesteld als audioverbindingen.

Figure 1. Het hanteren van de videostream in de bandbreedteregeling

Table 1. Legende en uitleg
| Beschikbare bandbreedte |  | Videostream van een oproep
| Gereserveerde bandbreedte voor audio ( =q2, Parameter Gereserveerde bandbreedte voor audio weergave) |  | Deze verbinding of deelverbinding kan tot stand worden gebracht.
| Audiostream van een oproep |  | Deze verbinding of deelverbinding kan niet tot stand worden gebracht.
A | Eén audioverbinding wordt tot stand gebracht, twee anderen worden toegevoegd.
B | Eén videoverbinding wordt tot stand gebracht, een tweede wordt audioverbinding wordt toegevoegd, een derde audioverbinding kan niet langer tot stand worden gebracht.
C | Eén audioverbinding wordt tot stand gebracht, een andere toegevoegd. De derde oproep is een video-oproep. Door gebrek aan ruimte, wordt dit alleen als audioverbinding tot stand gebracht.
D | Een video-oproep wordt tot stand gebracht als audioverbinding, omdat de bandbreedte die nodig is voor videostream groter is dan de beschikbare bandbreedte. Er kan nog een audio-oproep worden opgezet.

Parent topic: Multi site
↑